{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,1468800,1468800,"Ny data",0,"Udløbspumperne med afledning til Øresund har hver en kapacitet på 700 l/s, hvilket betyder, at maksimal afledning til udløbsledningen er 2.800 l/s. Samlet set, har trykledningen til Tuborg Nord og udløbsledningen en kapacitet på 3.400 l/s.Hermed omregning til PE: 1PE =200liter i døgnet. 3400 x 60 x 60 x 24 = 293.760.000 liter i døgnet. Omregnet til PE; 293.760.000/200=1.468.800PE, designkapacitet"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,1468800,1468800,"Ny data",0,"Udløbspumperne med afledning til Øresund har hver en kapacitet på 700 l/s, hvilket betyder, at maksimal afledning til udløbsledningen er 2.800 l/s. Samlet set, har trykledningen til Tuborg Nord og udløbsledningen en kapacitet på 3.400 l/s.Hermed omregning til PE: 1PE =200liter i døgnet. 3400 x 60 x 60 x 24 = 293.760.000 liter i døgnet. Omregnet til PE; 293.760.000/200=1.468.800PE, defignkapacitet"]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,1468800,1468800,"Ny data",0,"Udløbspumperne med afledning til Øresund har hver en kapacitet på 700 l/s, hvilket betyder, at maksimal afledning til udløbsledningen er 2.800 l/s. Samlet set, har trykledningen til Tuborg Nord og udløbsledningen en kapacitet på 3.400 l/s.Hermed omregning til PE: 1PE =200liter i døgnet. 3400 x 60 x 60 x 24 = 293.760.000 liter i døgnet. Omregnet til PE; 293.760.000/200=1.468.800PE, defignkapacitet"]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":""}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":""}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":""}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":""}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":""}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":""}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,409.5548531,480.29130680000003,365.39077469999995,0.17271545719598269,-0.239230921886842,"Fejlretninger omkring ejerskab. Meget små mængder"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,437.38988587,482.99740057999992,200.23974160999995,0.10427199206786249,-0.5854227344297398,"Fejlretninger omkring ejerskab. Meget små mængder"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,214.30861313999998,157.31554767,157.31554767,-0.26593922024388489,0,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,5.4373202699999998,5.4376298900000002,5.4376298900000002,5.6943491393848592E-5,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,266.44,266.44164112999999,266.44164112999999,6.1594730520788276E-6,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,36.00016806,36,0,-4.6683115400996659E-6,-1,"Ændring i database"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,38.913871980000003,0,"Ny data","Der er foret ledninger"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,33215.300901711664,100219.49849804003,99654.460807090014,2.0172690229301966,-5.6380015807110575E-3,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,258819.44490928776,211114.02540337996,211460.5466993498,-0.1843193022944154,1.6413940064272598E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,50587.111372532316,41296.076979240039,41096.279523490011,-0.18366406266749408,-4.8381703630218358E-3]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,22973.204752828307,18812.398605259998,18845.538293609996,-0.18111561675155746,1.7615876127955515E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,10639.546033025445,8739.2130895000046,8661.7966739700005,-0.17861034085728414,-8.8585110280716712E-3]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,22606.6966001615,18961.613428979996,19012.828741780006,-0.16123908926859595,2.7009997325298826E-3]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,5763.703286533153,4831.9057271500005,5073.5464749300008,-0.16166646911895866,5.0009408590537027E-2]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,2124.3574015755466,4206,5934.4432754400068,0.97989283577263719,0.41094704599144244,"Der er sket ændringer i databasen"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,56807.271930387906,51319,59551.644963480081,-9.6612136860106196E-2,0.16042099346207217]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,5561.8840301403752,5973,6919.3430296599963,7.3916674211786604E-2,0.1584368038941899]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1315.843609596528,1513,1916.5779818200006,0.14983269209623265,0.26674023914078027,"Der er ikke tilgået noget i  2024. Så årsagen til den store ændring må være rettelser i ledningsdatabase før 2023."]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,908.32762416311971,1032,1031.70984823,0.13615393008753293,-2.8115481589143979E-4]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,723.47670222674265,568,629.16051592000008,-0.21490215475938734,0.10767696464788747,"Der er ikke tilgået nogle ledninger her i 2023, så forskellen er i data fra sidste år"]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,7742.0992181688953,21186.543473589998,21003.730760369999,1.7365373236072894,-8.6287181978449336E-3,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,56487.871857272163,45666.830869949954,45606.799262359971,-0.19156396995559896,-1.3145560234065904E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,10600.075966368988,8725.3718675099935,8702.516978949996,-0.17685760977627846,-2.6193598286739592E-3]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,2766.1050312424409,2253.6880923799995,2267.9531551799992,-0.18524854735262206,6.329652647245919E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1235.7383561719444,1006.82859519,975.63912506999998,-0.18524128496833125,-3.0977934346525193E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1616.7709639388922,1317.2691574200001,1316.1582172900003,-0.18524689841610256,-8.4336608334144433E-4]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,1046.2093354567139,962.42029468999988,708.41956447999996,-8.0088217459975769E-2,-0.26391871785269733,"Der er sket ændringer i ledningsdatabasen"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1014.6709424494039,1030,1387.4838677500004,1.5107417497924902E-2,0.34707171626213629,"Der er foret ledninger"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,13198.296061587112,11114,13156.681781540005,-0.1579216022932943,0.18379357400935797]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,2478.6940592141355,1996,2010.10072399,-0.19473724779377272,7.0644909769539107E-3]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,482.93667456938562,309,322.86826740999999,-0.36016455930682351,4.4881124304207078E-2,"Der er ikke tilgået nogle ledninger her i 2023, så forskellen er i data fra sidste år"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,103,103.01485041000001,"Ny data",1.4417873786415724E-4,"Der er ikke tilgået nogle ledninger her i 2023, så forskellen er i data fra sidste år"]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,101.23384634884644,50,130.47863785000001,-0.50609404064622154,1.6095727570000002,"Der er ikke tilgået nogle ledninger her i 2023, så forskellen er i data fra sidste år. Ditto 2024."]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,34,34,21,0,-0.38235294117647056,"Ændring i database"]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,6511,6559,6592,7.3721394563047151E-3,5.0312547644457998E-3]
["Stik","stk.",75,12281,12288,12298,5.6998615747903261E-4,8.1380208333333337E-4]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,1647,1648,1650,6.0716454159077113E-4,1.2135922330097086E-3]
["Stik","stk.",75,2516,2492,2487,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":-9.538950715421303E-3},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":-2.0064205457463883E-3}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,20,20,20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,20,20,20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,20,20,20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,383.51,383.51,383.51,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,9,9,9,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,9,9,9,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,1102.5,1102.5,1102.5,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,56,56,56,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,7,7,7,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,7,7,7,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,305,314,335,2.9508196721311476E-2,6.6878980891719744E-2]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,204,204,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,663,663,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,305,314,335,2.9508196721311476E-2,6.6878980891719744E-2]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,7,7,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,7,7,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,7,7,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,8,8,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,2,2,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,5,5,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,4,4,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Overbygning","stk.",75,71,71,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,26,28,28,7.6923076923076927E-2,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,2,2,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,27,29,28,7.407407407407407E-2,-3.4482758620689655E-2]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,838,838,838,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2700,2700,2700,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2700,2700,2700,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,2700,2700,2700,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,13900,13900,13900,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,13900,13900,13900,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,13900,13900,13900,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,6300,6300,6300,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,70,70,70,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,1,1,1,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,670,670,670,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,8,8,8,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,369.89621637855259,390.68621637855256,519.67571637855258,5.6204954469508364E-2,0.330161379113044,"Nye lejede lokaler"]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,24.2544,26.5608,28.4208,9.5092024539877293E-2,7.0028011204481766E-2,"Flere ansatte"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0.66960000000000008,0.66960000000000008,0.66960000000000008,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6.7704000000000004,6.4728000000000012,6.3984000000000005,-4.3956043956043835E-2,-1.1494252873563322E-2]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,3.1248,2.9016000000000002,2.8272000000000004,-7.1428571428571383E-2,-2.5641025641025571E-2]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,7.4400000000000008E-2,0,0,-1,0,"Solgt"]
["Slamsugere","stk.",5,0.42920424782934574,0.42920424782934574,0.42920424782934574,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,356.41371227658954,384.31643715206565,384.31643715206565,7.8287461773700273E-2,0,"Rettet iflg. registrering"]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]