{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":431,"n_cols":7,"rows_kept":431,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,1,6],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,null,1540,1540]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,null,23,23]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,null,16,16]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,null,0,0,"ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,null,25,25]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,null,25,25]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,null,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,null,15,15]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,null,42,42]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,null,42,42]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,null,56,56]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,null,55,55]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,null,20,20]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,null,145,145]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,null,65,65]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,null,28,28]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14","m³/h ",15,null,0,0,"ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15","m³/h ",15,null,0,0,"ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16","m³/h ",15,null,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17","m³/h ",15,null,10,10]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18","m³/h ",15,null,19,19]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 19","m³/h ",15,null,0,0,"Ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 20","m³/h ",15,null,32,32]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 21","m³/h ",15,null,32,32]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 22","m³/h ",15,null,32,32]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 23","m³/h ",15,null,0,0,"Ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 24","m³/h ",15,null,0,0,"ikke i drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 25","m³/h ",15,null,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 26","m³/h ",15,null,75,75]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 27","m³/h ",15,null,50,50]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 28","m³/h ",15,null,67,67]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 29","m³/h ",15,null,55,55]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 30","m³/h ",15,null,0,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,null,0,0]
["Hegn","stk.",15,null,1,1]
["Elanlæg","boring",20,null,23,23]
["SRO anlæg","boring",10,null,23,23]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,48,48]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,210,210]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,489,489]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,1224,1224]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,516,516]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,281,281]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,28,28]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,28,28]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,50,50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,83,83]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,4,4]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,500,500]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,133,133]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,133,133]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,425,425]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,425,425]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,425,425]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,425,425]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,280,280]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,360,360]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,80,80]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,183,183]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,125,125]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,923,923]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,923,923]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,30,30]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,30,30]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,600,600]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,150,150]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,5,5]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,199,199]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,199,199]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,90,90]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,90,90]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,120,120]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,200,200]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,44,44]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,74,74]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,128,128]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,16,10]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,16,10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,290,290]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,290,290]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,30,300]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,300,300]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,240,240]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,1000,1000]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,1000,1000]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,350,350]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,55,55]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,130,130]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,657,657]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,657,657]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,null,799,799]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,null,482,482]
["Værksted","m²",75,null,20,20]
["Lager","m²",75,null,432,432]
["Garage og rørlager","m²",75,null,127,127]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,null,270,270]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,null,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,null,0,0]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,null,1,1]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,null,8,9]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,null,2,1]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,null,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,null,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,null,2,2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":7,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,1,6],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,5,1,5],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,2035,1859]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,18669,18660]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,6424,6346]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,121,140]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,422,422]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,0,78]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,1037,1037]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,845,845]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,1940,1940]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,396,397]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,396,397]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,11536,8925]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,85448,80503]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,38080,37873]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,2493,2493]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,3666,4908]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,16044,18735]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,1762,1973]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,307,307]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,911,911]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,17866,17829]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,5085,5082]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,9006,9219]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,9006,9219]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,1508,1368]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,15208,15074]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,8989,8957]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,961,960]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,726,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,347,865]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,0,365]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,1611,1611]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,1812,1812]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,1180,1344]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,1180,1344]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,0,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,null,290,108]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,null,1310,1326]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,null,501,498]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,null,26,26]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,81,81]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,81,81]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,81,81]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,3300,3300]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,108,108]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,108,108]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,108,108]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,290,290]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,290,290]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,290,290]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,4,4]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,4,4]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,60,60]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,60,60]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,60,60]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,3,3]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,3,3]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,50,50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,50,50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,50,50]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,null,10858,10858]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,null,0,0]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,null,27,28]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,11,11]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,11,11]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,null,4,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6,6]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,2,2,"gravemaskine + trailer"]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,8,8]
["Elektroniske kort","stk.",5,1,1]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]