{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":411,"n_cols":6,"rows_kept":411,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,1491,1491]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,24,24]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,24,24]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,550,550]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,0,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,0,0]
["Hegn","stk.",15,0,0]
["Elanlæg","boring",20,24,24]
["SRO anlæg","boring",10,24,24]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,621.71322292476805,621.71322292476805]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,1688.5723331960128,1688.5723331960128]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1641.9908513243074,1641.9908513243074]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,51.161337650092939,51.161337650092939]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,4458.7828473977997,4458.7828473977997]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,774.41985428981945,774.41985428981945]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,264.44557426855033,264.44557426855033]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,550,550]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,550,550]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,550,550]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,550,550]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,1800,1800]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,1100,1100]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,90,90]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,9,9]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,9,9]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,550,550]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,550,550]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,1140,1140]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,0,267]
["Værksted","m²",75,0,66]
["Lager","m²",75,0,146]
["Garage og rørlager","m²",75,0,149]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,0,0]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,1,1]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":6,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,648.51880222376633,648.51880222376633]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,5.9295944839749106,5.9295944839749106]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,729.13849685569335,729.13849685569335]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,358.82630114456907,358.82630114456907]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,807.23208140932115,807.23208140932115]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,109.34069372393675,109.34069372393675]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,20.486457429693722,20.486457429693722]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,22,22]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,8749.5525053354231,8749.5525053354231]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,43591.503225082233,43591.503225082233]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,16934.562705910648,16934.562705910648]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,2415.3351508054234,2415.3351508054234]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,199.1573818863431,199.1573818863431]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,2162.2056970421909,2162.2056970421909]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,105888.10927260574,105888.10927260574]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,43373.605344691627,43373.605344691627]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,16427.115584660947,16427.115584660947]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,228.83448058399082,228.83448058399082]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,1511.4302559534808,1511.4302559534808]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,13,13]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,13641,13641]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,1935.6035880633976,1935.6035880633976]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,9935.7620573015884,9935.7620573015884]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,11027.372179379592,11027.372179379592]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1099.5550256877441,1099.5550256877441]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,206.73575737585938,206.73575737585938]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,19079.689664143552,19079.689664143552]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,12613.887096795655,12613.887096795655]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,1836.3340973484662,1836.3340973484662]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,470.22457422205537,470.22457422205537]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,2,2]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,2427,2427]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,178,178]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,1780,1780]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,770,770]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,113,113]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,7,7]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,742,0,"Hjortekær"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,742,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,742,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,14100,14100]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,1000,"Jægersborg"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,1000,1000]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,1000]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,2000,2000]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,15500,15493]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,0,0]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,0,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,23,23]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,23,23]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,23,23]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,50,50,"Skønsmæssigt opgjort"]
["Elektroniske kort","stk.",5,0,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]