{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":410,"n_cols":8,"rows_kept":410,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærkninger","Ansvarlig","Spørgsmål"]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,1785,1785,"Nystedboringer i 2016","Niels"]
["Råvandsstationer",null,null,null,null,null,"Niels"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,{"$f":"6+9+7+4+1","v":27},27,null,"Niels"]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,{"$f":"4+1+2","v":7},7,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,{"$f":"240+108+24+75+87+48+30+100+30","v":742},742,"Alle samlet her","Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,0,0,null,"Niels"]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,{"$f":"6+9+7+1","v":23},23,null,"Niels"]
["Hegn","stk.",15,{"$f":"7+1+9","v":17},17,null,"Niels"]
["Elanlæg","boring",20,0,0,null,"Niels"]
["SRO anlæg","boring",10,1,1,null,"Niels"]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,219,1291,null,"Michael"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,14326,14326,null,"Michael"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,5027,5027,null,"Michael"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,5664.34,5664,null,"Michael"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1731,1731,null,"Michael"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Vandværk 1",null,null,null,null,"Nykøbing Vandværk"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,700,0,"Vi har ikke iltningstrapper, vi bruger mekaniske beluftning","Niels"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,700,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,700,700,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,350,700,"Der er sket renovering i 2013, men mængden kun angivet med 1 - Sag 46203","Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,{"$f":"350+350","v":700},700,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,350,700,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,{"$f":"2000+2800","v":4800},2000,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,360,400,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,25,25,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,{"$f":"84+25","v":109},0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,109,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0,null,"Niels"]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,150,150,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,350,400,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,350,400,null,"Niels"]
["Vandværk 2",null,null,null,null,"Nysted Vandværk"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,24,24,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,24,24,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,500,500,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,50,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,20,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,50,50,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0,null,"Niels"]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,100,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,24,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,24,24,null,"Niels"]
["Vandværk 3",null,null,null,null,"Sakskøbing Vandværk"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,45,45,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,45,45,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,500,500,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,30,30,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,22.5,30,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,50,50,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0,null,"Niels"]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,75,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,30,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,45,30,null,"Niels"]
["Vandværk 4",null,null,null,null,"Stubbekøbing Vandværk"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,24,24,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,160,500,null,"Niels"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,134,150,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,30,30,null,"Niels"]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,100,null,"Niels"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0,null,"Niels"]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0,null,"Niels"]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,75,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,24,null,"Niels"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,45,24,null,"Niels"]
["Vandværk 5",null,null,null,null,null,null,"Her har i 2014 været indberettet tal, men vi har kun 4 vandværker og indberetter derfor intet her i 2015"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,200]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,{"$f":"120+350","v":470}]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,65]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,{"$f":"126+458+121","v":705},{"$f":"458+151","v":609},null,"Bjarne"]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,0,781,"Alle 4 værker","Bjarne"]
["Værksted","m²",75,0,null,null,"Bjarne"]
["Lager","m²",75,321,1202,null,"Bjarne"]
["Garage og rørlager","m²",75,0,657,null,"Bjarne"]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,0,null,null,"Bjarne"]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,0,null,null,"Bjarne"]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,0,null,null,"Bjarne"]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,1,1,null,"Niels"]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,4,4,null,"Niels"]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,0,0,null,"Niels"]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0,0,null,"Niels"]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,0,0,null,"Niels"]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,0,0,null,"Niels"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":181,"n_cols":12,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger","Ansvarlig","Spørgsmål"]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"Michael"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,11302,6577,null,"Michael","Der har været byttet rundt på land og by i 2014."]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,9104,{"$f":"55633-3600","v":52033},null,"Michael","Der er manuelt fratrukket 3600 for at ende på det Michael siger er korrekt"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,99539,11477,null,"Michael"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,2711,1183,null,"Michael"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,18,158,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,17883,792,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,2857,779,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,762,114,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,null,null,"Michael"]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,8621,25,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,8140,0,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,"Michael"]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,null,null,"Michael"]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,"Michael"]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,null,null,"Michael"]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,739,823,null,"Michael"]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,null,null,"Michael"]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"Michael"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,7052,7736,null,"Michael"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,6675,99425,null,"Michael"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,55645,22517,null,"Michael"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,11474,2808,null,"Michael"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,158,18,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,792,17883,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,779,2857,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,114,585,null,"Michael"]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,null,null,"Michael"]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,25,8621,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,8140,null,"Michael"]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,null,null,"Michael"]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,"Michael"]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,null,null,"Michael"]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,"Michael"]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,null,null,"Michael"]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,7830,7887,null,"Michael",null,2014,2015,"Skal være","Forskel fra 2014-2015"]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,null,null,"Michael",null,{"$f":"SUM(D3:D21)+SUM(D25:D43)","v":243651},{"$f":"SUM(E3:E21)+SUM(E25:E43)","v":243728},214000,{"$f":"I45-J45","v":-77}]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,7947,7976,null,"Michael"]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,1126,1125,null,"Michael"]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,189,212,null,"Michael"]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,20,20,null,"Michael"]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,null,null,"Michael"]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,15,12,null,"Bjarne"]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,9829,9844,null,"Bjarne"]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,7,7,null,"Bjarne"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,1,null,"Niels"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,1,null,"Niels"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,0,1,null,"Niels"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger","Ansvarlig","Spørgsmål"]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0,null,"Niels"]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,null,"Niels"]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,null,"Niels"]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0,null,"Niels"]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0,null,"Niels"]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0,0,null,"Niels"]
["Elektroniske kort","stk.",5,0,0,null,"Niels"]