{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":411,"n_cols":6,"rows_kept":411,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærkninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,457,190]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,0,4]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,0,4]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,60,10]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,30,10]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,12,12]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,14,14]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,0]
["Hegn","stk.",15,0]
["Elanlæg","boring",20,0]
["SRO anlæg","boring",10,0,4]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,97]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Vandværk 1 Vridsløelille"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,52,52]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,52,52]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,80,80]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,40,40]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,100,100]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,100,100]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,100,100]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,90]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,90]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,90]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,100,100]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75]
["Værksted","m²",75]
["Lager","m²",75]
["Garage og rørlager","m²",75]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,136,136]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":6,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,692.82640605037159,751]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,4381.5613510578914,4611]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,1016.2566319226025,621]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,625.9049910865433,1779]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,20.30073533509858,20]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,18.4605045854114,18]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,2,5]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,21,164]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,164]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,3316.6056954943251,3449]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,21435.007035178474,22397]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,14983.853101769069,14990]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,2998.8303520272311,2999]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,259.31334199650155,259]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,1043.5657322076586,1031]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,713.59208014415344,714]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,115.06017754427739,115]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,188.36485129687935,188]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,876.98670235995087,877]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,9901.6709264795536,10097]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,7333.3685620441393,7317]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,1,1]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,1772,2441]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,2441]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,1050.5379192602195,3969]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,5761.6953221028425,7697]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,6623.1657526675845,6651]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,471.86161002627341,461]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,90.710889152716845,91]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,13.960527796065435,14]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,137.96265030506765,139]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,386.5090027482297,387]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,4282.003685096448,4261]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1637.1787004433718,1637]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,547,1467]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,1467]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,2304,23]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,688,42]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,505,6]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,161]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,1]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1 Galgebakken"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,660,660]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,660,660]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,660,660]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2 Thorsbro"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,360,360]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,360,360]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,7692,7692]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,0]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,1]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,1]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0,0]
["Elektroniske kort","stk.",5,0,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]