{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":415,"n_cols":6,"rows_kept":415,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,871,871]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,14,14]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,13,13]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,40,40,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,49,49,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,49,49,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,60,60,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,63,63,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,62,62,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,44,44,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,88,88,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,87,87,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,59,59,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,88,88,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,18,18,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,54,54,"Enkelt drift"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14","m³/h ",15,50,50,"Enkelt drift"]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,0]
["Hegn","stk.",15,0]
["Elanlæg","boring",20,0]
["SRO anlæg","boring",10,0]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,543.91999999999996,544]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,6259.86,6260]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,8765.67,8766]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,3750.05,3750]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,210,210]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,210,210]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,732,732,"Kapasitet"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,395,395]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,160,160]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,1,1,"Fælles for begge værker"]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,350,350]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,350,350]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,900,900,"Kapasitet"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,590,590]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,187,187]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,1,1,"Fælles for begge værker"]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,0,1012,1012]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,0,0,"?"]
["Værksted","m²",75,0,100,60]
["Lager","m²",75,0,230,200]
["Garage og rørlager","m²",75,0,140,140]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,0,25,25]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,0,0]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,0]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":313,"n_cols":6,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,6789.69,6789.69]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,43869.599999999999,43862.010000000009]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,16810.009999999998,16810.009999999998]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,90.58,90.58]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,1385.6,1385.6]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,212.04,212.04000000000002]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,991.59,991.58999999999992]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,576,577]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,1988.15,1990.5799999999997]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,39277.81,39869.939999999981]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,21805.09,21880.139999999996]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,5087.2299999999996,5333.08]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,1745.35,1616.2999999999997]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,31791.07,31590.840000000011]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,11701.36,11638.810000000003]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,3119.28,2954.7199999999993]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,9793.26,9793.2599999999948]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,5283.25,5218.53]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,4943,4970]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,2366.33,2410.7000000000012]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,2210.5,2184.6800000000003]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,281.98,281.98]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,818.14,818.1400000000001]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,5624.95,5593.64]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,1248.49,1248.49]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,639.61,551.9]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,218.29,218.29]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,368.43,366.90999999999997]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,673,674]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,42,42]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,817,810]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,295,290]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,19,17]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 11"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 12"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 13"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 14"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 15"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 16"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 17"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 18"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 19"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 20"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 21"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 22"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 23"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 24"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 25"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 26"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 27"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 28"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 29"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 30"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 31"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 32"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 33"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 34"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 35"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,0,8020]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,0]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,3,3]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,1,1]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0,0]
["Elektroniske kort","stk.",5,0,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]