{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1060,"n_cols":6,"rows_kept":1060,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,1445,1445]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,21,21]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,10,10]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,170,170]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,170,170]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,170,170]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14","m³/h ",15,170,170]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15","m³/h ",15,130,130]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16","m³/h ",15,130,130]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17","m³/h ",15,20,20]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18","m³/h ",15,20,20]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 19","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 20","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 21","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 22","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 23","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 24","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 25","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 26","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 27","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 28","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 29","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 30","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 31","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 32","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 33","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 34","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 35","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 36","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 37","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 38","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 39","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 40","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 41","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 42","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 43","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 44","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 45","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 46","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 47","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 48","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 49","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 50","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 51","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 52","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 53","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 54","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 55","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 56","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 57","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 58","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 59","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 60","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 61","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 62","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 63","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 64","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 65","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 66","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 67","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 68","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 69","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 70","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 71","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 72","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 73","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 74","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 75","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 76","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 77","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 78","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 79","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 80","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 81","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 82","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 83","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 84","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 85","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 86","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 87","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 88","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 89","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 90","m³/h ",15,0,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,0,0]
["Hegn","stk.",15,0,0]
["Elanlæg","boring",20,21,21]
["SRO anlæg","boring",10,21,21]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,5000,5000]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,1250,1250]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,960,960]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,960,960]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,960,960]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,6155,6155]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,6546,6546]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,3546,3546]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,500,500]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,420,420]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,6546,6546]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,6546,6546]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,500,500]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,500,500]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,500,500]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,500,500]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,3150,3150]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,1589,1589]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,312,312]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,350,350]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,500,500]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,500,500]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,70,70]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,70,70]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,70,70]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,70,70]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,70,70]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,496,496]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,96,96]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,96,96]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,48,48]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,70,70]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,70,70]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 11"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 12"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 13"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 14"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 15"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 16"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 17"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 18"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 19"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 20"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 21"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 22"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 24"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 25"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 26"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 27"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 28"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 29"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 30"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,3939,3939]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,365,365]
["Værksted","m²",75,135,135]
["Lager","m²",75,155,155]
["Garage og rørlager","m²",75,450,450]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,32,32]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,14,14]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,14,14]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":6,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,32312,32312]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,148176,148176]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,8655,11200]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1,1]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,27615,27615]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,10578,10578]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,1463,1463]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,64,64]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,2757,2757]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,1551,1551]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,23110,23110]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,106913,106913]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,38900,40200]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,13607,13607]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,2967,2967]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,4900,4900]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,22273,22273]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,3636,3636]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,11,11]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,3587,3587]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,25534,25534]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,16821,16821]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,3032,3032]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,8432,8432]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,677,677]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,7035,7035]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,6204,6204]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,3005,3005]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,522,522]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,3986,3986]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,1669,1669]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,1495,1495]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,4573,4573]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1348,1348]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,1176,1176]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,9933,9933]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,1952,1952]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,604,604]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,187,187]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,95,95]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,3750,3750]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,3750,3750]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,3750,3750]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,96,96,"Øverup"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,96,96]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,96,96]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,96,96,"Skræderbakken"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,96,96]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,96,96]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,66,66,"Trompetvej"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,66,66]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,66,66]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,8,8,"Køgevej"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,8,8]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,12,12,"Kalby"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,12,12]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,14,14,"Blangslev"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,14,14]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,10,10,"Engelstrup"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,10,10]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,14144,14144]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,19,19]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,0,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,14,14]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,8,8]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,1,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,1]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,22,22]
["Elektroniske kort","stk.",5,2,2]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]