{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":414,"n_cols":6,"rows_kept":414,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,null,989]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,null,12]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,null,12]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,null,65]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,null,134.69999999999999]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,null,53]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,null,117]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,null,170]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,null,155]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,null,90]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,null,40]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,null,47]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,null,57]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,null,10]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,null,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,null,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,null,4]
["Hegn","stk.",15,null,4]
["Elanlæg","boring",20,null,12]
["SRO anlæg","boring",10,null,12]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,356]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,927]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,1374]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,46.1]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,3408]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,212]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,480]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,480]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,208]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,208]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,100]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,350]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,225]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,100]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,200]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,208]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,208]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,480]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,480]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,200]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,200]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,2000]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,400]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,400]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,200]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,200]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,208]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,54]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,54]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,370]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,30]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,60]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,54]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,54]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,220]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,220]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,2000]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,600]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,600]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,225]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,224]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,600]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,600]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,null,600]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,null,384]
["Værksted","m²",75,null,400]
["Lager","m²",75,null,190]
["Garage og rørlager","m²",75,null,300]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,null,80]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,null,6]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,null,6]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,null,4]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,null,4]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":6,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,16490]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,176483]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,27458]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,1455]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,505]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,1257]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,2270]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,17820]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,59325]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,29780]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,8193]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,2145]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,22216]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,6281]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,386]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,4172]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,null,605]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,null,2307]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,null,755]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,null,97]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,80]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,80]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,80]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,145]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,400]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,120]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,null,6470]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,null,0]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,null,0]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,8]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,4]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,4],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,3]
["Elektroniske kort","stk.",5,1]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]