{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1000,"n_cols":6,"rows_kept":1000,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,884,884]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,13,13]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,13,13]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,215,215,"Hvv 1"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,125,125,"Hvv2"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,100,100,"Hvv3"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,0,0,"Hvv4 Reserveboring pumpe taget op pt"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,0,0,"Hvv5 Reserveboring, pumpe taget op pt"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,215,215,"Hvv6"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,45,45,"Gvv1"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,45,45,"Gvv2"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,45,45,"Gvv3"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,45,45,"Gvv4"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,8,8,"Kn1"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,8,8,"Kn2"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,16,16,"Kn3"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 19","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 20","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 21","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 22","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 23","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 24","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 25","m³/h ",15,0,0,"Pejleboring"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 26","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 27","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 28","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 29","m³/h ",15,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 30","m³/h ",15,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,4,4]
["Hegn","stk.",15,4,4]
["Elanlæg","boring",20,13,13]
["SRO anlæg","boring",10,13,13]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,8,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,726,727]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,787,787]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,8]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,831,834]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,"HVV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,660,660]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,2000,2000]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,2000,2000]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,660,660]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,660,660]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,1500,1500]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,2380,2380]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,241,241]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,2750,2750]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,255,255]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,2380,2380]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,2380,2380]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,16,16,"Kn3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,16,16]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,16,16]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,16,16]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,205,205]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,35,35]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,16.5,17]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,10,10]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,35,35]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,35,35]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,120,120,"GVV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,120,120]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,120,120]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,120,120]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,120,120]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,1500,1500]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,220,220]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,60,60]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,230,230]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,220,220]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,220,220]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 11"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 12"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 13"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 14"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 15"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 16"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 17"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 18"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 19"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 20"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 21"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 22"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 24"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 25"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 26"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 27"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 28"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 29"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Vandværk 30"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,1455,1455,"HVV 1087, KN 87, GVV 291"]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,977,977,"GVV 216, KN 18, HVV 743"]
["Værksted","m²",75,100,100,"GVV 0, KN 0, HVV 100"]
["Lager","m²",75,400,400,"GVV 0, KN 0, HVV 400"]
["Garage og rørlager","m²",75,600,600,"GVV 0, KN 0, HVV 600"]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,{"$f":"352+340+200","v":892},892,"GVV 352, KN 0, HVV, 340, Øvrige 200"]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,15,15,"GVV 0, KN 0, HVV 15"]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,15,15,"GVV 0, HV 0, HVV 15"]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,3,3]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,3,3]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":283,"n_cols":6,"rows_kept":283,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,25675,25044]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,112639,108792]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,54216,56274]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,9414,9438]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,284,278]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,637,637]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,249,248]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,32,32]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,32,32]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,1844,1899,"Tilgang på 55 Funder Kirkeby"]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,1844,1899,"Tilgang på 55 Funder Kirkeby"]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,15838,16809]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,163978,170440]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,78091,79796]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,13844,14023]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,543,543]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,5865,5819]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,1099,1052]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,1,1]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,366,366]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,2068,2037]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1989,1989]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,36,36]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,36,36]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,9291,9456,"Tilgang på 165 Funder Kirkeby"]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,9291,9456,"Tilgang på 165 Funder Kirkeby"]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,1108,1105]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,14871,14830]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,14268,14593]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,1632,1632]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,1019,1016]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,3795,3782]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,1408,1334]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,17,17]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,2,2]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,354,354]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,1822,1822]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,1822,1822]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,134,752]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,1562,1137]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,727,598]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,85,64]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,131,131,"Tinggård"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,131,131]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,131,131]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,1700,1700]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,"Højgård"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,1700,1700]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,90,90,"Borgdal"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,90,90]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,90,90]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,750,750]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0,"Bredhøj"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,3000,3000]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,69,69,"Århusbakken"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,69,69]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,69,69]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,1200,1200]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,6,6,"Rodelund"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,6,6]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,120,120,"Kastaniehøj"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,120,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,120,120]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,68,68,"Skærbæk"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,68,68]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,68,68]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,8,8,"Tandskov"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,8]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18,"Funder"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 11"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,131,131,"Guden å"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,131,131,"Borgdal"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,131,131]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 12"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 13"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 14"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 15"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 16"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 17"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 18"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 19"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 20"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 21"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 22"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 23"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 24"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 25"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 26"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 27"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 28"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 29"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 30"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,6760,4326]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,8009,11049]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,8,8]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,24,24]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,24,24]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,24,24]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,9,8]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,1,1,"Traktor"]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,18,18,"Selskabet har 2 GPS til biler, 2 Ipad, 7 pc´ere samt 4 fysisk servere. Ud fra mail fra Johanne, medtages serverne med de pc´ere, de bl. meget andet betjener (d.v.s. 2 + 2 + 7 + 7 stk)"]
["Elektroniske kort","stk.",5,1,1,"Det indberettede vedrører den digitale ledningsplan. Øvrige kort hostes hos 3. part, hvor der betales licenser."]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]