{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1060,"n_cols":6,"rows_kept":1060,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,1759.8,1759.8]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,38,38]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,38,38]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,17,17]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,17,17]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,5,5]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,5,5]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,14,14]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,14,14]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,17,17]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,17,17]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14","m³/h ",15,46,46]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 19","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 20","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 21","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 22","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 23","m³/h ",15,60,60]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 24","m³/h ",15,35,35]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 25","m³/h ",15,35,35]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 26","m³/h ",15,77,77]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 27","m³/h ",15,77,77]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 28","m³/h ",15,46,46]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 29","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 30","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 31","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 32","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 33","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 34","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 35","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 36","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 37","m³/h ",15,17,17]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 38","m³/h ",15,30,30]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 39","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 40","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 41","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 42","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 43","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 44","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 45","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 46","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 47","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 48","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 49","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 50","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 51","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 52","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 53","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 54","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 55","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 56","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 57","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 58","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 59","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 60","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 61","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 62","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 63","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 64","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 65","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 66","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 67","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 68","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 69","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 70","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 71","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 72","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 73","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 74","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 75","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 76","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 77","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 78","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 79","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 80","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 81","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 82","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 83","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 84","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 85","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 86","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 87","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 88","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 89","m³/h ",15,0,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 90","m³/h ",15,0,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,0,0]
["Hegn","stk.",15,24,24]
["Elanlæg","boring",20,38,38]
["SRO anlæg","boring",10,38,38]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,6973,7548.49]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,3349,2745.5]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,210,210]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,210,210]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,210,210]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,210,210]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,1600,1600]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,540,540]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,102,102]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,250,250]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,337,337]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,540,540]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,540,540]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,8,8]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,8,8]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,21,21]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,21,21]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,325,325]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,4,4]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,45,45]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,45,45]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,21,21]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,21,21]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,60,60]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,60,60]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,200,200]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,100,100]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,84,84]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,30,30]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,45,45]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,45,45]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,84,84]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,84,84]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,40,40]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,40,40]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,340,340]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,120,120]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,30,30]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,120,120]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,120,120]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,800,800]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,130,130]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,26,26]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,130,130]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,130,130]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,60,60]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,60,60]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,500,500]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,120,120]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,23,23]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,32.5,32.5]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,45,45]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,45,45]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,120,120]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,120,120]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 11"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 12"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 13"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 14"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 15"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 16"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 17"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 18"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 19"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 20"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 21"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 22"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 24"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 25"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 26"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 27"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 28"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 29"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Vandværk 30"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,0,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,0,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,0,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,0,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,0,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,0,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,0,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,0,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,0,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,0,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,0,0]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,891,891]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,213,213]
["Værksted","m²",75,195,195]
["Lager","m²",75,415,415]
["Garage og rørlager","m²",75,402,402]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,0,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,0,0]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,0,0]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,5,5]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,0,0]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,1,1]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,1,1]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":313,"n_cols":6,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,38205,40187.79]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,454716.94,452123.33]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,113172.62,115143.61]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,14507,14500.59]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,1916.65,1471]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,1085.76,584]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,397,101.75]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,2986,2986.01]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,4753,4765,"OBS: Opgørelsen af stik er alene baseret på kundeudtræk og ikke på antal meter stikledning."]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,10721.29,11146.08]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,113991.62,116188.24]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,28125.040000000001,27988.9]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,4490.26,4488.97]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,2499.9,2341.4699999999998]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,12652.88,11212.35]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,3656.68,2405.5500000000002]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,169.88,169.88]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,272.27999999999997,272.27999999999997]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,132.71,132.71]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,183,183.08]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,7145,7153,"OBS: Opgørelsen af stik er alene baseret på kundeudtræk og ikke på antal meter stikledning."]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,223.25,212.34]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,3296,3532.96]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,2163.59,2163.59]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,1006.28,770.8]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,709.52,709.52]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,18.27,18.27]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,471,473,"OBS: Opgørelsen af stik er alene baseret på kundeudtræk og ikke på antal meter stikledning."]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,181,131]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,1699,1679]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,433,432]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,44,44]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,20,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,20,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,20,20]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,32,32]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,22,22]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,32,32]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,32,32]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,32,32]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,22,22]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 11"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 12"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,18,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,18,18]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 13"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,22,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,22,22]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 14"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 15"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 16"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 17"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 18"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 19"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 20"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 21"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 22"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 23"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 24"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 25"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 26"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 27"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 28"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 29"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 30"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 31"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 32"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 33"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 34"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 35"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,0,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,0,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,0,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,0,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,0,9436,"Beløbet \"9459\" mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,0,3502,"Beløbet \"3434\" mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,0,3,"Beløbet \"3\" mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,0,21,"\"21\" tallet mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,0,21,"\"21\" tallet mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,0,21,"\"21\" tallet mangler i kolonnen pr. 31.12.2014"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0,0]
["Elektroniske kort","stk.",5,0,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]