{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":583,"n_cols":6,"rows_kept":583,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Renseanlæg 1"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,2500,2500,"Gl. Rye"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 2"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,2750,2750,"Låsby"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 3"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,47000,23500,"Skanderborg"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,47000,23500,"Forsyningssekretariatet har meddelt "]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,47000,23500,"at man skal bruge den dimensionsgivende pe"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,23500]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,23500]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,23500]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,47000,47000,"Også til indløb og sand og fedtfang"]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,47000,47000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,47000,47000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,47000,23500]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,47000,23500]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,47000,23500]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,23500]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,23500]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,23500]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,47000,23500]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,47000,23500]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,47000,23500]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,23500]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,23500]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,23500]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,47000,47000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,47000,47000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,47000,47000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,47000,47000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,47000,47000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,47000,47000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 4"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,21500,18500,"Skovby"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,21500,18500]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,21500,18500]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,18500]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,18500]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,18500]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,21500,21500]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,21500,21500]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,21500,21500]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,21500,0,"Fejl i 2014"]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,21500,12900]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,21500,12900]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,21500,12900]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,8600]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,8600]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,8600]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,21500,12900]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,21500,12900]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,21500,12900]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,8600]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,8600]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,8600]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,21500,21500]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,21500,21500]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,21500,21500]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,13300,13300]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,13300,13300]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,13300,13300]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 5"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,18000,18000,"Hørning"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,18000,18000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,18000,18000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,18000,18000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,18000,18000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,18000,18000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,18000,18000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,18000,18000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,18000,18000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,18000,18000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,18000,18000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,18000,18000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,18000,18000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,18000,18000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,18000,18000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,18000,18000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,18000,18000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,18000,18000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 6"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,8100,8100,"Ry"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,8100,8100]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,8100,8100]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,8100,8100]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,8100,8100]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,8100,8100]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,8100,8100]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,8100,8100]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,8100,8100]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,8100]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,8100]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,8100]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,8100,8100]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,8100,8100]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,8100,8100]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,8100,8100]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,8100,8100]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,8100,8100]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,8100,8100]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,8100,8100]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,8100,8100]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 7"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 8"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 9"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 10"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":322,"n_cols":6,"rows_kept":322,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,263159,270478,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,113790,113790,"Ingen ændringer"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,13372,13372,"Ingen ændringer"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,6046,6046,"Ingen ændringer"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,268,268,"Ingen ændringer"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,616,616,"Ingen ændringer"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,437,437,"Ingen ændringer"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,{"$f":"343938+76062","v":420000},426208,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,{"$f":"180903+38031","v":218934},221411,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,{"$f":"37105+12677","v":49782},50317,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,8715,8715,"Ingen ændringer"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1323,1323,"Ingen ændringer"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,200,200,"Ingen ændringer"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,36,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,2090,2290,"Skøn"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,18438,18438,"Ingen ændringer"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,22390,22390,"Ingen ændringer"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,2369,2369,"Ingen ændringer"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,487,487,"Ingen ændringer"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,69,69,"Ingen ændringer"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,207,207,"Ingen ændringer"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land"]
["Brønde","stk.",75,5060,5060,"Ingen ændringer"]
["Stik","stk.",75,5646,5646,"Ingen ændringer"]
["Brønde og stik, ledningsnet - By"]
["Brønde","stk.",75,13989,14195,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Stik","stk.",75,19527,19699,"Fra Database tilførte projekter 2015"]
["Brønde og stik, ledningsnet - City"]
["Brønde","stk.",75,742,742,"Ingen ændringer"]
["Stik","stk.",75,62,62,"Ingen ændringer"]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city"]
["Brønde","stk.",75,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,106,154,"JSM"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,59,59]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,108,108]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,59,59]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,8,8]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,16,16]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,8,8]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,7,7]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,14,14]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,7,7]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,29,29]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,55,55]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,88,88]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,55,55]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,6,6]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,12,12]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,6,6]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,3]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,6,6]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,3]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,4,4]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,2,2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,2,2]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Kælder","m2",75,48,48]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,40,40]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By"]
["Kælder","m2",75,40,40]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Land"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,46,46]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,46,46]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - By"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,37,37]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,24,24]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,37,37]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,2,2]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,1,0,"søvejen"]
["Overløbsbygværker - City"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,1,1,"ov8"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,13776,13776,"jsa"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner - By"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,3056,3056,"jsa"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner - City"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,448,448,"jsa"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0]
["Sparebassin/laguner - Land"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0,"jsa"]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,96567,96567,63]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,63,63]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner - By"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0,"jsa"]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,121485,124575,67]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,64,68]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0]
["Sparebassin/laguner - City"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,null,"jsa"]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,4070,4070,3]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,3,3]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0]
["Sparebassin/laguner  - Indre city"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
[]
["Andre"]
["Administrationbygninger","m2",75,1180,1276,"jsa"]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,8,54,"knt"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,1,1,"adm."]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,8,8,"jsa"]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,1,1,"jsa"]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,1,5,"jsa"]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,"jsa"]
["Værksteder, garager","m2",75,515,515,"jsa"]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,3.82,3.82]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,45,424]
["Elektroniske kort","stk.",5,40,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]