{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,800000,800000,800000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,800000,800000,800000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,800000,800000,800000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,155,155,155,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,38,38,38,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,420000,420000,420000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,420000,420000,420000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,420000,420000,420000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":0}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":0}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":0}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,164094.85999999999,164818.62999999998,166019.71999999997,4.4106805051662779E-3,7.2873436698266247E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,31143,31143,31143,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,12656,12656,12656,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,3791,3791,3791,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,922,922,922,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1191,1191,1191,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,155,155,155,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1783,1783,1783,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1137,1137,1137,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,473303.66,475231.75,483171.07,4.0736849573485773E-3,1.6706207024257128E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,203247.53,205255.27,208556.46,9.8782996280446338E-3,1.6083338566654112E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,63135.16,63436.33,65812.040000000008,4.7702421281580381E-3,3.7450306472647556E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,16310.63,16354.289999999999,17826.59,2.6767819514022361E-3,9.0025308344171537E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,12107.57,12107.57,12614.11,0,4.1836636088001214E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,7436.7000000000007,7436.7000000000007,7560.2000000000007,0,1.6606828297497545E-2]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,489,489,489,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,6871.91,8339.0299999999988,16381.02,0.21349522912843721,0.96437955013952492,"Vi har lavet mange strømpeforingsprojekter i 2023 og 2024"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,7404.9299999999994,8689.7899999999991,10640.23,0.17351413180138095,0.2244519142579971,"Vi har lavet mange strømpeforingsprojekter i 2023 og 2024"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,2781.63,2863.67,3143.9700000000003,2.9493498416396129E-2,9.7881389964625878E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,2060,2060,2060,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,612,654.35,654.35,6.919934640522879E-2,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,2156,2156,2156,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,43593.97,43808.01,43808.01,4.9098533581594167E-3,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,28285.24,28358.980000000003,28358.980000000003,2.6070134105279502E-3,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,7052.06,7052.06,7052.06,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1768.15,1768.15,1768.15,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1507,1507,1507,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,901,901,901,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,301,301,301,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,548,749.5,996.9,0.36770072992700731,0.33008672448298865,"Vi har lavet mange strømpeforingsprojekter i 2023 og 2024"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,2304,2370.8200000000002,2439.1400000000003,2.9001736111111183E-2,2.8817033768907027E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,676,676,676,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,1641,1641,1655,0,8.5313833028641071E-3]
["Stik","stk.",75,3115,3115,3119,0,1.2841091492776886E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,14461,14571,14870,7.606666205656594E-3,2.0520211378766043E-2]
["Stik","stk.",75,20740,20820,21180,3.8572806171648989E-3,1.7291066282420751E-2]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,1454,1475,1475,1.4442916093535076E-2,0]
["Stik","stk.",75,2894,2910,2910,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":5.5286800276433999E-3},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,286,286,287,0,3.4965034965034965E-3]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,149,149,150,0,6.7114093959731542E-3]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,157,157,158,0,6.369426751592357E-3]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,26,26,28,0,7.6923076923076927E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,13,13,13,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,13,13,13,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,12,12,12,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,7,7,7,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,7,7,7,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,7,7,7,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,13,13,15,0,0.15384615384615385]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,52,54,60,3.8461538461538464E-2,0.1111111111111111]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,53,55,61,3.7735849056603772E-2,0.10909090909090909]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,52,54,60,3.8461538461538464E-2,0.1111111111111111]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,9,9,9,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,9,9,9,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,9,9,9,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,10,10,10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,11,11,11,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,10,10,10,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Overbygning ","m2",75,235,235,235,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Overbygning ","m2",75,285,285,285,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,13,13,13,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,150,150,150,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,33,33,33,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,49,49,49,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,113,113,113,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,417,417,417,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,122,122,122,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,3,3,3,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,25,25,25,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,7,7,7,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,7265,7265,7265,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,9506,9506,9506,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,1132,1132,1132,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,179133,179133,179133,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,148,148,148,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,61,61,61,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,144524,154406,169476,6.8376186654119736E-2,9.7599834203334068E-2]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,70,74,79,5.7142857142857141E-2,6.7567567567567571E-2]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,92,92,92,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,6,6,6,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,1372,1372,1372,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,43,43,43,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,2,2,2,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,9,9,11,0,0.22222222222222221,"Der er købt 2 nye biler uden der er blevet afhændet nogen af de gamle"]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,2,2,2,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,642,642,642,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]