{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":538,"n_cols":9,"rows_kept":538,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2100,2100,2100,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1400,1400,0,0,-1,"Nedlagt"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2700,2700,2700,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,3200,3200,3200,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1200,1200,1200,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,850,850,0,0,-1,"Nedlagt"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1000,1000,1000,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2800,2800,2800,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,10,10,10,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D45=\"\",IF(E45>0,\"Ny data\",IF(E45=\"\",\"\",0)),IF(D45=0,IF(E45=0,0,\"Ny data\"),(E45-D45)/D45))","v":0},{"$f":"IF(E45=\"\",IF(F45>0,\"Ny data\",IF(F45=\"\",\"\",0)),IF(E45=0,IF(F45=0,0,\"Ny data\"),(F45-E45)/E45))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,5,5,{"$f":"IF(D46=\"\",IF(E46>0,\"Ny data\",IF(E46=\"\",\"\",0)),IF(D46=0,IF(E46=0,0,\"Ny data\"),(E46-D46)/D46))","v":"Ny data"},{"$f":"IF(E46=\"\",IF(F46>0,\"Ny data\",IF(F46=\"\",\"\",0)),IF(E46=0,IF(F46=0,0,\"Ny data\"),(F46-E46)/E46))","v":0},"Ny data"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D68=\"\",IF(E68>0,\"Ny data\",IF(E68=\"\",\"\",0)),IF(D68=0,IF(E68=0,0,\"Ny data\"),(E68-D68)/D68))","v":0},{"$f":"IF(E68=\"\",IF(F68>0,\"Ny data\",IF(F68=\"\",\"\",0)),IF(E68=0,IF(F68=0,0,\"Ny data\"),(F68-E68)/E68))","v":""}]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,100000,100000,100000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,100000,100000,100000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,100000,100000,100000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,100000,100000,100000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,100000,100000,100000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,100000,100000,100000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,100000,100000,100000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,100000,100000,100000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,100000,100000,100000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,85000,85000,85000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,85000,85000,85000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,85000,85000,85000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,85000,85000,85000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,85000,85000,85000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,85000,85000,85000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,100000,100000,100000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,100000,100000,100000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D132=\"\",IF(E132>0,\"Ny data\",IF(E132=\"\",\"\",0)),IF(D132=0,IF(E132=0,0,\"Ny data\"),(E132-D132)/D132))","v":0},{"$f":"IF(E132=\"\",IF(F132>0,\"Ny data\",IF(F132=\"\",\"\",0)),IF(E132=0,IF(F132=0,0,\"Ny data\"),(F132-E132)/E132))","v":""}]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,120000,120000,120000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,120000,120000,120000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,120000,120000,120000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,65000,65000,65000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,65000,65000,65000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,65000,65000,65000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,65000,65000,65000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,65000,65000,65000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,65000,65000,65000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,50000,50000,50000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,21500,21500,21500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,50000,50000,50000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,50000,50000,50000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,50000,50000,50000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,50000,50000,50000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,50000,50000,50000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,50000,50000,50000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,50000,50000,50000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,65000,65000,65000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,65000,65000,65000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D196=\"\",IF(E196>0,\"Ny data\",IF(E196=\"\",\"\",0)),IF(D196=0,IF(E196=0,0,\"Ny data\"),(E196-D196)/D196))","v":0},{"$f":"IF(E196=\"\",IF(F196>0,\"Ny data\",IF(F196=\"\",\"\",0)),IF(E196=0,IF(F196=0,0,\"Ny data\"),(F196-E196)/E196))","v":""}]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,65000,65000,65000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,65000,65000,65000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,65000,65000,65000,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,12900,12900,12900,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,12900,12900,12900,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,12900,12900,12900,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,12900,12900,12900,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,12900,12900,12900,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,12900,12900,12900,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,12900,12900,12900,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,12900,12900,12900,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,12900,12900,12900,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,12900,12900,12900,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,12900,12900,12900,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,12900,12900,12900,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D260=\"\",IF(E260>0,\"Ny data\",IF(E260=\"\",\"\",0)),IF(D260=0,IF(E260=0,0,\"Ny data\"),(E260-D260)/D260))","v":0},{"$f":"IF(E260=\"\",IF(F260>0,\"Ny data\",IF(F260=\"\",\"\",0)),IF(E260=0,IF(F260=0,0,\"Ny data\"),(F260-E260)/E260))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D324=\"\",IF(E324>0,\"Ny data\",IF(E324=\"\",\"\",0)),IF(D324=0,IF(E324=0,0,\"Ny data\"),(E324-D324)/D324))","v":0},{"$f":"IF(E324=\"\",IF(F324>0,\"Ny data\",IF(F324=\"\",\"\",0)),IF(E324=0,IF(F324=0,0,\"Ny data\"),(F324-E324)/E324))","v":""}]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D388=\"\",IF(E388>0,\"Ny data\",IF(E388=\"\",\"\",0)),IF(D388=0,IF(E388=0,0,\"Ny data\"),(E388-D388)/D388))","v":0},{"$f":"IF(E388=\"\",IF(F388>0,\"Ny data\",IF(F388=\"\",\"\",0)),IF(E388=0,IF(F388=0,0,\"Ny data\"),(F388-E388)/E388))","v":""}]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D452=\"\",IF(E452>0,\"Ny data\",IF(E452=\"\",\"\",0)),IF(D452=0,IF(E452=0,0,\"Ny data\"),(E452-D452)/D452))","v":0},{"$f":"IF(E452=\"\",IF(F452>0,\"Ny data\",IF(F452=\"\",\"\",0)),IF(E452=0,IF(F452=0,0,\"Ny data\"),(F452-E452)/E452))","v":""}]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D516=\"\",IF(E516>0,\"Ny data\",IF(E516=\"\",\"\",0)),IF(D516=0,IF(E516=0,0,\"Ny data\"),(E516-D516)/D516))","v":0},{"$f":"IF(E516=\"\",IF(F516>0,\"Ny data\",IF(F516=\"\",\"\",0)),IF(E516=0,IF(F516=0,0,\"Ny data\"),(F516-E516)/E516))","v":""}]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,1,8],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,448982,445750,443881,-7.1985068443723805E-3,-4.1929332585530004E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,149760,147683,142493,-1.3868856837606837E-2,-3.5142839731045553E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,16686,17070,16697,2.3013304566702624E-2,-2.185120093731693E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,3258,3231,3247,-8.2872928176795577E-3,4.9520272361497988E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1288,1282,1288,-4.658385093167702E-3,4.6801872074882997E-3]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,2490,2479,2490,-4.4176706827309233E-3,4.4372730939895117E-3]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,151,204,205,0.35099337748344372,4.9019607843137254E-3,"Mere ledning"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,10423,10495,10393,6.9078000575650009E-3,-9.7189137684611723E-3]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,7974,8421,8368,5.6057185854025582E-2,-6.2937893361833513E-3]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,419,419,419,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,70,70,70,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,365636,361747,360348,-1.0636261199663053E-2,-3.8673437512957952E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,194066,192053,194618,-1.037275978275432E-2,1.335568827354949E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,40135,40130,39894,-1.2457954403886882E-4,-5.880887116870172E-3]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,8715,8853,8520,1.5834767641996556E-2,-3.7614368010843779E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,3787,3916,3953,3.4063902825455503E-2,9.4484167517875379E-3]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,2345,2599,2287,0.10831556503198295,-0.12004617160446325]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,200,193,153,-3.5000000000000003E-2,-0.20725388601036268,"Mindre ledning"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,15537,17184,16360,0.10600502027418421,-4.7951582867783983E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,10204,11495,9947,0.12651901215209721,-0.13466724662896912]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,716,768,771,7.2625698324022353E-2,3.90625E-3]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,15,0,"Ny data","Ny data"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,169,169,169,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,19809,21216,25273,7.1028320460396796E-2,0.19122360482654599]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,16516,13752,19911,-0.16735286994429643,0.44786212914485168,"Zoneinddeling revideret"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,4828,5697,6253,0.1799917149958575,9.7595225557310872E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1092,1266,1648,0.15934065934065933,0.30173775671406006,"Zoneinddeling revideret"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,506,485,490,-4.1501976284584984E-2,1.0309278350515464E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,257,210,590,-0.1828793774319066,1.8095238095238095,"Zoneinddeling revideret"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,124,0,166,-1,"Ny data","Ny data"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1285,1285,1611,0,0.2536964980544747,"Zoneinddeling revideret"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1614,1614,2068,0,0.2812887236679058,"Zoneinddeling revideret"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,155,155,137,0,-0.11612903225806452]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,7252,7317,7175,8.9630446773303913E-3,-1.940686073527402E-2]
["Stik","stk.",75,9872,9558,9623,-3.1807131280388978E-2,6.8005858966310945E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,10326,10412,10522,8.3284911872942083E-3,1.0564733000384172E-2]
["Stik","stk.",75,24468,24280,24243,-7.6835049861042996E-3,-1.5238879736408568E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,1181,1180,1069,-8.4674005080440302E-4,-9.4067796610169493E-2]
["Stik","stk.",75,1681,1680,2084,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":-5.9488399762046404E-4},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0.24047619047619048},"Zoneinddeling revideret"]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Stik","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,573,583,583,1.7452006980802792E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,148,148,148,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,132,148,148,0.12121212121212122,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,132,148,148,0.12121212121212122,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,30,30,30,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,30,30,30,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,30,30,30,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,7,7,7,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,7,7,7,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,7,7,7,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,183,183,183,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,183,183,183,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,183,183,183,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,8,8,8,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,8,8,8,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,8,8,8,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,96,96,96,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,8,8,8,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,8,8,8,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":""}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","m2",75,165,165,165,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,20,20,20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0,"Ny data"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"Ny data"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning ","m2",75,65,65,65,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning ","m2",75,120,120,120,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","m2",75,0,null,null,0,""]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,37,37,49,0,0.32432432432432434,"Zoneinddeling revideret"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,92,92,23,0,-0.75,"Zoneinddeling revideret"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,21,21,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,37,37,49,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0.32432432432432434},"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,7,7,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,31,31,32,0,3.2258064516129031E-2]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,86,86,65,0,-0.2441860465116279,"Zoneinddeling revideret"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,205,205,143,0,-0.30243902439024389,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,31,31,32,0,3.2258064516129031E-2]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,4,4,4,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,7,7,6,0,-0.14285714285714285]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Overbygning","stk.",75,2,2,2,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,3,3,1,0,-0.66666666666666663,"Zoneinddeling revideret"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,210,210,316,0,0.50476190476190474,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,3,3,1,0,-0.66666666666666663,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,3,0,"Ny data","Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,2,2,0,0,-1,"Zoneinddeling revideret"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,7177,7177,7177,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,5540,5540,2700,0,-0.5126353790613718,"Ny opgørelsesmetode"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,795,795,796,0,1.2578616352201257E-3]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1800,1800,1800,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1800,1800,1800,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,1800,1800,1800,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,85936,90418,286813,5.2155092161608636E-2,2.1720785684266408,"Ny opgørelsesmetode"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,136,141,145,3.6764705882352942E-2,2.8368794326241134E-2]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,77934,77934,103474,0,0.32771319321477149,"Ny opgørelsesmetode"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,84,84,84,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,null,null,0,""]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,null,null,0,""]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,1,8],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,2901,2901,2901,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,31,29,27,-6.4516129032258063E-2,-6.8965517241379309E-2]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,1,1,1,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,1,0,"Ny data","Ny bil"]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,15,15,14,0,-6.6666666666666666E-2]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,1987,1987,1987,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]