{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":562,"n_cols":9,"rows_kept":562,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D6=\"\",IF(E6>0,\"Ny data\",IF(E6=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E6=0,0,\"Ny data\"),(E6-D6)/D6))","v":0},{"$f":"IF(E6=\"\",IF(F6>0,\"Ny data\",IF(F6=\"\",\"\",0)),IF(E6=0,IF(F6=0,0,\"Ny data\"),(F6-E6)/E6))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D7=\"\",IF(E7>0,\"Ny data\",IF(E7=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E7=0,0,\"Ny data\"),(E7-D7)/D7))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D8=\"\",IF(E8>0,\"Ny data\",IF(E8=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E8=0,0,\"Ny data\"),(E8-D8)/D8))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D9=\"\",IF(E9>0,\"Ny data\",IF(E9=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E9=0,0,\"Ny data\"),(E9-D9)/D9))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D10=\"\",IF(E10>0,\"Ny data\",IF(E10=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E10=0,0,\"Ny data\"),(E10-D10)/D10))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D11=\"\",IF(E11>0,\"Ny data\",IF(E11=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E11=0,0,\"Ny data\"),(E11-D11)/D11))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D12=\"\",IF(E12>0,\"Ny data\",IF(E12=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E12=0,0,\"Ny data\"),(E12-D12)/D12))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D13=\"\",IF(E13>0,\"Ny data\",IF(E13=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E13=0,0,\"Ny data\"),(E13-D13)/D13))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D14=\"\",IF(E14>0,\"Ny data\",IF(E14=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E14=0,0,\"Ny data\"),(E14-D14)/D14))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D15=\"\",IF(E15>0,\"Ny data\",IF(E15=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E15=0,0,\"Ny data\"),(E15-D15)/D15))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D16=\"\",IF(E16>0,\"Ny data\",IF(E16=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E16=0,0,\"Ny data\"),(E16-D16)/D16))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D17=\"\",IF(E17>0,\"Ny data\",IF(E17=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E17=0,0,\"Ny data\"),(E17-D17)/D17))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D18=\"\",IF(E18>0,\"Ny data\",IF(E18=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E18=0,0,\"Ny data\"),(E18-D18)/D18))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D19=\"\",IF(E19>0,\"Ny data\",IF(E19=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E19=0,0,\"Ny data\"),(E19-D19)/D19))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D20=\"\",IF(E20>0,\"Ny data\",IF(E20=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E20=0,0,\"Ny data\"),(E20-D20)/D20))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D21=\"\",IF(E21>0,\"Ny data\",IF(E21=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E21=0,0,\"Ny data\"),(E21-D21)/D21))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D22=\"\",IF(E22>0,\"Ny data\",IF(E22=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E22=0,0,\"Ny data\"),(E22-D22)/D22))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D23=\"\",IF(E23>0,\"Ny data\",IF(E23=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E23=0,0,\"Ny data\"),(E23-D23)/D23))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D24=\"\",IF(E24>0,\"Ny data\",IF(E24=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E24=0,0,\"Ny data\"),(E24-D24)/D24))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D25=\"\",IF(E25>0,\"Ny data\",IF(E25=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E25=0,0,\"Ny data\"),(E25-D25)/D25))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D26=\"\",IF(E26>0,\"Ny data\",IF(E26=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E26=0,0,\"Ny data\"),(E26-D26)/D26))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D27=\"\",IF(E27>0,\"Ny data\",IF(E27=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E27=0,0,\"Ny data\"),(E27-D27)/D27))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D28=\"\",IF(E28>0,\"Ny data\",IF(E28=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E28=0,0,\"Ny data\"),(E28-D28)/D28))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D29=\"\",IF(E29>0,\"Ny data\",IF(E29=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E29=0,0,\"Ny data\"),(E29-D29)/D29))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D30=\"\",IF(E30>0,\"Ny data\",IF(E30=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E30=0,0,\"Ny data\"),(E30-D30)/D30))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D31=\"\",IF(E31>0,\"Ny data\",IF(E31=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E31=0,0,\"Ny data\"),(E31-D31)/D31))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D32=\"\",IF(E32>0,\"Ny data\",IF(E32=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E32=0,0,\"Ny data\"),(E32-D32)/D32))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D33=\"\",IF(E33>0,\"Ny data\",IF(E33=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E33=0,0,\"Ny data\"),(E33-D33)/D33))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D34=\"\",IF(E34>0,\"Ny data\",IF(E34=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E34=0,0,\"Ny data\"),(E34-D34)/D34))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D35=\"\",IF(E35>0,\"Ny data\",IF(E35=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E35=0,0,\"Ny data\"),(E35-D35)/D35))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D36=\"\",IF(E36>0,\"Ny data\",IF(E36=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E36=0,0,\"Ny data\"),(E36-D36)/D36))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D37=\"\",IF(E37>0,\"Ny data\",IF(E37=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E37=0,0,\"Ny data\"),(E37-D37)/D37))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D38=\"\",IF(E38>0,\"Ny data\",IF(E38=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E38=0,0,\"Ny data\"),(E38-D38)/D38))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D39=\"\",IF(E39>0,\"Ny data\",IF(E39=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E39=0,0,\"Ny data\"),(E39-D39)/D39))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D40=\"\",IF(E40>0,\"Ny data\",IF(E40=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E40=0,0,\"Ny data\"),(E40-D40)/D40))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D41=\"\",IF(E41>0,\"Ny data\",IF(E41=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E41=0,0,\"Ny data\"),(E41-D41)/D41))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D42=\"\",IF(E42>0,\"Ny data\",IF(E42=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E42=0,0,\"Ny data\"),(E42-D42)/D42))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D43=\"\",IF(E43>0,\"Ny data\",IF(E43=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E43=0,0,\"Ny data\"),(E43-D43)/D43))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D44=\"\",IF(E44>0,\"Ny data\",IF(E44=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E44=0,0,\"Ny data\"),(E44-D44)/D44))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D45=\"\",IF(E45>0,\"Ny data\",IF(E45=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E45=0,0,\"Ny data\"),(E45-D45)/D45))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D46=\"\",IF(E46>0,\"Ny data\",IF(E46=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E46=0,0,\"Ny data\"),(E46-D46)/D46))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D47=\"\",IF(E47>0,\"Ny data\",IF(E47=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E47=0,0,\"Ny data\"),(E47-D47)/D47))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D48=\"\",IF(E48>0,\"Ny data\",IF(E48=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E48=0,0,\"Ny data\"),(E48-D48)/D48))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D49=\"\",IF(E49>0,\"Ny data\",IF(E49=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E49=0,0,\"Ny data\"),(E49-D49)/D49))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D50=\"\",IF(E50>0,\"Ny data\",IF(E50=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E50=0,0,\"Ny data\"),(E50-D50)/D50))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D51=\"\",IF(E51>0,\"Ny data\",IF(E51=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E51=0,0,\"Ny data\"),(E51-D51)/D51))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D52=\"\",IF(E52>0,\"Ny data\",IF(E52=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E52=0,0,\"Ny data\"),(E52-D52)/D52))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D53=\"\",IF(E53>0,\"Ny data\",IF(E53=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E53=0,0,\"Ny data\"),(E53-D53)/D53))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D54=\"\",IF(E54>0,\"Ny data\",IF(E54=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E54=0,0,\"Ny data\"),(E54-D54)/D54))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D55=\"\",IF(E55>0,\"Ny data\",IF(E55=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E55=0,0,\"Ny data\"),(E55-D55)/D55))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D56=\"\",IF(E56>0,\"Ny data\",IF(E56=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E56=0,0,\"Ny data\"),(E56-D56)/D56))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D57=\"\",IF(E57>0,\"Ny data\",IF(E57=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E57=0,0,\"Ny data\"),(E57-D57)/D57))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D58=\"\",IF(E58>0,\"Ny data\",IF(E58=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E58=0,0,\"Ny data\"),(E58-D58)/D58))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D59=\"\",IF(E59>0,\"Ny data\",IF(E59=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E59=0,0,\"Ny data\"),(E59-D59)/D59))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D60=\"\",IF(E60>0,\"Ny data\",IF(E60=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E60=0,0,\"Ny data\"),(E60-D60)/D60))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D61=\"\",IF(E61>0,\"Ny data\",IF(E61=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E61=0,0,\"Ny data\"),(E61-D61)/D61))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D62=\"\",IF(E62>0,\"Ny data\",IF(E62=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E62=0,0,\"Ny data\"),(E62-D62)/D62))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D63=\"\",IF(E63>0,\"Ny data\",IF(E63=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E63=0,0,\"Ny data\"),(E63-D63)/D63))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D64=\"\",IF(E64>0,\"Ny data\",IF(E64=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E64=0,0,\"Ny data\"),(E64-D64)/D64))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D65=\"\",IF(E65>0,\"Ny data\",IF(E65=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E65=0,0,\"Ny data\"),(E65-D65)/D65))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D66=\"\",IF(E66>0,\"Ny data\",IF(E66=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E66=0,0,\"Ny data\"),(E66-D66)/D66))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D68=\"\",IF(E68>0,\"Ny data\",IF(E68=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E68=0,0,\"Ny data\"),(E68-D68)/D68))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D69=\"\",IF(E69>0,\"Ny data\",IF(E69=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E69=0,0,\"Ny data\"),(E69-D69)/D69))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D70=\"\",IF(E70>0,\"Ny data\",IF(E70=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E70=0,0,\"Ny data\"),(E70-D70)/D70))","v":0},{"$f":"IF(E70=\"\",IF(F70>0,\"Ny data\",IF(F70=\"\",\"\",0)),IF(E70=0,IF(F70=0,0,\"Ny data\"),(F70-E70)/E70))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D71=\"\",IF(E71>0,\"Ny data\",IF(E71=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E71=0,0,\"Ny data\"),(E71-D71)/D71))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D72=\"\",IF(E72>0,\"Ny data\",IF(E72=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E72=0,0,\"Ny data\"),(E72-D72)/D72))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D73=\"\",IF(E73>0,\"Ny data\",IF(E73=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E73=0,0,\"Ny data\"),(E73-D73)/D73))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D74=\"\",IF(E74>0,\"Ny data\",IF(E74=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E74=0,0,\"Ny data\"),(E74-D74)/D74))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D75=\"\",IF(E75>0,\"Ny data\",IF(E75=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E75=0,0,\"Ny data\"),(E75-D75)/D75))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D76=\"\",IF(E76>0,\"Ny data\",IF(E76=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E76=0,0,\"Ny data\"),(E76-D76)/D76))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D77=\"\",IF(E77>0,\"Ny data\",IF(E77=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E77=0,0,\"Ny data\"),(E77-D77)/D77))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D78=\"\",IF(E78>0,\"Ny data\",IF(E78=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E78=0,0,\"Ny data\"),(E78-D78)/D78))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D79=\"\",IF(E79>0,\"Ny data\",IF(E79=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E79=0,0,\"Ny data\"),(E79-D79)/D79))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D80=\"\",IF(E80>0,\"Ny data\",IF(E80=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E80=0,0,\"Ny data\"),(E80-D80)/D80))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D81=\"\",IF(E81>0,\"Ny data\",IF(E81=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E81=0,0,\"Ny data\"),(E81-D81)/D81))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D82=\"\",IF(E82>0,\"Ny data\",IF(E82=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E82=0,0,\"Ny data\"),(E82-D82)/D82))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D83=\"\",IF(E83>0,\"Ny data\",IF(E83=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E83=0,0,\"Ny data\"),(E83-D83)/D83))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D84=\"\",IF(E84>0,\"Ny data\",IF(E84=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E84=0,0,\"Ny data\"),(E84-D84)/D84))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D85=\"\",IF(E85>0,\"Ny data\",IF(E85=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E85=0,0,\"Ny data\"),(E85-D85)/D85))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D86=\"\",IF(E86>0,\"Ny data\",IF(E86=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E86=0,0,\"Ny data\"),(E86-D86)/D86))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D87=\"\",IF(E87>0,\"Ny data\",IF(E87=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E87=0,0,\"Ny data\"),(E87-D87)/D87))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D88=\"\",IF(E88>0,\"Ny data\",IF(E88=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E88=0,0,\"Ny data\"),(E88-D88)/D88))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D89=\"\",IF(E89>0,\"Ny data\",IF(E89=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E89=0,0,\"Ny data\"),(E89-D89)/D89))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D90=\"\",IF(E90>0,\"Ny data\",IF(E90=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E90=0,0,\"Ny data\"),(E90-D90)/D90))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D91=\"\",IF(E91>0,\"Ny data\",IF(E91=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E91=0,0,\"Ny data\"),(E91-D91)/D91))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D92=\"\",IF(E92>0,\"Ny data\",IF(E92=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E92=0,0,\"Ny data\"),(E92-D92)/D92))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D93=\"\",IF(E93>0,\"Ny data\",IF(E93=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E93=0,0,\"Ny data\"),(E93-D93)/D93))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D94=\"\",IF(E94>0,\"Ny data\",IF(E94=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E94=0,0,\"Ny data\"),(E94-D94)/D94))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D95=\"\",IF(E95>0,\"Ny data\",IF(E95=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E95=0,0,\"Ny data\"),(E95-D95)/D95))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D96=\"\",IF(E96>0,\"Ny data\",IF(E96=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E96=0,0,\"Ny data\"),(E96-D96)/D96))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D97=\"\",IF(E97>0,\"Ny data\",IF(E97=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E97=0,0,\"Ny data\"),(E97-D97)/D97))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D98=\"\",IF(E98>0,\"Ny data\",IF(E98=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E98=0,0,\"Ny data\"),(E98-D98)/D98))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D99=\"\",IF(E99>0,\"Ny data\",IF(E99=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E99=0,0,\"Ny data\"),(E99-D99)/D99))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D100=\"\",IF(E100>0,\"Ny data\",IF(E100=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E100=0,0,\"Ny data\"),(E100-D100)/D100))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D101=\"\",IF(E101>0,\"Ny data\",IF(E101=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E101=0,0,\"Ny data\"),(E101-D101)/D101))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D102=\"\",IF(E102>0,\"Ny data\",IF(E102=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E102=0,0,\"Ny data\"),(E102-D102)/D102))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D103=\"\",IF(E103>0,\"Ny data\",IF(E103=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E103=0,0,\"Ny data\"),(E103-D103)/D103))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D104=\"\",IF(E104>0,\"Ny data\",IF(E104=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E104=0,0,\"Ny data\"),(E104-D104)/D104))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D105=\"\",IF(E105>0,\"Ny data\",IF(E105=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E105=0,0,\"Ny data\"),(E105-D105)/D105))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D106=\"\",IF(E106>0,\"Ny data\",IF(E106=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E106=0,0,\"Ny data\"),(E106-D106)/D106))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D107=\"\",IF(E107>0,\"Ny data\",IF(E107=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E107=0,0,\"Ny data\"),(E107-D107)/D107))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D108=\"\",IF(E108>0,\"Ny data\",IF(E108=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E108=0,0,\"Ny data\"),(E108-D108)/D108))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D109=\"\",IF(E109>0,\"Ny data\",IF(E109=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E109=0,0,\"Ny data\"),(E109-D109)/D109))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D110=\"\",IF(E110>0,\"Ny data\",IF(E110=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E110=0,0,\"Ny data\"),(E110-D110)/D110))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D111=\"\",IF(E111>0,\"Ny data\",IF(E111=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E111=0,0,\"Ny data\"),(E111-D111)/D111))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D112=\"\",IF(E112>0,\"Ny data\",IF(E112=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E112=0,0,\"Ny data\"),(E112-D112)/D112))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D113=\"\",IF(E113>0,\"Ny data\",IF(E113=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E113=0,0,\"Ny data\"),(E113-D113)/D113))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D114=\"\",IF(E114>0,\"Ny data\",IF(E114=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E114=0,0,\"Ny data\"),(E114-D114)/D114))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D115=\"\",IF(E115>0,\"Ny data\",IF(E115=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E115=0,0,\"Ny data\"),(E115-D115)/D115))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D116=\"\",IF(E116>0,\"Ny data\",IF(E116=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E116=0,0,\"Ny data\"),(E116-D116)/D116))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D117=\"\",IF(E117>0,\"Ny data\",IF(E117=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E117=0,0,\"Ny data\"),(E117-D117)/D117))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D118=\"\",IF(E118>0,\"Ny data\",IF(E118=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E118=0,0,\"Ny data\"),(E118-D118)/D118))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D119=\"\",IF(E119>0,\"Ny data\",IF(E119=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E119=0,0,\"Ny data\"),(E119-D119)/D119))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,1,1,{"$f":"IF(D120=\"\",IF(E120>0,\"Ny data\",IF(E120=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E120=0,0,\"Ny data\"),(E120-D120)/D120))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,null,null,{"$f":"IF(D121=\"\",IF(E121>0,\"Ny data\",IF(E121=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E121=0,0,\"Ny data\"),(E121-D121)/D121))","v":-1},"","Taget ud af drift"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,null,null,{"$f":"IF(D122=\"\",IF(E122>0,\"Ny data\",IF(E122=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E122=0,0,\"Ny data\"),(E122-D122)/D122))","v":-1},"","Taget ud af drift"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1,null,null,{"$f":"IF(D123=\"\",IF(E123>0,\"Ny data\",IF(E123=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E123=0,0,\"Ny data\"),(E123-D123)/D123))","v":-1},"","Taget ud af drift"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,{"$f":"IF(D124=\"\",IF(E124>0,\"Ny data\",IF(E124=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E124=0,0,\"Ny data\"),(E124-D124)/D124))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,{"$f":"IF(D125=\"\",IF(E125>0,\"Ny data\",IF(E125=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E125=0,0,\"Ny data\"),(E125-D125)/D125))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D126=\"\",IF(E126>0,\"Ny data\",IF(E126=\"\",\"\",0)),IF(D126=0,IF(E126=0,0,\"Ny data\"),(E126-D126)/D126))","v":""},""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,1140000,1140000,1140000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,1140000,1140000,1140000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,1140000,1140000,1140000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,456000,456000,456000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,456000,456000,456000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,456000,456000,456000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,1140000,1140000,1140000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,1140000,1140000,1140000,0,{"$f":"IF(E134=\"\",IF(F134>0,\"Ny data\",IF(F134=\"\",\"\",0)),IF(E134=0,IF(F134=0,0,\"Ny data\"),(F134-E134)/E134))","v":0}]
["Forklaring, SRO","PE",10,1140000,1140000,1140000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,251000,251000,251000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,251000,251000,251000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,251000,251000,251000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,410000,410000,410000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,410000,410000,410000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,410000,410000,410000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,75000,75000,75000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,75000,75000,75000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,75000,75000,75000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,75000,75000,75000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,75000,75000,75000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,75000,75000,75000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D190=\"\",IF(E190>0,\"Ny data\",IF(E190=\"\",\"\",0)),IF(D190=0,IF(E190=0,0,\"Ny data\"),(E190-D190)/D190))","v":0},0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,75000,75000,75000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,75000,75000,75000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,75000,75000,75000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,75000,75000,75000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,75000,75000,75000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,75000,75000,75000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,75000,75000,75000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,75000,75000,75000,0,{"$f":"IF(E198=\"\",IF(F198>0,\"Ny data\",IF(F198=\"\",\"\",0)),IF(E198=0,IF(F198=0,0,\"Ny data\"),(F198-E198)/E198))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,75000,75000,75000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,55000,55000,55000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,55000,55000,55000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,55000,55000,55000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,55000,55000,55000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,55000,55000,55000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,55000,55000,55000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,37000,37000,37000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,37000,37000,37000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,37000,37000,37000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,37000,37000,37000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,37000,37000,37000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,37000,37000,37000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,55000,55000,55000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,55000,55000,55000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,55000,55000,55000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,55000,55000,55000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,55000,55000,55000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,55000,55000,55000,{"$f":"IF(D254=\"\",IF(E254>0,\"Ny data\",IF(E254=\"\",\"\",0)),IF(D254=0,IF(E254=0,0,\"Ny data\"),(E254-D254)/D254))","v":0},0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,55000,55000,55000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,55000,55000,55000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,55000,55000,55000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,{"$f":"IF(E262=\"\",IF(F262>0,\"Ny data\",IF(F262=\"\",\"\",0)),IF(E262=0,IF(F262=0,0,\"Ny data\"),(F262-E262)/E262))","v":0}]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D318=\"\",IF(E318>0,\"Ny data\",IF(E318=\"\",\"\",0)),IF(D318=0,IF(E318=0,0,\"Ny data\"),(E318-D318)/D318))","v":0},0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,{"$f":"IF(E326=\"\",IF(F326>0,\"Ny data\",IF(F326=\"\",\"\",0)),IF(E326=0,IF(F326=0,0,\"Ny data\"),(F326-E326)/E326))","v":0}]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,30000,30000,30000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,30000,30000,30000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,30000,30000,30000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D382=\"\",IF(E382>0,\"Ny data\",IF(E382=\"\",\"\",0)),IF(D382=0,IF(E382=0,0,\"Ny data\"),(E382-D382)/D382))","v":0},0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,12500,12500,12500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,12500,12500,12500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,12500,12500,12500,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,{"$f":"IF(E390=\"\",IF(F390>0,\"Ny data\",IF(F390=\"\",\"\",0)),IF(E390=0,IF(F390=0,0,\"Ny data\"),(F390-E390)/E390))","v":0}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,9500,9500,9500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,9500,9500,9500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,9500,9500,9500,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D446=\"\",IF(E446>0,\"Ny data\",IF(E446=\"\",\"\",0)),IF(D446=0,IF(E446=0,0,\"Ny data\"),(E446-D446)/D446))","v":0},0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(E454=\"\",IF(F454>0,\"Ny data\",IF(F454=\"\",\"\",0)),IF(E454=0,IF(F454=0,0,\"Ny data\"),(F454-E454)/E454))","v":""}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,7500,7500,7500,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,7500,7500,7500,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,7500,7500,7500,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,{"$f":"IF(D510=\"\",IF(E510>0,\"Ny data\",IF(E510=\"\",\"\",0)),IF(D510=0,IF(E510=0,0,\"Ny data\"),(E510-D510)/D510))","v":0},""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,3200,3200,3200,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,3200,3200,3200,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,3200,3200,3200,0,{"$f":"IF(E518=\"\",IF(F518>0,\"Ny data\",IF(F518=\"\",\"\",0)),IF(E518=0,IF(F518=0,0,\"Ny data\"),(F518-E518)/E518))","v":0}]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,3200,3200,3200,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,3200,3200,3200,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,3200,3200,3200,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,3200,3200,3200,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,3200,3200,3200,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,702865,708212,734017,7.6074352827356605E-3,3.6436829649878849E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,209557,212293,217721,1.305611361109388E-2,2.5568436076554572E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,28871,30050,32574,4.0836825880641477E-2,8.399334442595674E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,6241,6371,6758,2.0829995193078033E-2,6.0743996232930468E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,3186,3195,3263,2.8248587570621469E-3,2.1283255086071987E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,2032,2227,3139,9.5964566929133854E-2,0.40951953300404131,"Størstedelen skyldes at vi har fået et nyt zonekort  for 2024. I den forbindelse har nogle ledninger skiftet zone fra by til land. "]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,153,153,202,0,0.3202614379084967,"En ledning er forlænget med ca. 48 m ud i havnen."]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,19433,21911,29455,0.12751505171615293,0.34430194879284376,"Vi har strømforet mange flere stik i 2024 end i 2023. "]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,13834,13777,14237,-4.1202833598380801E-3,3.3388981636060099E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,1060,1060,1217,0,0.14811320754716981]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,364,364,407,0,0.11813186813186813]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,44,44,48,0,9.0909090909090912E-2]
["Ledningsnet - By",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,695186,704543,713828,1.3459707186278204E-2,1.3178755590503348E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,790747,803626,841832,1.6287131029267262E-2,4.7542015813326101E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,161512,163885,173842,1.4692406756154342E-2,6.0756017939408734E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,49379,50163,53087,1.5877194758905609E-2,5.8289974682534933E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,17850,18175,19872,1.8207282913165267E-2,9.3370013755158188E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,24850,24978,28470,5.1509054325955738E-3,0.13980302666346384]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,6162,6227,7179,1.0548523206751054E-2,0.15288260799743053]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,52520,54561,56240,3.8861386138613861E-2,3.0772896391195174E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,54073,55574,61488,2.77587705509219E-2,0.106416669665671]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,9797,9966,11496,1.7250178626110033E-2,0.1535219747140277]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,4544,4533,5032,-2.4207746478873238E-3,0.1100816236487977]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,784,837,909,6.7602040816326536E-2,8.6021505376344093E-2]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,813,859,1223,5.6580565805658053E-2,0.42374854481955765,"Stigning skyldes at nogle ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til by. "]
["Ledningsnet - City",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,30756,30569,25125,-6.0801144492131616E-3,-0.17808891360528639]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,116610,116602,106133,-6.8604750878998365E-5,-8.9784051731531186E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,23935,24084,21754,6.2251932316691036E-3,-9.6744726789569843E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,5145,5223,6212,1.5160349854227406E-2,0.18935477694811412]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,2749,2774,2924,9.0942160785740262E-3,5.4073540014419608E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,3004,2914,2738,-2.9960053262316912E-2,-6.0398078242964996E-2]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,321,246,855,-0.23364485981308411,2.475609756097561,"Faldet skyldes at ledningerne har skiftet zonestatus fra indre city til city. "]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,2244,2228,1750,-7.1301247771836003E-3,-0.21454219030520646,"Faldet skyldes at nogle ledninger har skiftet zonestatus fra city til by. "]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,14113,14181,14260,4.8182526748388015E-3,5.5708342147944429E-3]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,3210,3201,3379,-2.8037383177570091E-3,5.5607622617931896E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,78,78,330,0,3.2307692307692308,"Faldet skyldes at ledningerne har skiftet zonestatus fra indre city til city. "]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,193,193,160,0,-0.17098445595854922]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,17,17,282,0,15.588235294117647,"Stigningen skyldes at nogle ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city. "]
["Ledningsnet - Indre city",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,12831,12799,5659,-2.4939599407684514E-3,-0.55785608250644581,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,55682,55674,33145,-1.4367300025142776E-4,-0.40465926644394151,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,18069,18063,11573,-3.3206043499916984E-4,-0.35929801251176435,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,7418,7471,4570,7.1447829603666756E-3,-0.38830143220452418,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,2975,2935,1321,-1.3445378151260505E-2,-0.54991482112436119,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,4754,4777,1394,4.8380311316785869E-3,-0.70818505338078297,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,1960,1965,308,2.5510204081632651E-3,-0.84325699745547078,"Faldet skyldes at ledningerne har skiftet zonestatus fra indre city til city. "]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,822,853,237,3.7712895377128956E-2,-0.7221570926143025,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,11868,12420,9181,4.6511627906976744E-2,-0.26078904991948471,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,4255,4233,2486,-5.1703877790834308E-3,-0.41270966217812427,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,2497,2498,1709,4.0048057669203043E-4,-0.31585268214571655,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,105,107,69,1.9047619047619049E-2,-0.35514018691588783,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,695,695,80,0,-0.8848920863309353,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city. "]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Brønde","stk.",75,9349,9358,9181,{"$f":"IF(D60=\"\",IF(#REF!>0,\"Ny data\",IF(#REF!=\"\",\"\",0)),IF(D60=0,IF(#REF!=0,0,\"Ny data\"),(#REF!-D60)/D60))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(E60>0,\"Ny data\",IF(E60=\"\",\"\",0)),IF(#REF!=0,IF(E60=0,0,\"Ny data\"),(E60-#REF!)/#REF!))","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Stik","stk.",75,9538,9968,9736,{"$f":"IF(D61=\"\",IF(#REF!>0,\"Ny data\",IF(#REF!=\"\",\"\",0)),IF(D61=0,IF(#REF!=0,0,\"Ny data\"),(#REF!-D61)/D61))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(E61>0,\"Ny data\",IF(E61=\"\",\"\",0)),IF(#REF!=0,IF(E61=0,0,\"Ny data\"),(E61-#REF!)/#REF!))","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Brønde","stk.",75,30896,30965,31438,2.2332988089073021E-3,1.52753108348135E-2]
["Stik","stk.",75,70199,71464,71690,1.8020199717944701E-2,3.1624314340087316E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Brønde","stk.",75,2120,2115,2315,-2.3584905660377358E-3,9.4562647754137114E-2]
["Stik","stk.",75,7755,7786,8335,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":3.9974210186976148E-3},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":7.0511173901875154E-2}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null," ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},""]
["Brønde","stk.",75,1160,1181,916,1.810344827586207E-2,-0.22438611346316681,"Faldet skyldes at mange ledninger har skiftet zonestatus fra indre city til city."]
["Stik","stk.",75,4507,4511,3623,8.8750832039050369E-4,-0.1968521392152516]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,2396,2356,2356,-1.6694490818030049E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,134,135,135,7.462686567164179E-3,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,134,135,135,7.462686567164179E-3,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,128,128,128,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,14,14,14,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,14,14,14,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,14,14,14,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,86,85,85,-1.1627906976744186E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,86,85,85,-1.1627906976744186E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,82,82,82,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,13,13,13,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,13,13,13,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,13,13,13,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,502,502,502,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,20,20,20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,20,20,20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,220,220,220,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,693,693,693,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,39,39,39,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,39,39,39,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,6,6,6,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,6,6,6,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,9,9,9,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,9,9,9,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,200,200,200,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,30,30,30,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,46,46,46,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,33,33,33,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,24,24,24,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,46,46,46,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,82,82,82,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,84,84,84,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,937,937,937,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,82,82,82,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,8,8,8,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,7,7,7,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,27,27,27,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,27,27,27,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,4,4,4,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,1,1,1,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,5,5,5,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,5,5,5,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,5,5,5,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,45278,45278,45278,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1300,1300,1300,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1300,1300,1300,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,1300,1300,1300,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,15093,15093,15093,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2222,2222,2222,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2222,2222,2222,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,2222,2222,2222,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2000,2000,2000,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2000,2000,2000,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,2000,2000,2000,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,180354,180354,180354,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,22,22,22,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,387990,387990,387990,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,220,220,220,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,15,15,15,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,11492,11492,11492,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,168,171,172,1.7857142857142856E-2,5.8479532163742687E-3]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,8,8,7,0,-0.125]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,22,23,23,4.5454545454545456E-2,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,6,6,6,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,1,1,1,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,4,4,4,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,6452,6452,6452,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,318,318,318,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,318,318,318,0,0]