{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,124500,124500,124500,0,0,"Stegholt RA, MBNDF"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,124500,124500,124500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,124500,124500,124500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,83000,83000,83000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,83000,83000,83000,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,2.4,2.4,2.4,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,1,1,1,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,166000,166000,166000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,166000,166000,166000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,166000,166000,166000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,83000,83000,"Ny data",0,"Kiskelund er flyttet fra Bov RA"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,4650,4650,4650,0,0,"Brøde RA; MB. Korrektion rigitge dimensionsgivende PE."]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1500,1500,1500,0,0,"Genner RA; MB"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Slyngstensvej (minirenseanlæg)"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0,"BOV RA, MBNDK"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,38000,38000,38000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,38000,38000,38000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,38000,38000,38000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0.6,0.6,0.6,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,1,0,0,-1,0,"Er blevet lukket ned"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,19000,19000,19000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,19000,19000,19000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,19000,19000,19000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,19000,0,0,-1,0,"Kiskelund er flyttet til Stegholt"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,4500,4500,4500,0,0,"Stenneskær RA; MBNDK"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"Gårdeby RA; MBNK"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":0}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,10500,10500,10500,0,0,"Kollund RA, MBK"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,10500,10500,10500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,10500,10500,10500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,10500,10500,10500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,10500,10500,10500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,10500,10500,10500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,10500,10500,10500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,10500,10500,10500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,10500,10500,10500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,10500,10500,10500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,10500,10500,10500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,10500,10500,10500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,10500,10500,10500,0,0,"Slamsilo"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,10500,10500,10500,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,10500,10500,10500,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":0}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":0}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,390924.88,389618.70457540295,405964.45569308382,-3.3412440379774534E-3,4.1953199180963519E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,122526.85,109998.73499999999,101098.34947559187,-0.10224791545689797,-8.0913526181988563E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,23899.759999999998,18164.955000000002,12705.462070923188,-0.23995240956394528,-0.3005508645122883,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,998.08,658.99,707.35410307248435,-0.33974230522603399,7.3391254909003681E-2,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,552,46.81,50.20887313270201,-0.91519927536231882,7.2609979335654939E-2,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,78,0,0,-1,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,1657,1496.4324584983974,1551.0798389177039,-9.6902559747497036E-2,3.6518440982055873E-2]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,5529.46,6169.18,6906.13,0.11569303331609239,0.11945671872112659]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,2794.56,2675.82,2655.8,-4.2489694263139741E-2,-7.481818657458267E-3]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,2000,1132.8399999999999,1132.8399999999999,-0.43358000000000002,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,62,0,0,-1,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra land til by pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,692047.85,696038.55779809854,716763.93565444811,5.7665200435180362E-3,2.9776192172332829E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,232369.03,236454.98800000001,224912.58499999999,1.7583918132291612E-2,-4.8814377305502303E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,72485.119999999995,73878.326000000001,69990.845000000001,1.9220579340973785E-2,-5.2620047184068569E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,13707.87,14038.01,13798.51,2.4083975117943152E-2,-1.7060822723448693E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,5816.39,5598.06,6236.08,-3.7537028981894253E-2,0.11397162588468139]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1986,2123.2399999999998,2145.91,6.9103726082577935E-2,1.0677078427309241E-2]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,2062,2311.39,2568.39,0.12094568380213379,0.1111885056178317]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,15286.84,17990.52,18407.75,0.17686323661397649,2.3191658718035919E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,15816.82,17166.04,16819.66,8.5302861131377944E-2,-2.017821233085796E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,5253.01,5895.36,6069.54,0.12228227244950979,2.9545269500081472E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,165,212.01,188.82,0.28490909090909083,-0.10938163294184236,"Der er lavet flere strømper i 2023"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,309,309.29000000000002,309.29000000000002,9.3851132686090764E-4,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,21761,25414.993167999972,25882.356290830085,0.16791476347594189,1.8389268088356992E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,7578,10573.426000000001,10368.621000000001,0.3952792293481131,-1.9369786103387895E-2,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra by til city pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,2747,3191.0619999999999,3557.6669999999999,0.16165344011649069,0.11488495052744196]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,482,951.36,951.36,0.97377593360995851,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra by til city pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,85,313.47000000000003,313.47000000000003,2.6878823529411768,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra by til city pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,71,88.29,88.29,0.24352112676056348,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra by til city pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,64,71.510000000000005,71.510000000000005,0.11734375000000008,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,423,418.61,413.54,-1.0378250591016516E-2,-1.2111511908458931E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,948,1141.5,1141.5,0.20411392405063292,0,"Der er sket ændringer i zonerne, nogle ledninger er flyttet fra by til city pga. ændret zonestatus, samt at ledninger med status ikke i brug i 2023 og 2024 er fjernet fra opgørelsen. "]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,91,98.61,98.61,8.3626373626373623E-2,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,144.99,37.409999999999997,"Ny data",-0.74198220566935658,"Strømpeforinger er faldet fra 2023 til 2024 fordi de har ændret status og dermed ikke skal medtages i benchmarking"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,7398,7467,7515,9.3268450932684505E-3,{"$f":"IF(E60=\"\",IF(F60>0,\"Ny data\",IF(F60=\"\",\"\",0)),IF(E60=0,IF(F60=0,0,\"Ny data\"),(F60-E60)/E60))","v":6.4282844515869825E-3}]
["Stik","stk.",75,7006.01,7032.0468376350291,7019.5358628736976,3.7163574752289621E-3,-1.7791370066498392E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,23480,23936,24160,1.9420783645655876E-2,{"$f":"IF(E63=\"\",IF(F63>0,\"Ny data\",IF(F63=\"\",\"\",0)),IF(E63=0,IF(F63=0,0,\"Ny data\"),(F63-E63)/E63))","v":9.3582887700534752E-3}]
["Stik","stk.",75,24552.73,24685.184794260742,24704.246183559328,5.3947074016104258E-3,7.721793236491163E-4]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,779,807,842,3.5943517329910142E-2,{"$f":"IF(E66=\"\",IF(F66>0,\"Ny data\",IF(F66=\"\",\"\",0)),IF(E66=0,IF(F66=0,0,\"Ny data\"),(F66-E66)/E66))","v":4.3370508054522923E-2}]
["Stik","stk.",75,1817.25,1698.7683681042304,1709.8179535669738,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":-6.5198311677407958E-2},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":6.5044685727662531E-3}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,135,277,279,1.0518518518518518,7.2202166064981952E-3,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,135,277,279,1.0518518518518518,7.2202166064981952E-3,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,135,277,279,1.0518518518518518,7.2202166064981952E-3,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,115,277,279,1.4086956521739131,7.2202166064981952E-3,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,19,118,118,5.2105263157894735,0,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,91,118,118,0.2967032967032967,0,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,91,118,118,0.2967032967032967,0,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,84,118,118,0.40476190476190477,0,"Der har været en revision i opgørelsen af pumpestationer "]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,4,4,4,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,4,4,4,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,4,4,4,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,134,95,95,-0.29104477611940299,0,"I 2022 er der blevet byttet om på land og by"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,50,50,51,0,0.02]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,50,50,51,0,0.02]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,141,141,141,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,90,134,134,0.48888888888888887,0,"I 2022 er der blevet byttet om på land og by"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,25,25,25,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,25,25,25,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,96,96,96,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,10,1,1,-0.9,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,59,17.5,17.5,-0.70338983050847459,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,200,0,0,-1,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,10,0,0,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":-1},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0},"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,6,17.5,17.5,1.9166666666666667,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,0,0,-1,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,13,1,1,-0.92307692307692313,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,78,147.4,147.4,0.8897435897435898,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,499,150,150,-0.69939879759519041,0,"Der er lukket overløb i forbindelse med separering, samt foretaget revision af anlægsporteføljen"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,13,12,12,-7.6923076923076927E-2,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,7,7,7,0,0]
["Overbygning","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,30,30,30,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,{"$f":"3640+15","v":3655},3640,3640,-4.1039671682626538E-3,0,"Revision af anlægsstørrelser"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,{"$f":"2288+94","v":2382},2288,2288,-3.9462636439966413E-2,0,"Revision af anlægsstørrelser"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,114655,171400,171400,0.49491954123239285,0,"Anlæg af 2 nye bassiner, samt ny definition af volumen"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,88,92,92,4.5454545454545456E-2,0,"Anlæg af 2 nye bassiner, samt ny definition af volumen"]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,326332,352186,356192,7.9226064253582237E-2,1.1374671338440483E-2,"Anlæg af nye bassiner, samt ny definition af volumen"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,182,184,186,1.098901098901099E-2,1.0869565217391304E-2,"Anlæg af nye bassiner, samt ny definition af volumen"]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,1912,2364.5,2364.5,0.23666317991631799,0,"Der er lavet en opgørelse af de bygninger Arwos har, opgørelsen er lavet udfra BBR"]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,40,45,47,0.125,4.4444444444444446E-2]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,8,6,9,-0.25,0.5,"Indkøb af nye køretøjer"]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,9,9,9,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,11,14,14,0.27272727272727271,0,"Indkøb af nyt materiel"]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,2376,3438,3438,0.44696969696969696,0,"Der er lavet en opgørelse af de værksteder og garager Arwos har, opgørelsen er lavet udfra BBR"]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,20,20,20,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,16,16,16,0,0]