{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2",null,null,0,null,null,0,""]
["Mindre renseanlæg",null,null,0,null,null,0,""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":0}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":0}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":0}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,285411,240679,242427,-0.15672836716174218,7.2627857021177588E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,131633,109543.3609067639,109749.37164299238,-0.16781231980761735,1.8806318751149048E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,13287,9038.4918714924333,9115.3676673437676,-0.3197492382409548,8.5053786565656934E-3,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,2072,576.81044526475864,576.81044526475864,-0.72161658047067634,0,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1433,236.72416274000938,242.33963671960854,-0.83480518999301501,2.372159189244467E-2,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,155,9.3126419448823121,20.028360076631913,-0.9399184390652755,1.1506636027854951,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1467,703.47411211002009,1044.5905167378369,-0.52046754457394673,0.48490256962642536,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,769,575.39414164462357,675.8618346130155,-0.25176314480543099,0.17460673596924289,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,41,0,0,-1,0,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har ledninger i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by. Derudover har vi solgt samlet set 17 km. ledning til Thisted Kommune"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,411202,447806,451589,8.9017076765190828E-2,8.4478546513445558E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,143642,160912.22851577777,163003.21232938702,0.12023105022053275,1.2994561276641777E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,24716,29130.592202915068,29834.911810238478,0.17861272871480288,2.4178005116316507E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,7811,9580.4323484506313,9751.4784675656756,0.226530834521909,1.7853695208515961E-2,"Udvidelse + flytning af ledning fra land til by (opdateret zonekort)"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,4079,5126.5511316188513,5180.5192006695543,0.25681567335593314,1.0527168785627827E-2,"Udvidelse + flytning af ledning fra land til by (opdateret zonekort)"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,468,604.36205297657909,846.22732542649283,0.29137190806961344,0.4001993031473251,"Udvidelse + flytning af ledning fra land til by (opdateret zonekort)"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,10794,12650.809381614557,12518.97762464508,0.17202236257314782,-1.0420816012062326E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,11077,11683.13483924797,11759.822143523839,5.4720126320120105E-2,6.563932140733998E-3]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,303,345.73588763329769,348.52664066159878,0.1410425334432267,8.0719217417807524E-3]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,520,417.24194054467887,521.08637263842684,-0.19761165279869447,0.24888301487186704,"Solgt noget ledning i 2023 til Thisted Kommune. I 2024 har vi så strømpeforet en del = stigning"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,25,25.50492697500523,25.50492697500523,2.0197079000209187E-2,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,8087,7255,7255,-0.10288116730555212,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,5410,5147.1325522482875,5463.5453839282891,-4.8589177033588254E-2,6.1473612437237736E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,990,833.79958904747014,992.28454300686303,-0.15777819288134329,0.19007559615188294]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,104,103.94360560700079,103.94360560700079,-5.4225377883855032E-4,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,127,127.13127384114416,127.13127384114416,1.0336522924737346E-3,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,370,357.29515493731941,559.9956209227289,-3.4337419088325917E-2,0.56731938058597353,"Store strømpeforingsprojekter, specielt ved østerbakken i Thisted"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,807,812.69967115290945,975.71912384675568,7.0627895327254591E-3,0.20059003157043745,"Store strømpeforingsprojekter, specielt ved østerbakken i Thisted"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,268,268.91388984452146,335.45874094507235,3.4100367332890432E-3,0.24745784287686021,"Store strømpeforingsprojekter, specielt ved østerbakken i Thisted"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,50,50,50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,27,27,27,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,8222,6098,6153,-0.25833130625152029,9.0193506067563142E-3,"Opdateret zonekort (har brugt zonekort fra 2016 tidligere). Derfor har brøne i nybyg stået som land, selvom zonerne er blevet til fx by.'"]
["Stik","stk.",75,4581,3696,3723,-0.19318925998690242,7.305194805194805E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,26691,29264,29513,9.6399535423925667E-2,8.5087479496992885E-3]
["Stik","stk.",75,18282,20314,20442,0.11114757685154797,6.3010731515211185E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,18282,null,null,-1,""]
["Brønde","stk.",75,828,779,797,-5.9178743961352656E-2,2.3106546854942234E-2]
["Stik","stk.",75,570,541,541,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":-5.0877192982456139E-2},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,94,93,93,-1.0638297872340425E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,119,119,119,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,150,149,149,-6.6666666666666671E-3,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,119,119,119,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,31,31,31,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,62,62,62,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,31,31,31,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,6,7,7,0.16666666666666666,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,13,15,15,0.15384615384615385,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,6,7,7,0.16666666666666666,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,6,7,7,0.16666666666666666,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,51,50,52,-1.9607843137254902E-2,0.04]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,79,75,78,-5.0632911392405063E-2,0.04]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,51,50,52,-1.9607843137254902E-2,0.04]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,9,9,9,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,6,6,1,0,"Nye samt opdateret data"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,6,12,12,1,0,"Nye samt opdateret data"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,6,6,1,0,"Nye samt opdateret data"]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,344,344,344,{"$f":"IF(D116=\"\",IF(E116>0,\"Ny data\",IF(E116=\"\",\"\",0)),IF(D116=0,IF(E116=0,0,\"Ny data\"),(E116-D116)/D116))","v":0},{"$f":"IF(E116=\"\",IF(F116>0,\"Ny data\",IF(F116=\"\",\"\",0)),IF(E116=0,IF(F116=0,0,\"Ny data\"),(F116-E116)/E116))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,13,13,13,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,6,6,6,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,8,8,8,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,296,296,296,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,230,230,230,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,12,12,12,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,6,6,"Ny data",0,"Stod under miljøklasse B tidligere ved en fel"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"Stod under miljøklasse B tidligere ved en fel"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,6,6,6,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,6,0,0,-1,0,"Stod under miljøklasse B tidligere ved en fel"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,0,0,-1,0,"Stod under miljøklasse B tidligere ved en fel"]
["Overbygning ","m2",75,166,166,166,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,48,48,48,{"$f":"IF(D192=\"\",IF(E192>0,\"Ny data\",IF(E192=\"\",\"\",0)),IF(D192=0,IF(E192=0,0,\"Ny data\"),(E192-D192)/D192))","v":0},{"$f":"IF(E192=\"\",IF(F192>0,\"Ny data\",IF(F192=\"\",\"\",0)),IF(E192=0,IF(F192=0,0,\"Ny data\"),(F192-E192)/E192))","v":0}]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,80,80,80,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,48,48,48,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,49,49,49,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D205=\"\",IF(E205>0,\"Ny data\",IF(E205=\"\",\"\",0)),IF(D205=0,IF(E205=0,0,\"Ny data\"),(E205-D205)/D205))","v":""},{"$f":"IF(E205=\"\",IF(F205>0,\"Ny data\",IF(F205=\"\",\"\",0)),IF(E205=0,IF(F205=0,0,\"Ny data\"),(F205-E205)/E205))","v":""}]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,21,21,21,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,60,60,60,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,60,60,60,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,21,21,21,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,22,22,22,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,20,20,20,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,6761,352.5,352.5,-0.94786274219789968,0,"Ændring af intervaller + opdatering af vores data og zonekort (så en del er flyttet fra land til by ved fx nybyg)"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,3072,3072,"Ny data",0,"Ændring af intervaller + opdatering af vores data"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,11180,4962.4319999999998,4962.4319999999998,-0.55613309481216455,0,"Ændring af intervaller + opdatering af vores data"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,720,720,"Ny data",0,"Opdater af data (havde før ikke registreret 2 bassiner med el og SRO)"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,720,720,"Ny data",0,"Opdater af data (havde før ikke registreret 2 bassiner med el og SRO)"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,720,720,"Ny data",0,"Opdater af data (havde før ikke registreret 2 bassiner med el og SRO)"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,7977,7977,"Ny data",0,"Ændring af intervaller + opdatering af vores data"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,52983.8,20828,26396,-0.60689871243663163,0.26733243710389859,"Opdatering af zonekort (anvendte zonekort fra 2016 tidligere og derfor var meget nybyg registreret som land i stedet for by)"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,55,25,27,-0.54545454545454541,0.08,"Opdatering af zonekort (anvendte zonekort fra 2016 tidligere og derfor var meget nybyg registreret som land i stedet for by)"]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,32461.495000000003,97196.794999999998,107196.795,1.9942180728275143,0.1028840508578498,"Opdatering af zonekort (anvendte zonekort fra 2016 tidligere og derfor var meget nybyg registreret som land i stedet for by). Derudover har vi anlagt vores største regnvandsbassin ved Silstrup samt en større ved Skjoldborg"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,63,95,97,0.50793650793650791,2.1052631578947368E-2,"Opdatering af zonekort (anvendte zonekort fra 2016 tidligere og derfor var meget nybyg registreret som land i stedet for by). Derudover har vi anlagt vores største regnvandsbassin ved Silstrup samt en større ved Skjoldborg"]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,4,4,4,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,830,830,"Ny data",0,"Opdatering af zonekort/data. Stod før under by, men ligger i city zone."]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,9,9,"Ny data",0,"Opdatering af zonekort/data. Stod før under by, men ligger i city zone. Mange indløb/udløb pga. underjordisk \"kassette\" bassin."]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,0,null,null,0,""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,90.5,90.5,90.5,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,20,19.892800000000001,20.126899999999999,-5.3599999999999429E-3,1.1768076892141778E-2]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,3,3,3,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,2,2,2,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,3,3,3,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,14,14,14,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,0,0,0,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]