{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,"","ikke brugt skema"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,17500,17500,17500,0,0,"vedbæk"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,17500,17500,17500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,17500,17500,17500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,17500,17500,17500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,17500,17500,17500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,17500,17500,17500,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,17500,17500,17500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,17500,17500,17500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,17500,17500,17500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,17500,17500,17500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,17500,17500,17500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,17500,17500,17500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,17500,17500,17500,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,17500,17500,17500,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,17500,17500,17500,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,17500,76800,"Ny data",3.3885714285714288,"Der er ved en fejl ikke indberette i 2022  - Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 200 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    200 kg ss/time * 24 timer=  4800  kg ss /døgn : 4800 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD = 9600 kg  COD svarende til 9600000 gram COD. 9600000/125 gram COD/PE  =  76800 PE  Der er ved en fejl ikke indberettet en dekanter i 2022 "]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,17500,76800,"Ny data",3.3885714285714288,"Der er ved en fejl ikke indberette i 2022  - Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 200 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    200 kg ss/time * 24 timer=  4800  kg ss /døgn : 4800 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD = 9600 kg  COD svarende til 9600000 gram COD. 9600000/125 gram COD/PE  =  76800 PE  Der er ved en fejl ikke indberettet en dekanter i 2023"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,17500,76800,"Ny data",3.3885714285714288,"Der er ved en fejl ikke indberette i 2022  - Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 200 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    200 kg ss/time * 24 timer=  4800  kg ss /døgn : 4800 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD = 9600 kg  COD svarende til 9600000 gram COD. 9600000/125 gram COD/PE  =  76800 PE  Der er ved en fejl ikke indberettet en dekanter i 2024"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"sjælsø"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,22000,22000,22000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,22000,22000,22000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,22000,22000,22000,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,25000,115200,115200,3.6080000000000001,0,"Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 300 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    300 kg ss/time * 24 timer=    7200kg ss /døgn : 7200 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD =  kg  COD svarende til 14400000 gram COD. 14400000/125 gram COD/PE  =  115.200 PE  "]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,25000,115200,115200,3.6080000000000001,0,"Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 300 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    300 kg ss/time * 24 timer=    7200kg ss /døgn : 7200 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD =  kg  COD svarende til 14400000 gram COD. 14400000/125 gram COD/PE  =  115.200 PE  "]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,25000,115200,115200,3.6080000000000001,0,"Der er etableret ny dekanter med en designkapacitet på 300 kg ts/time.  Udbyttekonstant er 0,5 kg ts/kg COD.  1 PE = 125 g COD    300 kg ss/time * 24 timer=    7200kg ss /døgn : 7200 kg/døgn/ 0,5 kg ts/ kg COD =  kg  COD svarende til 14400000 gram COD. 14400000/125 gram COD/PE  =  115.200 PE  "]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D159=\"\",IF(E159>0,\"Ny data\",IF(E159=\"\",\"\",0)),IF(D159=0,IF(E159=0,0,\"Ny data\"),(E159-D159)/D159))","v":0},{"$f":"IF(E159=\"\",IF(F159>0,\"Ny data\",IF(F159=\"\",\"\",0)),IF(E159=0,IF(F159=0,0,\"Ny data\"),(F159-E159)/E159))","v":0}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D160=\"\",IF(E160>0,\"Ny data\",IF(E160=\"\",\"\",0)),IF(D160=0,IF(E160=0,0,\"Ny data\"),(E160-D160)/D160))","v":0},{"$f":"IF(E160=\"\",IF(F160>0,\"Ny data\",IF(F160=\"\",\"\",0)),IF(E160=0,IF(F160=0,0,\"Ny data\"),(F160-E160)/E160))","v":0}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"Bistrup"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,10000,15000,15000,0.5,0,"fejl i 2022"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":""}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":""}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":""}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,25118.618934193597,27198.334973309986,27270.496093339978,8.279579560344788E-2,2.653144764221951E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,42652.81137743932,42348.541024820006,42514.02697068001,-7.1336529244647763E-3,3.9077130369854895E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,17623.914538780202,17409.634062619993,17421.460884299991,-1.2158506311903629E-2,6.7932626484045692E-4]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,4301.6710683478077,4194.5975165400005,4244.0575048199998,-2.4891152788428381E-2,1.1791354971477087E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,2614.832034361586,2519.5725760299997,2523.9554663099993,-3.6430431125127317E-2,1.7395372221845626E-3]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,2596.8900776457854,2541.3285261599999,2543.8804079299998,-2.1395419068393862E-2,1.0041526484007384E-3]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,148.47352603887362,145.32465780999999,145.32465780999999,-2.1208280781647104E-2,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,853.85157694658653,888,888.64190985999983,3.9993394607912812E-2,7.2287146396377011E-4]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,4235.1449460637205,4248,4255.7052067599989,3.0353279757821382E-3,1.8138433992464392E-3]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,3630.7813777581059,3735,3894.2738977600002,2.8704185517841842E-2,4.2643613858099109E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1474.1791229475223,1451,1451.4638973400001,-1.5723410124800285E-2,3.1970871123372191E-4]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,980.8083648027324,972,971.87834106000003,-8.980719495091178E-3,-1.251635185184926E-4]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,946.7102210618425,938,938.08897402000002,-9.2005144426063196E-3,9.4855031982967272E-5]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,201718.66882459199,246734.32262632024,246786.12117516022,0.22316057340668055,2.0993653533333244E-4,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,187006.01150879601,147158.08786359022,146144.74452042009,-0.21308365075382354,-6.8860866424783696E-3,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,36254.740176728868,28843.138067809952,28848.438571439958,-0.20443125706569709,1.8377000510638321E-4,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,5164.9392860736789,4429.4176678900012,4441.8165039600017,-0.14240663393021447,2.7992022878950552E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,4174.6594642784157,3898.4241176700002,3900.0491597700002,-6.6169552025044612E-2,4.1684589745746397E-4]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,636.07499953318018,519.02048848000004,519.33733352000002,-0.18402627227777738,6.1046730723075284E-4]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,149.25595974779836,117.75286801999999,117.75286801999999,-0.21106756327204587,0,"Difference skyldes, at alle stikledninger er lagt til i \"Ledningsnet <= ø200\" - i stedet for at blive fordelt på alle dimensionsgrupper"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,40441.890241610141,36684,38215.283434019999,-9.2920736868616891E-2,4.1742542634936181E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,35504.304576477924,32124,33296.481774630025,-9.5208302677682086E-2,3.6498623291932049E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,6966.3471247472589,6770,6987.3143741199992,-2.8185090583521914E-2,3.2099612129985113E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1479.4261158324709,1198,1282.0630145,-0.19022654313095783,7.0169461185308854E-2]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,585.1506291911486,501,501.18972537999997,-0.14381020030256086,3.7869337325343374E-4]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,9299.5067109516531,11034.295612330003,10964.879954709997,0.1865463357680423,-6.2909006663224524E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,9695.1598203611229,8381.8488390399998,8351.1264203199989,-0.13546047776984507,-3.6653510830337997E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,1817.5346943198472,1549.7000636399998,1549.7000636399994,-0.14736149550095695,-2.9344217087939886E-16]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,157.23613988486176,134.05367240999999,134.0579942,-0.14743727168472487,3.2239251057500189E-5]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,284.65830928251893,242.69924143,242.69924143,-0.14740152134774048,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1030.68291816134,1027,1027.4338691200003,-3.5732795183120512E-3,4.2246262901682698E-4]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1621.6901626036818,1555,1682.6330160999998,-4.1123862092502496E-2,8.2079110032154248E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,132.91515263556528,134,137.55315725,8.1619540204661365E-3,2.6516098880597E-2]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,61.272977934711989,57,57.28275404,-6.9736743320439915E-2,4.9605971929824631E-3]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,1533,1536,1539,1.9569471624266144E-3,1.953125E-3]
["Stik","stk.",75,336,329,332,-2.0833333333333332E-2,9.11854103343465E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,9036,9000,8993,-3.9840637450199202E-3,-7.7777777777777773E-4]
["Stik","stk.",75,15307,14955,14958,-2.2996014895146012E-2,2.0060180541624874E-4]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,686,687,684,1.4577259475218659E-3,-4.3668122270742356E-3]
["Stik","stk.",75,522,510,511,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":-2.2988505747126436E-2},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":1.9607843137254902E-3}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,21,21,21,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,21,21,21,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,21,21,21,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,6,6,6,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,0,null,null,0,""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,54,54,54,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,31,32,33,3.2258064516129031E-2,3.125E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,31,32,33,3.2258064516129031E-2,3.125E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,20,21,22,0.05,4.7619047619047616E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,12,12,12,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,12,12,12,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,12,12,12,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,11,11,11,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,11,11,11,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,11,11,11,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,0,null,null,0,""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,0,null,null,0,""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,99,99,99,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,38,38,38,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,147,147,147,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,101,101,101,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,44,47,62,6.8181818181818177E-2,0.31914893617021278,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,112,112,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,40,40,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,38,41,62,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":7.8947368421052627E-2},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0.51219512195121952},"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,5,5,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,28,28,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,2,2,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,2,2,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,111,111,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,82,82,99,0,0.2073170731707317,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,158,158,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,60,60,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,76,76,99,0,0.30263157894736842,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,8,8,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,37,37,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,3,3,0,0,-1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,3,3,6,0,1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,3,3,6,0,1,"Opgørelse ændret efter vejledning opdateret; generel dataforbedring også foretaget"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,13968,13968,13968,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,9065,9065,9065,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,9065,9065,9065,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,9065,9065,9065,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,4500,4500,4500,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,4500,4500,4500,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,4500,4500,4500,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,2355,2355,2355,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2415,2415,2415,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2415,2415,2415,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,2415,2415,2415,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,3828,7300,7921,0.90700104493207945,8.5068493150684932E-2,"Ændret opgørelsesmetode"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,89,89,89,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,9385,12687,"Ny data",0.35183803942461372,"Ændret opgørelsesmetode"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,102,102,102,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,1,1,1,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,276.55900000000003,297.37900000000002,397.315,7.5282308657465463E-2,0.33605600933488905,"Nye lejede lokaler"]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,22.624400000000001,24.7758,26.5108,9.5092024539877251E-2,7.0028011204481766E-2,"Flere ansatte"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0.62460000000000004,0.62460000000000004,0.62460000000000004,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6.3154000000000003,6.0378000000000007,5.9683999999999999,-4.3956043956043897E-2,-1.1494252873563348E-2]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,2.9148000000000001,2.7066000000000003,2.6372000000000004,-7.1428571428571327E-2,-2.5641025641025602E-2]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,6.9400000000000003E-2,0,0,-1,0,"Solgt"]
["Slamsugere","stk.",5,0.40029384089416503,0.40029384089416503,0.40029384089416503,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,0,22.349152542372877,22.349152542372877,"Ny data",0,"Rettelse iflg. registreringer"]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]