{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":516,"n_cols":9,"rows_kept":516,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D5=\"\",IF(E5>0,\"Ny data\",IF(E5=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E5=0,0,\"Ny data\"),(E5-D5)/D5))","v":0},{"$f":"IF(E5=\"\",IF(F5>0,\"Ny data\",IF(F5=\"\",\"\",0)),IF(E5=0,IF(F5=0,0,\"Ny data\"),(F5-E5)/E5))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D37=\"\",IF(E37>0,\"Ny data\",IF(E37=\"\",\"\",0)),IF(D37=0,IF(E37=0,0,\"Ny data\"),(E37-D37)/D37))","v":0},{"$f":"IF(E37=\"\",IF(F37>0,\"Ny data\",IF(F37=\"\",\"\",0)),IF(E37=0,IF(F37=0,0,\"Ny data\"),(F37-E37)/E37))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D66=\"\",IF(E66>0,\"Ny data\",IF(E66=\"\",\"\",0)),IF(D66=0,IF(E66=0,0,\"Ny data\"),(E66-D66)/D66))","v":0},{"$f":"IF(E66=\"\",IF(F66>0,\"Ny data\",IF(F66=\"\",\"\",0)),IF(E66=0,IF(F66=0,0,\"Ny data\"),(F66-E66)/E66))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D68=\"\",IF(E68>0,\"Ny data\",IF(E68=\"\",\"\",0)),IF(D68=0,IF(E68=0,0,\"Ny data\"),(E68-D68)/D68))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D69=\"\",IF(E69>0,\"Ny data\",IF(E69=\"\",\"\",0)),IF(D69=0,IF(E69=0,0,\"Ny data\"),(E69-D69)/D69))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D70=\"\",IF(E70>0,\"Ny data\",IF(E70=\"\",\"\",0)),IF(D70=0,IF(E70=0,0,\"Ny data\"),(E70-D70)/D70))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D71=\"\",IF(E71>0,\"Ny data\",IF(E71=\"\",\"\",0)),IF(D71=0,IF(E71=0,0,\"Ny data\"),(E71-D71)/D71))","v":0},0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,{"$f":"IF(E72=\"\",IF(F72>0,\"Ny data\",IF(F72=\"\",\"\",0)),IF(E72=0,IF(F72=0,0,\"Ny data\"),(F72-E72)/E72))","v":0}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,10,10,1,0,"rettelse af fejl"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,10,10,1,0,"rettelse af fejl"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,null,5,-1,{"$f":"IF(E75=\"\",IF(F75>0,\"Ny data\",IF(F75=\"\",\"\",0)),IF(E75=0,IF(F75=0,0,\"Ny data\"),(F75-E75)/E75))","v":"Ny data"},"ny anlagt i 2024"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,null,5,-1,{"$f":"IF(E76=\"\",IF(F76>0,\"Ny data\",IF(F76=\"\",\"\",0)),IF(E76=0,IF(F76=0,0,\"Ny data\"),(F76-E76)/E76))","v":"Ny data"},"ny anlagt i 2024"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,null,5,-1,{"$f":"IF(E77=\"\",IF(F77>0,\"Ny data\",IF(F77=\"\",\"\",0)),IF(E77=0,IF(F77=0,0,\"Ny data\"),(F77-E77)/E77))","v":"Ny data"},"ny anlagt i 2024"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,null,5,-1,"Ny data","ny anlagt i 2024"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,null,5,-1,"Ny data","ny anlagt i 2024"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D81=\"\",IF(E81>0,\"Ny data\",IF(E81=\"\",\"\",0)),IF(D81=0,IF(E81=0,0,\"Ny data\"),(E81-D81)/D81))","v":0},{"$f":"IF(E81=\"\",IF(F81>0,\"Ny data\",IF(F81=\"\",\"\",0)),IF(E81=0,IF(F81=0,0,\"Ny data\"),(F81-E81)/E81))","v":0}]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D100=\"\",IF(E100>0,\"Ny data\",IF(E100=\"\",\"\",0)),IF(D100=0,IF(E100=0,0,\"Ny data\"),(E100-D100)/D100))","v":0},{"$f":"IF(E100=\"\",IF(F100>0,\"Ny data\",IF(F100=\"\",\"\",0)),IF(E100=0,IF(F100=0,0,\"Ny data\"),(F100-E100)/E100))","v":0}]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D123=\"\",IF(E123>0,\"Ny data\",IF(E123=\"\",\"\",0)),IF(D123=0,IF(E123=0,0,\"Ny data\"),(E123-D123)/D123))","v":0},{"$f":"IF(E123=\"\",IF(F123>0,\"Ny data\",IF(F123=\"\",\"\",0)),IF(E123=0,IF(F123=0,0,\"Ny data\"),(F123-E123)/E123))","v":0}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,{"$f":"IF(D134=\"\",IF(E134>0,\"Ny data\",IF(E134=\"\",\"\",0)),IF(D134=0,IF(E134=0,0,\"Ny data\"),(E134-D134)/D134))","v":0},{"$f":"IF(E134=\"\",IF(F134>0,\"Ny data\",IF(F134=\"\",\"\",0)),IF(E134=0,IF(F134=0,0,\"Ny data\"),(F134-E134)/E134))","v":0}]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,10000,10000,10000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,10000,10000,10000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,10000,10000,10000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,10000,10000,10000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,10000,10000,10000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,10000,10000,10000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,10000,10000,10000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,10000,10000,10000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,10000,10000,10000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,10000,10000,10000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,10000,10000,10000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D198=\"\",IF(E198>0,\"Ny data\",IF(E198=\"\",\"\",0)),IF(D198=0,IF(E198=0,0,\"Ny data\"),(E198-D198)/D198))","v":0},{"$f":"IF(E198=\"\",IF(F198>0,\"Ny data\",IF(F198=\"\",\"\",0)),IF(E198=0,IF(F198=0,0,\"Ny data\"),(F198-E198)/E198))","v":0}]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,52500,52500,52500,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,52500,52500,52500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,52500,52500,52500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,52500,52500,52500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,52500,52500,52500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,52500,52500,52500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,52500,52500,52500,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,52500,52500,52500,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,52500,52500,52500,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,52500,52500,52500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,52500,52500,52500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,52500,52500,52500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,52500,52500,52500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,52500,52500,52500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,52500,52500,52500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D262=\"\",IF(E262>0,\"Ny data\",IF(E262=\"\",\"\",0)),IF(D262=0,IF(E262=0,0,\"Ny data\"),(E262-D262)/D262))","v":0},{"$f":"IF(E262=\"\",IF(F262>0,\"Ny data\",IF(F262=\"\",\"\",0)),IF(E262=0,IF(F262=0,0,\"Ny data\"),(F262-E262)/E262))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,26250,26250,26250,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,26250,26250,26250,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,26250,26250,26250,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,26250,26250,26250,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,26250,26250,26250,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,26250,26250,26250,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,26250,26250,26250,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,26250,26250,26250,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,26250,26250,26250,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,{"$f":"IF(D326=\"\",IF(E326>0,\"Ny data\",IF(E326=\"\",\"\",0)),IF(D326=0,IF(E326=0,0,\"Ny data\"),(E326-D326)/D326))","v":0},{"$f":"IF(E326=\"\",IF(F326>0,\"Ny data\",IF(F326=\"\",\"\",0)),IF(E326=0,IF(F326=0,0,\"Ny data\"),(F326-E326)/E326))","v":0}]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,37,37,37,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,1,1,"Ny data",0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D390=\"\",IF(E390>0,\"Ny data\",IF(E390=\"\",\"\",0)),IF(D390=0,IF(E390=0,0,\"Ny data\"),(E390-D390)/D390))","v":0},{"$f":"IF(E390=\"\",IF(F390>0,\"Ny data\",IF(F390=\"\",\"\",0)),IF(E390=0,IF(F390=0,0,\"Ny data\"),(F390-E390)/E390))","v":0}]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,57000,57000,57000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,57000,57000,57000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,57000,57000,57000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D454=\"\",IF(E454>0,\"Ny data\",IF(E454=\"\",\"\",0)),IF(D454=0,IF(E454=0,0,\"Ny data\"),(E454-D454)/D454))","v":0},{"$f":"IF(E454=\"\",IF(F454>0,\"Ny data\",IF(F454=\"\",\"\",0)),IF(E454=0,IF(F454=0,0,\"Ny data\"),(F454-E454)/E454))","v":0}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,486266,452486,455186,-6.9468151176516557E-2,5.9670354441905384E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,90725.108681918937,110814,110935,0.22142592728670579,1.0919197935278936E-3,"retning af fejl på data."]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,13632.425980044094,13319,13319,-2.2991210845590106E-2,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1478,1301,1301,-0.11975642760487144,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,357,376,376,5.3221288515406161E-2,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,4025,105,105,-0.97391304347826091,0,"retning af fejl på data."]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,17,149,149,7.7647058823529411,0,"retning af fejl på data."]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,4632,25,64,-0.99460276338514686,1.56,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,3140,112,0,-0.96433121019108281,-1,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,313,0,0,-1,0,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,800764.55889959168,685312,689699,-0.14417790799613589,6.4014638587971606E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,294641.33201157901,292590,294031,-6.9621325615592767E-3,4.924980347927134E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,63248.619333474911,61727,62418,-2.4057747813470143E-2,1.1194452994637678E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,15278.501885392383,14460,14512,-5.3572129750165107E-2,3.5961272475795295E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,6198.0086066168906,7060,7059,0.13907553991823468,-1.4164305949008498E-4]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,4074.6129621713826,4136,4136,1.5065734684136458E-2,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,391.27293568830447,391,391,-6.9755831137244153E-4,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,23349.924841516324,495,2020,-0.97880078829547723,3.0808080808080809,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,13553.004179126845,732,788,-0.94598983440679796,7.650273224043716E-2,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,2421,43,37,-0.98223874432052871,-0.13953488372093023,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,8429.4438693803531,16984,16984,1.0148422912801827,0,"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,96.150068420871293,17629,17629,182.34880348533662,0,"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,4400,4400,"Ny data",0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,1269,1269,"Ny data",0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,173,173,"Ny data",0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,203,203,"Ny data",0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,45,5,0,-0.88888888888888884,-1,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,87,0,"Ny data",-1,"strømpeforinger varierer fra år til år"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,9642,8217,8245,-0.14779091474797759,3.4075696726299136E-3]
["Stik","stk.",75,9542,10305,11129,7.99622720603647E-2,7.9961183891314902E-2]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,23156,27367,27632,0.18185351528761445,9.6831950889757733E-3]
["Stik","stk.",75,44972,48569,52544,7.9983100595926351E-2,8.1842327410488178E-2]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,618,958,958,0.55016181229773464,0,"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Stik","stk.",75,1022,1781,1781,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0.74266144814090018},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0},"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,262,333,339,0.27099236641221375,1.8018018018018018E-2,"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,242,214,223,-0.11570247933884298,4.2056074766355138E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,82,81,85,-1.2195121951219513E-2,4.9382716049382713E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,160,133,138,-0.16875000000000001,3.7593984962406013E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,23,23,27,0,0.17391304347826086]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,3,7,"Ny data",1.3333333333333333,"retning af fejl på data."]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,23,20,20,-0.13043478260869565,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,0,0,-1,0,"Afvikling"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,0,0,-1,0,"Afvikling"]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,43,36,36,-0.16279069767441862,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,73,59,63,-0.19178082191780821,6.7796610169491525E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,70,56,60,-0.2,7.1428571428571425E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,13,12,12,-7.6923076923076927E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,13,12,12,-7.6923076923076927E-2,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,0,null,null,0,""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,25,25,25,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,56,56,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,47,56,56,0.19148936170212766,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,10,10,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,7,10,10,0.42857142857142855,0,"naturlig vægst "]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,3,1,1,-0.66666666666666663,0,"retning af fejl på data."]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,5,1,1,-0.8,0,"retning af fejl på data."]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,3,0,0,-1,0,"alle pumpestationer har som minimum hævet gulv grundet arbejdsmiljø"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,245,249,255,1.6326530612244899E-2,2.4096385542168676E-2]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,63,57.9,57.9,-8.095238095238097E-2,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,30,32,"Ny data",6.6666666666666666E-2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,27,30,32,0.1111111111111111,6.6666666666666666E-2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,11,11,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,10,11,11,0.1,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,3,0,0,-1,0,"Afvikling"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,2,0,0,-1,0,"alle pumpestationer har som minimum hævet gulv grundet arbejdsmiljø"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,2,0,0,-1,0,"alle pumpestationer har som minimum hævet gulv grundet arbejdsmiljø"]
["Overbygning ","m2",75,86,128,128,0.48837209302325579,0,"zoneregulering og rettelse af fejl"]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,{"$f":"IF(D194=\"\",IF(E194>0,\"Ny data\",IF(E194=\"\",\"\",0)),IF(D194=0,IF(E194=0,0,\"Ny data\"),(E194-D194)/D194))","v":0},{"$f":"IF(E194=\"\",IF(F194>0,\"Ny data\",IF(F194=\"\",\"\",0)),IF(E194=0,IF(F194=0,0,\"Ny data\"),(F194-E194)/E194))","v":0}]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,15,14,13,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":-6.6666666666666666E-2},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":-7.1428571428571425E-2}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D196=\"\",IF(E196>0,\"Ny data\",IF(E196=\"\",\"\",0)),IF(D196=0,IF(E196=0,0,\"Ny data\"),(E196-D196)/D196))","v":0},{"$f":"IF(E196=\"\",IF(F196>0,\"Ny data\",IF(F196=\"\",\"\",0)),IF(E196=0,IF(F196=0,0,\"Ny data\"),(F196-E196)/E196))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,66,28,23,-0.5757575757575758,-0.17857142857142858,"arbejder på afvikling"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,2,2,"Ny data",0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,5497,5497,5497,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,1384,1384,1384,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,22971,22971,22971,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,11,11,11,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,78748,78748,78748,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,28,28,28,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,1065,1065,1065,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,21,21,27,0,0.2857142857142857,"flere medarbejdere"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,1,1,1,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,21,31,32,0.47619047619047616,3.2258064516129031E-2,"flere køretøjer"]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,12,12,12,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,9,18,18,1,0,"rettelse af materiel"]
["Slamsugere","stk.",5,2,2,2,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,3457,3457,3457,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,null,null,0,""]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,null,null,0,""]