{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":11,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,1,9],[0,10,1,10],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger","Ejerandel 2023","Ejerandel 2024"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Forklaring, SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,105000,0,"Ny data",-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,105000,105000,0,0,-1,"Nedlagt 5md.24"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,20000,20000,20000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,20000,20000,20000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,20000,20000,20000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,20000,20000,20000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,20000,20000,20000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,20000,20000,20000,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,20000,20000,20000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,20000,20000,20000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,20000,20000,20000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,20000,20000,20000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,20000,20000,20000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,20000,20000,20000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,20000,20000,20000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,20000,20000,20000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,20000,20000,20000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,73000,73000,73000,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,45,45,45,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,60,60,60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,73000,73000,73000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,73000,73000,73000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,73000,73000,73000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0,"Himmerlands Renseanlæg.Anlægget er ejet forsyningerne: Vesthimmerland. Rebild. Mariagerfjord Vand. Procentsatser herunder angiver Vesthimmerlands Forsynings andel."]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,64000,90000,275000,0.40625,2.0555555555555554,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af indløbet til Himmerlands Renseanlæg.",0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,64000,90000,275000,0.40625,2.0555555555555554,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af indløbet til Himmerlands Renseanlæg.",0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,64000,90000,275000,0.40625,2.0555555555555554,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af indløbet til Himmerlands Renseanlæg.",0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Forklaring, SRO","PE",10,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,64000,225000,225000,2.515625,0,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 65.000 PE.",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,64000,275000,275000,3.296875,0,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Det er for år 2024 rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 100.000 PE (2024). 2023 værdien er 100% vores ejerandel.",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,64000,275000,275000,3.296875,0,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Det er for år 2024 rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 100.000 PE (2024). 2023 værdien er 100% vores ejerandel.",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,64000,275000,275000,3.296875,0,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Det er for år 2024 rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til 100.000 PE (2024). 2023 værdien er 100% vores ejerandel.",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,64000,75500,275000,0.1796875,2.6423841059602649,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 27.500 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,64000,75500,275000,0.1796875,2.6423841059602649,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 27.500 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,64000,75500,275000,0.1796875,2.6423841059602649,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 27.500 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,64000,225000,275000,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":2.515625},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0.22222222222222221},"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,64000,225000,275000,2.515625,0.22222222222222221,"Ejerandel: 36,4 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 65.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,64000,75500,200000,0.1796875,1.6490066225165563,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 22.000 PE (2023) og 57.800 PE (2024). ny 308 kW gasmotor",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,64000,75500,200000,0.1796875,1.6490066225165563,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 22.000 PE (2023) og 57.800 PE (2024). ny 308 kW gasmotor",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,64000,75500,200000,0.1796875,1.6490066225165563,"Ejerandel: 28,9 %. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 22.000 PE (2023) og 57.800 PE (2024). ny 308 kW gasmotor",0.28899999999999998,0.28899999999999998]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,250,0,"Ny data","Ejerandel: 36,4 %. Vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 91 PE (2024).",0,0.36399999999999999]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,70,70,"Ny data",0,"Ejerandel: 36,4 %. Vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 25 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,90000,275000,"Ny data",2.0555555555555554,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 33.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,90000,275000,"Ny data",2.0555555555555554,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 33.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,90000,275000,"Ny data",2.0555555555555554,"Ejerandel: 36,4 % af 2024 værdien. Før havde vi kun angivet Vesthimmerlands Forsynings andel. Det er nu rettet til at være hele anlæggets størrelse, hvor vores ejerandel er angivet i bemærkningsfelt svarende til hhv. 33.000 PE (2023) og 100.000 PE (2024).",0.36399999999999999,0.36399999999999999]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,64000,0,0,-1,0,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af slutdisponering ved Himmerlands Renseanlæg."]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,64000,0,0,-1,0,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af slutdisponering ved Himmerlands Renseanlæg."]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,64000,0,0,-1,0,"Fejlrettelse: Vesthimmerlands Vand ejer ikke en del af slutdisponering ved Himmerlands Renseanlæg."]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":0}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":0}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0,0,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":0}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,225609,225492,226426,-5.1859633259311469E-4,4.1420538200911787E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,125831,127373,143783,1.2254531872114185E-2,0.12883421133207196]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,7674,8202,8423,6.8803752931978102E-2,2.6944647646915388E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,3129,3133,3158,1.278363694471077E-3,7.9795722949249914E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,526,668,772,0.26996197718631176,0.15568862275449102,"Ifm. separatkloakering af Løgstør er der etableret ledninger >ø1000 mm i landzone."]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,184,224,224,0.21739130434782608,0,"Ifm. separatkloakering af Løgstør er der etableret ledninger >ø1000 mm i landzone."]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,405,405,"Ny data",0,"Der har været fejl i tidligere indberetninger af rørbassiner."]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1432.84,1433,405,1.1166634097322929E-4,-0.71737613398464761,"Vi har strømpeforet ca. 380 meter ledning i landzone i 2024, hvilket procentvis er en stor ændring."]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1442.7,1443,1443,2.0794343938445589E-4,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,499681.21,503088,505367,6.8179269738799638E-3,4.5300225805425687E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,175487,181734,180816,3.5598078490144569E-2,-5.051338769850441E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,28753,29934,29771,4.1073974889576738E-2,-5.4453130219816927E-3]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,8761,8870,8837,1.2441502111631092E-2,-3.7204058624577228E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,3491.2,3622,3795,3.7465627864344694E-2,4.7763666482606291E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1920.58,2152,2210,0.12049485051390731,2.6951672862453532E-2]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,281,2650,2650,8.4306049822064058,0,"Der har været fejl i tidligere indberetninger af rørbassiner."]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,4971.66,5300,5465,6.60423279146201E-2,3.1132075471698113E-2]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,4087.81,4507,5275,0.10254635122473893,0.17040159751497672]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,522.69000000000005,523,523,5.9308576785464687E-4,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,117.3,117,117,-2.557544757033224E-3,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,5675,5627,5687.4,-8.4581497797356821E-3,1.0733961258219234E-2]
["Stik","stk.",75,2853,2853,2851,0,-7.010164738871364E-4]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,18308,18711,18990,2.2012235088485908E-2,1.4911014911014911E-2]
["Stik","stk.",75,35372,35580,35653,5.8803573447924916E-3,2.0517144463181561E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,27,26,26,-3.7037037037037035E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,45,46,46,2.2222222222222223E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,45,46,46,2.2222222222222223E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,45,46,46,2.2222222222222223E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,24,25,25,4.1666666666666664E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,24,25,25,4.1666666666666664E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,24,25,25,4.1666666666666664E-2,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,17,16,16,-5.8823529411764705E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,42,35,35,-0.16666666666666666,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,42,35,35,-0.16666666666666666,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,42,35,35,-0.16666666666666666,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,8,7,7,-0.125,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,8,7,7,-0.125,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,8,7,7,-0.125,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,207.2,0,"Ny data","Tre nye pumpestationer ifm nedlæggelse af Aars renseanlæg og pumpning til Mariagerfjord. Mængden er 100% vores egen ejerandel."]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,5,2,2,-0.6,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,5,2,2,-0.6,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,2.7,0,1.7000000000000002,"Nye PST ifm. afskærende ledning til Mariagerfjord. Mængden er 100% vores egen ejerandel."]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,2.7,0,1.7000000000000002,"Nye PST ifm. afskærende ledning til Mariagerfjord. Mængden er 100% vores egen ejerandel."]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0,"Ny pst Aars"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0,"Ny pst Aars"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,5,4,4,-0.2,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,5,4,4,-0.2,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":"Ny data"},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0},"Ny PST"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"Ny PST"]
["Overbygning","m2",75,0,80,161.1,"Ny data",1.0137499999999999,"Fejl 2022. 2024 tre nye pumpestationer ifm nedlæggelse af Aars renseanlæg og pumpning til Mariagerfjord. Mængden er 100% vores egen ejerandel."]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,35,35,"Ny data",0,"fejl 2022. Havnevej 45, Løgstør"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,4,3,3,-0.25,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,4,3,3,-0.25,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,1,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,2,2,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,2,2,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Overbygning ","m2",75,0,50,50,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,8,28,28,2.5,0,"fejl 2022"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,1,1,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":"Ny data"},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0},"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,1,1,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,4,4,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,3,2,2,-0.33333333333333331,{"$f":"IF(E206=\"\",IF(F206>0,\"Ny data\",IF(F206=\"\",\"\",0)),IF(E206=0,IF(F206=0,0,\"Ny data\"),(F206-E206)/E206))","v":0},"Nedlæggelse af 1 stk"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,11,49,49,3.4545454545454546,{"$f":"IF(E207=\"\",IF(F207>0,\"Ny data\",IF(F207=\"\",\"\",0)),IF(E207=0,IF(F207=0,0,\"Ny data\"),(F207-E207)/E207))","v":0},"fejl 2022"]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,3,2,2,-0.33333333333333331,0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,2,2,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,4,4,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,3,3,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,3,3,"Ny data",0,"fejl 2022"]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,10210,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1980,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1980,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,1980,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2000,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2000,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,2000,0,0,-1,0,"fejl 2022"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,176010,184210,188720,4.6588262030566444E-2,2.4482927094077411E-2]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,41,42,47,2.4390243902439025E-2,0.11904761904761904]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,1,1,"Ny data",0,"Bassin ved jordhotel, Aalestrup"]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,96842,96842,96842,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,19,19,19,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,728,728,728,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,27,27,27,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,5,5,5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6,6,6,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,7,7,7,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,1339,1339,1339,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,1,1,1,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,1,1,1,0,0]