{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":411,"n_cols":6,"rows_kept":411,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,null,{"$f":"30+28+26+69+50+56+67+61+35","v":422},"Fra jupiterdatabasen for 99371, 99327, 99292, 99305, 99802, 99.952, 108151, 108153, 108162. Der er indtastet meter fra overflade til bund af boring."]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,null,8,"DGUnr. 99.305, 99802, 99.292, 99.371, 99327, 108.162, 108.153, 108.151"]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,null,104,"INSTRUMENT: Flow, tryk, niveau, RPM[%]  ALARM: Indbrud, vandpågulv, flow, tryk, niveau,kommunikationsfejl, strømfejl, ude af auto, fejl på pumpe"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,null,60,99327]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,null,60,99371]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,null,35,99802]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,null,25,99305]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,null,25,99292]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,null,65,108162]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,null,65,108153]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,null,65,108151]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,null,0]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15,null,0]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,null,9,"25 m zoner vedr. 99.305, 99.292, 99.371, 99.327, 108.151, 108.154, 108.162, 108.153 samt Rathlousdal vedr. 99.802"]
["Hegn","stk.",15,null,3,"99305, 99802,108'erne"]
["Elanlæg","boring",20,null,8,"DGUnr. 99.305, 99802, 99.292, 99.371, 99327, 108.162, 108.153, 108.151"]
["SRO anlæg","boring",10,null,8,"DGUnr. 99.305, 99802, 99.292, 99.371, 99327, 108.162, 108.153, 108.151"]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,2697,"Grøntregnskab 2697m pr. 31.12.2015."]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Vandværk 1",null,null,null,null,"BOULSTRUP"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,170,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,170,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,800,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,300,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,0]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,300,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,200,"opmålt JRP"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,300,"Udpumpningskapacitet generelt"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,300,"Udpumpningskapacitet generelt"]
["Vandværk 2",null,null,null,null,"ULVSKOV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25,null,150,"Dokumentation er hentet fra udbudsmateriale(SAB)s. 2 for Ulvskovværket"]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,150,"2 stk 75m3/t Dokumentation er hentet fra udbudsmateriale(SAB)s. 2 for Ulvskovværket"]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,0]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,500,"Dokumentation er hentet fra udbudsmateriale(SAB)s. 2 for Ulvskovværket"]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,360,"lav og højtryk Dokumentation er hentet fra udbudsmateriale(SAB)s. 2 for Ulvskovværket"]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,41,"V&T tilbud"]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,125,"V&T tilbud"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,200,"opmålt JRP"]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,80,"V&T tilbud"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,360,"Udpumpningskapacitet generelt"]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,360,"Udpumpningskapacitet generelt"]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,null,714,"Boulstrup og Ulvskov fra V/T tilbud og se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,null,135,"Boulstrup og Ulvskov fra V/T tilbud og se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Værksted","m²",75,null,0]
["Lager","m²",75,null,200,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Garage og rørlager","m²",75,null,0]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,null,30,"se tidligere indberetning af POLKA i 2009/2010"]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,null,0]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,null,0]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,null,39,"8 stk boringer der er lukket inde. Låst dør til 2 stk vandværker. 5 stk. Låst dør til fr.hald, solbrinken(2stk), tvenstrup, Fillerup. 15 stk. lås på pejleboringer. 9 dæksler med lås til rentvandsbeholdere"]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,null,10,"8 stk boringer der er alarm på SRO. Låst dør til 2 stk vandværker"]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,null,15,"1 stk hegn og 1stk. Port  i Boulstrup og 2 stk hegn i Ulvskov 99305 og 99802 samt SKOVDALSVEJ: 2 porte i rørhal, 6 porte til målerlager og biler, 1 port til matrikel. FILLERUP: 2 porte til målerlager"]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,null,16,"16 stk kameraer der optager"]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,null,16,"16 stk kameraer der optager fremgår af SRO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":182,"n_cols":6,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,30973,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,61043,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag DOG korrigeret så samlet sum passer med grøntregnskab"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,{"$f":"13001+63.16","v":13064.16},"som 2014 korrigeret PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,8657,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,37,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,1095,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,276,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,2367,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,913,"som 2014 Se bilag fra ILSE"]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,5,"Rudebrønd, Saksildbrønd, Neder Randlev brønd, Boulstrup brønd, Dyngby brønd"]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,1,"Hou brønd"]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,1370,"Samme fordeling af stik som tidligere udfra JRP opgørelse udfra polygoner i ledningsregistreringens. Landområder = GrøntregnskabsTOTAL-CITY-INDRE BY"]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,11733,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,46221,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,{"$f":"22789+72.36","v":22861.360000000001},"som 2014 korrigeret PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,935,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,989,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,3473,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,1917,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,348,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,1049,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,3589,"Samme fordeling af stik som tidligere udfra JRP opgørelse udfra polygoner og ledningsregistreringens optælling. "]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,844,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,1200,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,1977,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0,"som 2014 PE, PVC,PEL, PEH osv. fra RAO, se bilag"]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,62,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,533,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,20,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0,"som 2014 STB fra RAO se bilag "]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,235,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0,"som 2014 ETE fra RAO se bilag"]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,324,"Samme fordeling af stik som tidligere udfra JRP opgørelse udfra polygoner og ledningsregistreringens optælling. "]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,0]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,0]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,0]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,0]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,null,7677,"som 2014 Se RAO bilag"]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,null,684,"som 2014 Se RAO bilag"]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,null,75,"som 2014 Se RAO bilag"]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,null,0]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,60,"Frederikshald trykforøgerstation"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,60]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,60]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,600]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,18,"Tvenstrup trykforøgerstation"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,18]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,19,"Solbrinken trykforøgerstation"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,19]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,19]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,1500]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,0]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50,null,0]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50,null,0]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,null,1555]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,null,{"$f":"5283-E163","v":3728},"Grøntregnskab 2015 opgør i alt 5283 se Ilses opgørelse i bilag"]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,5,"Hou brønd, Boulstrup, nederrandlev, rude, saksild"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,1,"Hou brønd"]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,null,1,"Hou brønd"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,4],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,3,"50 % af OFS' biler"]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,3,"50 % af OFS maskiner: Traktor, gravemaskine, rørvogn"]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,30,"50 % af OFS': GPS og smartphones til personale. Ipads til bestyrelse"]
["Elektroniske kort","stk.",5,1,"Digitalt kort"]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]