{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":411,"n_cols":6,"rows_kept":411,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Boringer"]
["Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)","dybdemeter",30,null,3354,"Alle produktionsboringer minus overvågningsboringer og -filtre samt Holmsland boringerne (taget ud af drift inden 31/12-15)"]
["Råvandsstationer"]
["Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd","stk.",30,null,38,"Alle boringer (også reserveboringer) minus overvågningsboringer og Holmsland"]
["Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)","stk.",10,null,38]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1","m³/h ",15,null,130,"Sum alle boringer Ringkøbing"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2","m³/h ",15,null,170,"Sum alle boringer Tranmosen"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3","m³/h ",15,null,210,"Sum alle boringer Lybæk"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4","m³/h ",15,null,30,"Sum alle boringer Hover"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5","m³/h ",15,null,414,"Sum alle boringer Aquatarium"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6","m³/h ",15,null,25,"Sum alle boringer Torsted"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7","m³/h ",15,null,160,"Sum alle boringer Engtoften"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8","m³/h ",15,null,240,"Sum alle boringer Vandværk Øst"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9","m³/h ",15,null,160,"Sum alle boringer Nordvestværket"]
["Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10","m³/h ",15]
["Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) ","stk.",30,null,2]
["Hegn","stk.",15,null,5]
["Elanlæg","boring",20,null,38]
["SRO anlæg","boring",10,null,38]
["Råvandsledninger - Land"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,279,"THLU/BEJE"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,4618]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,37077]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Råvandsledninger - By"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,316,"THLU/BEJE"]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,2840]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,2087]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Råvandsledninger - City"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Vandværk 1"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,480,"GIKI"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,0,"Engtoften"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,480]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,300]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,300]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,2300]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,500]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,60]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,850]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,136]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,500]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,500]
["Vandværk 2"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,null,"GIKI"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,null,"Skjern Øst"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 3"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,240,"GIKI"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,240,"Nordvestværket"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25,null,240]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,240]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,240]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,0]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,350]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,1200]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,460]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,22]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,350]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,300]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,300]
["Vandværk 4"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,600,"GIKI"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25,null,600,"Aquatarium"]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,300]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,300]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,2930]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,0]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,500]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,30]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,30000]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,100]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50,null,230]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25,null,0]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10,null,0]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,0]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,300]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,300]
["Vandværk 5"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,null,"Ringkøbing VV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Vandværk 6"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,250,"Lybæk VV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,250]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,250]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,1600]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,525]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,1150]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,125]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,500]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,500]
["Vandværk 7"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,null,"Hover VV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50,null,300]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25,null,300]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,0]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50,null,250]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25,null,250]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,0]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,1000]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,350]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,15]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50,null,0]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50,null,500]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,160]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,350]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,350]
["Vandværk 8"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50,null,null,"Thorsted VV"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,30]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25,null,0]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,30]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,100]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,60]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,12]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,40]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,60]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,60]
["Vandværk 9"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,20]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25,null,20]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,50]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25,null,10]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,70]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,50]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,50]
["Vandværk 10"]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25,null,400]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25,null,400]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50,null,2000]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50,null,993]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25,null,84]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25,null,395]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25,null,160]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25,null,400]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10,null,400]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning","m³/h ",25]
["Beluftningsanlæg, ren ilt","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, kalk anlæg","m³/h ",25]
["Behandlingsanlæg, luddosering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner","m³/h ",50]
["Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering","m³/h ",25]
["Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering","m³/h ",25]
["Rentvandsbeholder  insitu støbt","m³",50]
["Rentvandsbeholder  element","m³",50]
["Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk","m³/h ",25]
["Udpumpningsanlæg, frekvensomformer","kW",25]
["Udpumpningsanlæg, Hydrofor","liter",25]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund","m³",50]
["Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner","m³",50]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL","m³/h.",25]
["Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO","m³/h.",10]
["Nødstrømsanlæg på vandværk","kW",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg","m³/h.",25]
["Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO","m³/h.",10]
["Bygninger"]
["Etageareal vandbehandlingsbygning","m²",75,null,4220,"GIKI"]
["Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter","m²",75,null,1080]
["Værksted","m²",75,null,298]
["Lager","m²",75,null,213]
["Garage og rørlager","m²",75,null,437]
["Bygning for trykforøgere","m²",75,null,530]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner","m²",75,null,18]
["Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL","m²",10,null,18]
["Andre"]
["Sikring (terror, hærværk), Mek./EL","stk.",25,null,null,"GIKI"]
["Sikring (terror, hærværk), SRO","stk.",10,null,2]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL","stk.",25,null,5]
["Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO","stk.",10,null,5]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL","stk.",25,null,7]
["Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO","stk.",10,null,7]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":219,"n_cols":6,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,162012,"THLU/BEJE"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,520458]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,133954]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,102523]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,903]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,440]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,859]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,304]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,696]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,885]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,5395]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,10476]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,5081]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75,null,27957,"THLU/BEJE"]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,141396]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,62546]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,18372]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100,null,3015]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100,null,20371]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100,null,3628]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100,null,0]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100,null,0]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75,null,463]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75,null,807]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75,null,2318]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75,null,0]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75,null,0]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,196]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75,null,8830]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75,null,8634]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",100]
["Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",100]
["Eternitledninger ≤ Ø50 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","meter",75]
["Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","meter",75]
["Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm","meter",75]
["Skelbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Skelbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Inspektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50]
["Inspektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15]
["Stik på ledningsnet, Konstruktioner","stk.",75]
["Stik på ledningsnet, Mek./EL","stk.",75]
["Ventiler"]
["Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm","stk.",75,null,907,"THLU/BEJE"]
["Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm","stk.",75,null,1656]
["Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm","stk.",75,null,264]
["Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm","stk.",75,null,33]
["Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm","stk.",75,null,0]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 1"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,80,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,80]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,80]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 2"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,160,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,160]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 3"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,80,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,40]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,80]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 4"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,120,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,80]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,120]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 5"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,22]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,22]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 6"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,29]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,0]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,29]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 7"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,120]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,120]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 8"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,60]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,60]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,60]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 9"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,10]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,10]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,10]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 10"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,20,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,20]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 11"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,20,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,20]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 12"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,20,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,20]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 13"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,56,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,56]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,56]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 14"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,40,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,40]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,40]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 15"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,20,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,20]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,20]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 16"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,30,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,30]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,30]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Pumpestationer, bygværker og bassiner 17"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner","m³/h ",50,null,180,"GIKI"]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL","m³/h ",25,null,180]
["Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO","m³/h ",10,null,180]
["Beholderanlæg - højdebeholder","m³",50]
["Beholderanlæg - vandtårn","m³",50]
["Andre"]
["Afregningsmålere, mekaniske, ","stk.",8,null,17382,"GIKI"]
["Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)","stk.",10,null,4666]
["Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm","stk.",10,null,200]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner","stk.",50,null,24]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL","stk.",15,null,24]
["SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO","stk.",10,null,23]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FEJL"]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,4],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Andre"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,27.7,"GIKI"]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0]
["Elektroniske kort","stk.",5,3]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]