{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1225,"n_cols":6,"rows_kept":1225,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Renseanlæg 1"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,80000,80000,"Bruunshåb"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,80000,80000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,80000,80000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,80000,80000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,80000,80000]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Forklaring, SRO","PE",10,80000,80000]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,80000,80000,"Rev 24.08.15"]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,80000,80000,"Rev 24.08.15"]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,80000,80000,"Rev 24.08.15"]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,80000,80000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,80000,80000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,80000,80000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,"Skivefilter"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,"Skivefilter"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,"Skivefilter"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,"Konc tank"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,"Konc tank"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,"Konc tank"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,80000,80000]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,80000,80000]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,80000,80000]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,80000,80000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,80000,80000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,80000,80000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,80000,80000]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,80000,80000,"Skruepresse"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,80000,80000,"Skruepresse"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,80000,80000,"Skruepresse"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 2"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,4400,4400,"Fiskbæk"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 3"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,70,70,"Knudby"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 4"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,200,200,"Borup"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 5"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,65000,65000,"Bjerringbro"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,65000,65000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,65000,65000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,65000,65000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,65000,65000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,65000,65000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,65000,65000,"Rev 24.08.15"]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,65000,65000,"Rev 24.08.15"]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,65000,65000,"Rev 24.08.15"]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,65000,65000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,65000,65000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,65000,65000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,65000,65000,"Skruepresse"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,65000,65000,"Skruepresse"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,65000,65000,"Skruepresse"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 6"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,800,800,"Tindbæk"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 7"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,7100,7100,"Bjerregrav"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,7100,7100]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,7100,7100]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,7100,7100]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,7100,7100]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,7100,7100]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,7100,7100]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,7100,7100]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,7100,7100]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,7100,7100]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,7100,7100]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,7100,7100]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 8"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,3500,3500,"Skals"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 9"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,1400,1400,"Klejtrup"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 10"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,700,700,"Ulbjerg"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
[]
["Renseanlæg 11"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,150,150,"Roum"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 12"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,4000,4000,"Ørum"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 13"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,2500,2500,"Hammershøj"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 14"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,850,850,"Vejrumbro"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 15"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,850,850,"Vammen"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 16"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,850,850,"Løvel"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 17"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,6000,6000,"Stoholm"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,6000,6000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,6000,6000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,6000,6000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,6000,6000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,6000,6000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,6000,6000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,6000,6000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,6000,6000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,6000,6000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,6000,6000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,6000,6000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 18"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,3000,3000,"Trevad"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 19"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,200,200,"Resen"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 20"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,150,150,"Lånum"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 21"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,250,250,"Daugbjerg"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 22"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,"Karup"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,15000,15000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,15000,15000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,15000,15000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,15000,15000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,15000,15000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,15000,15000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,15000,15000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,"Skivefilter"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,"Skivefilter"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,"Skivefilter"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,"Sibåndspr."]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,15000,15000,"Sibåndspr."]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,15000,15000,"Sibåndspr."]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":322,"n_cols":7,"rows_kept":322,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,5,1,5],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,383944.19213630288,385791.35000000143,"Nyt Capex-ark modtaget d. 20.5.2016. Dette ark er uploaded på VandData samme dag."]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,169641.80710961614,155655.37999999986,"Nyt Capex-ark uploades iflg. Aftale med Katrine Staggaard v/KFST. /hjp"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,26651.825815350559,23612.089999999982]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,8783.261154926131,7263.6200000000035]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,2698.6900453659346,2158.84]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,5580.1393366948369,4999.28]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,87.02,77.679999999999993]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,8618.9762702869521,9175.2100000000009]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,5728.0112677629022,5029.9399999999996]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,89.53,15.45]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1185.7100000000003,841.84]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,452182.2309694562,474102.46999999788]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,349727.59586228646,361074.72999999864]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,68803.599190681751,70842.27000000012]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,13024.662769445813,15164.200000000006]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,6942.8697144786101,7348.85]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,5313.5692351395464,5862.8899999999976]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,57.2,162.36999999999998]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,24808.054647353976,26111.219999999998]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,23680.150644600923,23567.130000000012]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,4064.7400000000025,4414.0100000000011]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,305.58000000000004,649.45000000000005]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,782.20000000000016,757.0200000000001]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,621.62999999999988,621.07999999999993]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,14035.936894240942,16131.400000000005]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,26784.20702809644,30927.340000000037]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,7417.3749939677709,9003.4699999999975]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1023.436075628061,1199.52]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,639.11024015545729,764.84000000000015]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,445.49142816561329,646.10000000000014]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,321.44,321.44]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,939.53908235907011,1187.8099999999997]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,5696.4080876361777,6226.52]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,272.74,272.74]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Brønde","stk.",75,6622.6840987633759,7277]
["Stik","stk.",75,15238.268034217133,14256]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Brønde","stk.",75,20164.318274555524,18920]
["Stik","stk.",75,53216.339788058052,53702]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Brønde","stk.",75,579.99762668110088,1349]
["Stik","stk.",75,4261.3921777248161,4557]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"PPPP"]
["Brønde","stk.",75,0]
["Stik","stk.",75,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,74,74]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,74,74]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,57,57]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,41,41]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,41,41]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,33,33]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,5]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,3,5]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,5]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,57,60]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,57,60]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,54,57]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,22,22]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,22,22]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,19,19]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,9,10]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,9,10]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,8,9]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,3]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,3,3]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,3]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Kælder","m2",75,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,33,33]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,33,33]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Overbygning","m2",75,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Kælder","m2",75,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,6,7]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,6,7]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,"PSN"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,"PSN"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0]
["Overbygning ","m2",75,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City"]
["Kælder","m2",75,0,0,"NB: 20.05.2016: Linie 153-246 har været skjult i tidligere Capex-Ark"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,2,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,2,"PSN"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,2,"PSN"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Land"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,75,"PPPP - alle vurderet i denne kategori"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,75,"PPPP"]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,"PPPP - Oplyst af HJP"]
["Overløbsbygværker - By"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,77,"PPPP - alle vurderet i denne kategori"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,75,"PPPP"]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,2,"PPPP - Oplyst af HJP"]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,2,"PPPP - Oplyst af HJP"]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,2,"PPPP - Oplyst af HJP"]
["Overløbsbygværker - City"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,14,"PPPP - alle vurderet i denne kategori"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,14,"PPPP"]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,"PPPP - Oplyst af HJP"]
["Overløbsbygværker - Indre city"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,"Ingen i City"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,2023,2223]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,5183,7823]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,5183,7823]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,5183,7823]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,13540,12500]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,13540,12500]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,13540,12500]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,{"$f":"+E248+E249+E252","v":22546}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,{"$f":"+D248+D249+D252","v":20746}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,3476,3476]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,2997,5792]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,2997,5792]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,2997,5792]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,11390,4995]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,11390,4995]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,11390,4995]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,7780,8500,"Riegels"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,7780,8500]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,7780,8500]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,14400,14400]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,14400,14400,{"$f":"+E262+E263+E266+E269+E272","v":37163}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,14440,14400,{"$f":"+D262+D263+D266+D269+D272","v":40043}]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,1433,2433]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,501,661]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,501,661]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,501,661]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,8030,6620]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,8030,6620]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,8030,6620]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,{"$f":"+E276+E277+E280","v":9714}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,{"$f":"+D280+D276","v":9463}]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Sparebassin/laguner - Land",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,102861,102711]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,80877,87977]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,75,86]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0]
["Sparebassin/laguner - By",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,88789,95139]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,89055,94805]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,73,77]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner - City",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner  - Indre city",null,null,null,null,null,"PSN"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":16,"n_cols":19,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,5,1,5],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger",null,"Adm","RA 1","RA 2","RA5","RA 7","RA 8","RA 12","RA 13","RA 16","RA 17","RA22"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Bøssemagervej","Bruunshåb","Fiskbæk","Bjerringbro","Bjerregrav","Skals","Ørum","Hammershøj","Løvel","Stoholm","Karup","Sum"]
[]
["Andre"]
["Administrationbygninger","m2",75,560,560,"Inkl. tavle-rum og omkl.",null,null,250,null,180,0,0,0,0,0,30,100,{"$f":"SUM(H5:R5)","v":560}]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,29,29,"Kontorarbejdspladser",null,15,7,0,3,1,0,0,0,0,2,1,29]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,10,10,null,null,2,3,null,3,null,null,null,null,null,1,1,10]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,5,5,null,null,1,1,null,2,1,null,null,null,null,null,null,5]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,3,3,null,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,1,3]
["Slamsugere","stk.",5,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Værksteder, garager","m2",75,2400,2400,"Inkl. tavle-rum og lager",null,null,{"$f":"246+185+125","v":556},130,{"$f":"250+370+45","v":665},20,20,20,{"$f":"100/2","v":50},20,90,{"$f":"340+490","v":830},2401]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0,"Ingen"]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,30,30,"Skøn. Min 1 stk. pr. medarbejder"]
["Elektroniske kort","stk.",5,5,5,"Skøn. Bl.a. oversvømmelseskort"]