{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":562,"n_cols":6,"rows_kept":562,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Renseanlæg 1"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,27236,27236]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,27236,27236]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,27236,27236]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 2"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 3"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 4"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 5"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 6"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 7"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 8"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 9"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 10"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":322,"n_cols":6,"rows_kept":322,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,63.3,63.3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,56.36,56.36]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,622.23,622.23]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,130.5,130.5]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,688.35,745.64819277108427]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,3708.35,3756.0525301204821]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,1665.35,1725.4475903614459]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,2464.0300000000002,2464.0254216867465]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,597.69000000000005,597.68807228915659]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,4717.66,4717.6602409638554]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,3318.91,3318.9095180722902]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,867.92,887.91590361445765]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,11593.61,11593.605421686745]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,1324.49,1324.4933734939759]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,659.64,659.63795180722889]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,231.6,231.59819277108437]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,269.06,269.01867469879517]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,1528.61,1528.6077108433733]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,7445.48,7445.481204819278]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,3613.03,3613.0336144578318]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1492.16,1492.1586746987948]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1558.17,1558.1728915662648]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,2038.97,2038.969638554217]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,4280.01,4280.0107228915667]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,2809.4,2809.3961445783129]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,25928.57,25998.566867469883]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,2542.27,2542.274939759036]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1042.7,1042.6980722891567]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,514.30999999999995,514.30771084337357]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,597.41,597.4069879518072]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,1723.24,1942.4440963855423]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,8228.8799999999992,8278.6762650602413]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,3617.28,3819.8787951807226]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1577.68,1577.6771084337349]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,1215.22,1215.2190361445791]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1848.8,1848.8001204819295]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,4017.7,4017.6997590361452]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,6134.14,6134.137951807229]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,32371.58,32678.577710843372]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,5926.54,6056.5416867469885]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,1266.46,1266.4639759036145]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,579.79,579.79409638554216]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,727.17,727.17433734939766]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land"]
["Brønde","stk.",75,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - By"]
["Brønde","stk.",75,389.6,389.6]
["Stik","stk.",75,1406.22,1406.22]
["Brønde og stik, ledningsnet - City"]
["Brønde","stk.",75,875.06,875.06]
["Stik","stk.",75,3130.87,3130.87]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city"]
["Brønde","stk.",75,990.35,990.35]
["Stik","stk.",75,3025.91,3540.9084337349414]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By"]
["Kælder","m2",75,1328,1328]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,4,4]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,4,4]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,7,7]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,3,3]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,1676,1676]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City"]
["Kælder","m2",75,0,99]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,1]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,49]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Land"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - By"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,18,18]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,23,23]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,405,405]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,2,2]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,14,14]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,34,34]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1]
["Overbygning","stk.",75,3,3]
["Overløbsbygværker - City"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,36]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,32]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,70,70]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,68,68]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,5049,5049]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,5325,5325]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,5325,5325]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,5325,5325]
["Forsinkelsesbassiner - City"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,210,210]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,55,55]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,800,800]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Sparebassin/laguner - Land"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner - By"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner - City"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner  - Indre city"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
[]
["Andre"]
["Administrationbygninger","m2",75,158,158]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,1,1]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,0,0]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,0]
["Elektroniske kort","stk.",5,0]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]