{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg","Drop downliste"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1990,"n_cols":6,"rows_kept":1990,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Renseanlæg 1"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Søholt"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,100000,105000," I indberetning 2014"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,100000,105000,"var anvendt kapacitet svarende til U-skema"]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,100000,105000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,100000,105000,"2015 Designkapacitet"]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,100000,105000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,null,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,null,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,null,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,100000,105000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,100000,105000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,100000,105000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,100000,105000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,100000,105000]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,100000,105000]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,100000,105000]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,100000,105000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,100000,105000]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,100000,105000]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,105000]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,105000]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,100000,105000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,100000,105000]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,100000,105000]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 2"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Kjellerup"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,25000,25000]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,25000,25000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,25000,25000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,25000,25000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,25000,25000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,25000,25000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,null,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,null,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,null,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,25000,25000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,25000,25000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,25000,25000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,25000,25000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,25000,25000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,25000,25000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,null,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,null,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,null,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,25000,25000]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,25000,25000]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,25000,25000]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 3"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Them"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,12500,12500]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,12500,12500]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,12500,12500]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,12500,12500]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,12500,12500]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,12500,12500]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,null,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,null,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,null,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,12500,12500]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,12500,12500]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,12500,12500]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,12500,12500]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,12500,12500]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,12500,12500]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,null,12500]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,null,12500]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,null,12500]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,12500,12500]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,12500,12500]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,12500,12500]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 4"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,12000,null,"Truust"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,12000,12000]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,12000,12000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,12000,12000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,12000,12000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,12000,12000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,12000,12000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,12000,12000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,12000,12000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,12000,12000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,12000,12000]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,12000,12000]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,12000,12000]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,12000,12000]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,12000,12000]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,12000,12000]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,12000,12000]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,12000,12000]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,12000,12000]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 5"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Laven"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,1400,1400]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,1400,1400]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,1400,1400]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,1400,1400]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,1400,1400]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,1400,1400]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,1400,1400]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,1400,1400]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,1400,1400]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,1400,1400]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,1400,1400]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,1400,1400]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 6"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Demstrup"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,1200,1200]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,1200,1200]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,1200,1200]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,1200,1200]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,1200,1200]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,1200,1200]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,1200,1200]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,1200,1200]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,1200,1200]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 7"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Hvam"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,1000,1000]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,1000,1000]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,1000,1000]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,1000,1000]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,1000,1000]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,1000,1000]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,1000,1000]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,1000,1000]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,1000,1000]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 8"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Svostrup"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,850,850]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,850,850]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,850,850]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,850,850]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,850,850]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,850,850]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,850,850]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,850,850]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,850,850]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,850,850]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,850,850]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 9"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Grønbæk"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,350,300]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,350,300]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,350,300]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,350,300]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,350,300]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,350,300]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,350,300]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,350,300]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,350,300]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,350,300]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,350,300]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,350,300]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 10"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Hjøllund syd"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,360,360]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,360,360]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,360,360]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,360,360]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,360,360]
["Forklaring, SRO","PE",10,360,360]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,360,360]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,360,360]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,360,360]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
[]
["Renseanlæg 11"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Vrads"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,200,200]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,200,200]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,200,200]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,200,200]
["Forklaring, SRO","PE",10,null,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,200,200]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,200,200]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 12"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Frederiksdal"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,150,150]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,150,150]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,150,150]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,150,150]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,150,150]
["Forklaring, SRO","PE",10,150,150]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,150,150]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,150,150]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,150,150]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 13"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Løve"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,100,120]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,100,120]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,100,120]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,100,120]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,100,120]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,100,120]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 14",null,null,null,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Hjøllund Nord"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,100,100]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,100,100]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,100,100]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,100,100]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,100,100]
["Forklaring, SRO","PE",10,100,100]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,100,100]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,100,100]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,100,100]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 15"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Salten Skov"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,70,70]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,70,70]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,70,70]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,70,70]
["Forklaring, SRO","PE",10,70,70]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,70,70]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,70,70]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,70,70]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0]
["Renseanlæg 16"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,110,110,"10 stk."]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,"Minirenseanlæg"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 17"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 18"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 19"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 20"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 21"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 22"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 23"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 24"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 25"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 26"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 27"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 28"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 29"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 30"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 31"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 32"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
[]
["Renseanlæg 33"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 34"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 35"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg 36"]
["Mindre renseanlæg"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling","PE",40,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling"]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling"]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":322,"n_cols":6,"rows_kept":322,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
["Ledningsnet - Land"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,279461,330975,"Alle ledningslængder"]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,144496,150192,"er inkl. længde af stik frem til grundgrænse"]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,27192,27644,"(den off. del af stikket)"]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,11603,10188,"Alle stik skønnet mindre eller lig  Ø200"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,2324,2386]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,539,399,"Længder i 2014 var uden stik!"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,160,179,"og uden strømpeforede ledninger"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,4711,5975]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,6016,6071]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,40,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - By"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,478794,737106]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,291590,314599]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,61958,64570]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,13836,14455]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,7417,7758]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,5362,5368]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,1154,1154]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,18610,24500]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,14923,15523]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,705,834]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - City"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,12868,39457]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,18428,18999]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,2917,2557]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1402,1402]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,652,652]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,399,399]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,291,892]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1613,1407]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,34,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Ledningsnet - Indre city"]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land"]
["Brønde","stk.",75,7030,6690]
["Stik","stk.",75,7174,7581]
["Brønde og stik, ledningsnet - By"]
["Brønde","stk.",75,21797,21610]
["Stik","stk.",75,35404,38979]
["Brønde og stik, ledningsnet - City"]
["Brønde","stk.",75,882,821]
["Stik","stk.",75,4422,4440]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city"]
["Brønde","stk.",75,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,95,99]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,86,86]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,86,86]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,79,79]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,13,13]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,13,13]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,13]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,4,4]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,4,4]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,4,4]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,4,5]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,57,58]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,57,58]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,53,58]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,13,9]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,13,9]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,13,9]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,7,6]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,7,6]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,7,6]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,"Lyngsøvej"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1]
["Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land"]
["Kælder","m2",75,18,18]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,3,3]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,12,12]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By"]
["Kælder","m2",75,260,324]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,8,8]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,8,8]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,206,251]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city"]
["Kælder","m2",75,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Land"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,23,23]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,67,67]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,40,40]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,26,26]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,5,5]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - By"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,46,46]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,103,103]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,99,99]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,47,47]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,11,11]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,1,1]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - City"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,3,3]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,18,18]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,4,4]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,2,2]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city"]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0]
["Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0]
["Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,1890,1629]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,700,700]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,700,700]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,700,700]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1212,1212]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1212,1212]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,1212,1212]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,2604,2592]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1830,1830]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,800,800]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,800,800]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1667,1667]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1667,1667]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,1667,1667]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0]
["Sparebassin/laguner - Land"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,8106,8106]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,217797,233755]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,88,91]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner - By"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,51634,58218]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,208207,212620]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,107,121]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,100,100]
["Sparebassin/laguner - City"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]
["Sparebassin/laguner  - Indre city"]
["Jordbassin Klasse B","m³",50,0,0]
["Jordbassin Klasse A","m³",50,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2014","Samlet mængde per 31/12-2015","Bemærk-ninger"]
[]
[]
["Andre"]
["Administrationbygninger","m2",75,1020,1020]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,27,27]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,17,16]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,2,2]
["Slamsugere","stk.",5,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,1132,1132]
["Øvrige"]
["Solcelleanlæg","KWh",25,0,0]
["EDB, tablets og navigationsudstyr","stk.",5,{"$f":"17+5+29+29","v":80},79,"Selskabet har 17 GPS til biler, 5 Ipad, 29 pc´ere samt en fysisk server med 7 virtuelle servere. Ud fra mail fra Johanne, medtages serverne med de pc´ere, de bl. meget andet betjener (d.v.s. 17 + 5 + 29 + 29 stk)"]
["Elektroniske kort","stk.",5,3,3,"Oversvømmelseskort, den digitale ledningsplan og plangrundlag spildevandsplan. Øvrige kort hostes hos 3. part, hvor der betales licenser."]

{"sheet":"Drop downliste","index":3,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"datakvalitet","Serviceselskab","Overheads","Infrastrukturomlægninger","Infrastruktur per år","år 1","år 2","år 3","år 4","år 5"]
[null,null,null,null,null,null,2010,2011,2012,2013,2014]
[null,1,"ja","Full-cost","ja",0.1]
[null,2,"nej","Direct-cost","nej",0.2]
[null,3,null,"Nøgletalsfordeling",null,0.3]
[null,null,null,"Activity based cost",null,0.4]
[null,null,null,"Andet",null,0.5]
[null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,null,1]