{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":""}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":""}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":""}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":""}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":""}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":""}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,234044,232741.40504253175,233023.77076124444,-5.5655985945730095E-3,1.213216525272247E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,75195.51930431262,77240.479502593371,77322.832267624253,2.7195240051536795E-2,1.0661866104562105E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,9239.7028688726368,9256.5886137015641,9256.5886137015641,1.8275203292319239E-3,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1673.3516045103593,1629.4353758607888,1629.4353758607888,-2.6244471592938679E-2,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,934.95749872242209,958.22051745259898,958.22051745259898,2.4881364941149495E-2,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,254.33679921520593,254.33679921520593,"Ny data",0,"Vi har ikke haft vores rørbassiner med sidste år i capexarket"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,419.19145999375706,612.68066486147075,612.68066486147075,0.46157716302377744,0,"Vi har ikke haft vores rørbassiner med sidste år i capexarket"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,2882.9726462134404,4583.8115532566298,4583.8115532566298,0.58996012649551455,0,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,1587.9187646923547,1477.7466281934248,1588.3120496104113,-6.9381468969714408E-2,7.4820283333791107E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,101.32195097605435,101.32195097605435,165.91238875635199,0,0.63747724119092852,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,383035,359029.17712819285,362289.56168904318,-6.2672661432524826E-2,9.0811130920599205E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,192636.62060575094,209346.82149970127,210982.11402171836,8.6744674202675801E-2,7.8114036329871902E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,44170.169080909785,48091.028953944115,48113.047102263867,8.8767146574698377E-2,4.578431528432973E-4]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,10450.361456150042,11584.592815296561,11584.592815296561,0.10853513190962628,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,4246.9671346114701,4680.685257786794,4680.685257786794,0.10212420050078917,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,5433.0819170526011,6199.1711661728268,6199.1711661728268,0.14100454600467766,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,1382.4673333973885,1753.9190106179185,1753.9190106179185,0.26868748956815797,0,"Vi har ikke haft vores rørbassiner med sidste år i capexarket"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,10415.937955178768,17976.63861518768,19403.937601495967,0.72587804310506265,7.9397434462660038E-2,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,7237.383727592075,11992.037005910075,13390.922611235888,0.65695746657610266,0.11665120818393038,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,1388.3449692079837,2313.8234284865007,2819.9569040190131,0.66660554819201701,0.21874334458769842,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,265.25800523708733,578.77924497231106,578.77924497231106,1.1819482675178785,0,"Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,59.810337300675933,59.810337300675947,59.810337300675947,2.3759863857248978E-16,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,115.15288276629815,0,"Ny data","Vi har haft en del strømpeforings projekter"]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,2572,2489,2463,-3.2270606531881803E-2,-1.0445962233828847E-2]
["Stik","stk.",75,3230,3232,3240,6.1919504643962852E-4,2.4752475247524753E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,10827,11554,11519,6.7146947446199312E-2,-3.0292539380301193E-3]
["Stik","stk.",75,21792,21752,22039,-1.8355359765051395E-3,1.3194189040088268E-2]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,168,176,"Ny data",4.7619047619047616E-2,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbage i denne kategori"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,180,12,12,-0.93333333333333335,0,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbageunder tryksatte minipumpestationer"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,180,12,12,-0.93333333333333335,0,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbageunder tryksatte minipumpestationer"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,13,12,12,-7.6923076923076927E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,10,10,10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,10,10,10,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,10,10,10,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,16,14,15,-0.125,7.1428571428571425E-2]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,16,14,15,-0.125,7.1428571428571425E-2]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,16,14,15,-0.125,7.1428571428571425E-2]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,18,18,"Ny data",0,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbage i denne kategori"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,39,18,19,-0.53846153846153844,5.5555555555555552E-2,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbageunder tryksatte minipumpestationer"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,39,18,19,-0.53846153846153844,5.5555555555555552E-2,"Vi har flyttet vores husstandspumper tilbageunder tryksatte minipumpestationer"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,20,18,19,-0.1,5.5555555555555552E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,16,14,14,-0.125,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,16,14,14,-0.125,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,16,14,14,-0.125,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,21,16,16,-0.23809523809523808,0,"Fejl i 2022"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,21,16,16,-0.23809523809523808,0,"Fejl i 2022"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,21,16,16,-0.23809523809523808,0,"Fejl i 2022"]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,74,74,74,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,255,255,255,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,4,4,4,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,4,4,4,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,33,33,33,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,17,17,17,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,80,80,80,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,17,17,17,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,3,3,3,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,3,3,3,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,25,25,25,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,20,19,17,-0.05,-0.10526315789473684]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,50,50,50,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,60,60,60,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,30,30,30,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,4990,4301,4301,-0.13807615230460921,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,690,2856,2856,3.1391304347826088,0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,2856,2856,"Ny data",0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,17255,13000,13000,-0.24659518980005796,0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,5930,9300,9300,0.56829679595278249,0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,5930,9300,9300,0.56829679595278249,0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,5490,0,0,-1,0,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,582,2860,null,3.9140893470790377,-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,2110,null,"Ny data",-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,2110,null,"Ny data",-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,9320,5650,null,-0.39377682403433478,-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,5050,4600,null,-8.9108910891089105E-2,-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,5050,4600,null,-8.9108910891089105E-2,-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,8500,null,"Ny data",-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,8500,null,"Ny data",-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,8500,null,"Ny data",-1,"Omfordeling af kategorier"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,null,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,null,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,null,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,67246,67246,67246,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,127,127,127,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,95373,96709,100304,1.4008157444979187E-2,3.7173375797495578E-2]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,104,112,122,7.6923076923076927E-2,8.9285714285714288E-2]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,3377,3056,3056,-9.5054782351199296E-2,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,75,43,44,-0.42666666666666669,2.3255813953488372E-2,"fejl i 2022"]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,1,1,1,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,7,6,6,-0.14285714285714285,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,1,1,1,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,2877,2161,2277,-0.24887035106013208,5.3678852383155944E-2,"fejl i 2022"]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,0,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,0,0,0]