{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":662,"n_cols":9,"rows_kept":662,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,50,52,52,0.04,0,"Binderup Korsvej "]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,200,200,200,0,0,"Borremose"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":""}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":""}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2167,2167,2167,0,0,"Haverslev"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":""}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,300,300,300,0,0,"Hellum"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,800,800,800,0,0,"Korup"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,654,654,654,0,0,"Stenild"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":""}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,300,300,300,0,0,"Binderup Kro"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,120,120,120,0,0,"St. Binderup"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":""}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,"","Aarestrup (nedlagt 2021)"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":""}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 12",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,50,50,50,0,0,"Oplev"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D579=\"\",IF(E579>0,\"Ny data\",IF(E579=\"\",\"\",0)),IF(D579=0,IF(E579=0,0,\"Ny data\"),(E579-D579)/D579))","v":0},{"$f":"IF(E579=\"\",IF(F579>0,\"Ny data\",IF(F579=\"\",\"\",0)),IF(E579=0,IF(F579=0,0,\"Ny data\"),(F579-E579)/E579))","v":""}]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 13",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,8500,8500,8500,0,0,"Nørager (udgår fra og med 2025)"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,8500,8500,8500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,8500,8500,8500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,8500,8500,8500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,8500,8500,8500,0,0]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,0,0,{"$f":"IF(D643=\"\",IF(E643>0,\"Ny data\",IF(E643=\"\",\"\",0)),IF(D643=0,IF(E643=0,0,\"Ny data\"),(E643-D643)/D643))","v":0},{"$f":"IF(E643=\"\",IF(F643>0,\"Ny data\",IF(F643=\"\",\"\",0)),IF(E643=0,IF(F643=0,0,\"Ny data\"),(F643-E643)/E643))","v":0}]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,8500,8500,"Ny data",0,"Berigtigelse af data"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,8500,8500,"Ny data",0,"Berigtigelse af data"]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,8500,8500,"Ny data",0,"Berigtigelse af data"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,8500,8500,8500,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,8500,8500,8500,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,8500,8500,8500,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,0,0,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,178156,185065,189632,3.8780619232582678E-2,2.4677815902520737E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,80928,82137,86530,1.493920521945433E-2,5.3483813628450026E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,6984,7247,7091,3.7657502863688429E-2,-2.1526148751207397E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1238,1246,1251,6.462035541195477E-3,4.0128410914927765E-3]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,588,585,586,-5.1020408163265302E-3,1.7094017094017094E-3]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,126,126,126,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,100,0,"Ny data","Nyanlæg - Strømpeforing Bavnebakken"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,140,143,143,2.1428571428571429E-2,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,61,0,0,-1,0,"Berigtigelse af data"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,374360,353388,358777,-5.6020942408376961E-2,1.5249527431604921E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,119188,124827,126670,4.7311809913749704E-2,1.4764433976623647E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,24500,25778,26013,5.2163265306122447E-2,9.1163007215455047E-3]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,3652,3952,3952,8.2146768893756841E-2,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,838,1929,2108,1.301909307875895,9.2794193882840853E-2,"Nyanlæg"]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,382,513,513,0.34293193717277487,0,"Nyanlæg"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,150,152,152,1.3333333333333334E-2,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,869,926.8,3338.6,6.6513233601841151E-2,2.602287440656021,"Nyanlæg - Strømpeforing Bavnebakken"]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,548,1014,1104,0.85036496350364965,8.8757396449704137E-2,"Berigtigelse af data"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,1,126,126,125,0,"Berigtigelse af data"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,12,0,0,-1,0,"Berigtigelse af data"]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,0,0,0,0]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,7297,7467,7599,2.3297245443332875E-2,1.7677782241864202E-2]
["Stik","stk.",75,4212,4339,4403,3.0151946818613485E-2,1.4749942383037565E-2]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,22275,22795,23283,2.334455667789001E-2,2.1408203553410835E-2]
["Stik","stk.",75,13909,18732,18982,0.34675390035228987,1.3346145633141149E-2,"Berigtigelse af data ift. skønnet stik"]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Stik","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,1,1,"Ny data",0,"Nyanlæg"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,35,34,34,-2.8571428571428571E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,49,48,48,-2.0408163265306121E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,28,28,29,0,3.5714285714285712E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,28,27,27,-3.5714285714285712E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,61,59,59,-3.2786885245901641E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,27,27,27,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,2,3,4,0.5,0.33333333333333331,"Nyanlæg"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,4,8,9,1,0.125,"Nyanlæg"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,2,3,4,0.5,0.33333333333333331,"Nyanlæg"]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,4,3,3,-0.25,0,"Sløjfet"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,32,37,39,0.15625,5.4054054054054057E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,52,63,67,0.21153846153846154,6.3492063492063489E-2,"Nyanlæg"]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,24,28,30,0.16666666666666666,7.1428571428571425E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,12,11,11,-8.3333333333333329E-2,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,29,25,25,-0.13793103448275862,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,12,11,11,-8.3333333333333329E-2,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,3,3,4,0,0.33333333333333331,"Nyanlæg"]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,6,6,7,0,0.16666666666666666]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,3,3,4,0,0.33333333333333331,"Nyanlæg"]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,8.91,0,"Ny data","Ny pst på Løgstørvej - ejerandel 11%"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0.11,0,"Ny data","Ny pst på Løgstørvej - ejerandel 11%"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0.11,0,"Ny data","Ny pst på Løgstørvej - ejerandel 11%"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,4.1879999999999997,0,"Ny data","Ny pst på Løgstørvej - ejerandel 11%"]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,22,22,103,0,3.6818181818181817,"Ny pst på Nørager 81 (ejerandel 24%), Ny Kærvej 62, (Gammel Ny Kærvej pst 22, Udgår fra og med 2025)"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,1,0,"Ny data","Nyanlæg"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,1.24,0,"Ny data","Nyanlæg"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,1.24,0,"Ny data","Nyanlæg"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,3,1,1,-0.66666666666666663,0,"Berigtigelse af data"]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,102,102,159,0,0.55882352941176472,"Ny pst på Nørager 38 (ejerandel 24%), Ny Kærvej 48, (Gammel Ny Kærvej pst 102, udgår fra og med 2025)"]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,24,24,24,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,24,24,24,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,18,13,13,-0.27777777777777779,0,"Berigtigelse af data"]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,18,13,13,-0.27777777777777779,0,"Berigtigelse af data"]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,813,813,813,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,585,585,585,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,2146,0,"Ny data","Nyanlæg"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,39946,40431,40431,1.2141390877684875E-2,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,98,100,100,2.0408163265306121E-2,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,44354,70646,81245,0.59277629977003199,0.15002972567448972,"Nyanlæg"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,95,103,107,8.4210526315789472E-2,3.8834951456310676E-2]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,624,624,530,0,-0.15064102564102563]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,21,21,21,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,5,5,5,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,2,2,3,0,0.5,"Nyt ifm. den nye Ny Kærvej pumpestation"]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,327,327,356,0,8.8685015290519878E-2]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,0,20,0,"Ny data","Solceller på ny pst ved Ny Kærvej"]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,0,20,0,"Ny data","Solceller på ny pst ved Ny Kærvej"]