{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":1006,"n_cols":9,"rows_kept":1006,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,25,25,25,{"$f":"IF(D5=\"\",IF(E5>0,\"Ny data\",IF(E5=\"\",\"\",0)),IF(D5=0,IF(E5=0,0,\"Ny data\"),(E5-D5)/D5))","v":0},{"$f":"IF(E5=\"\",IF(F5>0,\"Ny data\",IF(F5=\"\",\"\",0)),IF(E5=0,IF(F5=0,0,\"Ny data\"),(F5-E5)/E5))","v":0},"Mellerup"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Lindholmvej 7"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Vester Terpvej 12"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Vinumvej 9"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Vester Terpvej 20"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,{"$f":"IF(D10=\"\",IF(E10>0,\"Ny data\",IF(E10=\"\",\"\",0)),IF(D10=0,IF(E10=0,0,\"Ny data\"),(E10-D10)/D10))","v":0},0,"Gærupvej 27"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 31"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 24"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 26"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 29"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 33"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Gærupvej 35"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,5,5,0,0,"Nyvangvej 7"]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,0,0,-1,0]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,5,0,0,-1,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D20=\"\",IF(E20>0,\"Ny data\",IF(E20=\"\",\"\",0)),IF(D20=0,IF(E20=0,0,\"Ny data\"),(E20-D20)/D20))","v":""},{"$f":"IF(E20=\"\",IF(F20>0,\"Ny data\",IF(F20=\"\",\"\",0)),IF(E20=0,IF(F20=0,0,\"Ny data\"),(F20-E20)/E20))","v":""}]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0,"Tønder"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,27500,27500,27500,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,27500,27500,27500,{"$f":"IF(D23=\"\",IF(E23>0,\"Ny data\",IF(E23=\"\",\"\",0)),IF(D23=0,IF(E23=0,0,\"Ny data\"),(E23-D23)/D23))","v":0},0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,27500,27500,27500,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,27500,27500,27500,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0,"Anaerobe tanke"]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,27500,27500,27500,0,0,"Anaerobe tanke"]
["Forklaring, SRO","PE",10,27500,27500,27500,0,0,"Anaerobe tanke"]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,27500,27500,27500,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,27500,27500,27500,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,27500,27500,27500,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,27500,27500,27500,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0,"Iltningstrappe"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,27500,27500,"Ny data",0,"Kan aflæses via SRO"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,55000,55000,55000,0,0,"Slamlagertan og slamkoncentreringstank"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,27500,27500,27500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,27500,27500,27500,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,27500,27500,27500,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"Skærbæk"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D84=\"\",IF(E84>0,\"Ny data\",IF(E84=\"\",\"\",0)),IF(D84=0,IF(E84=0,0,\"Ny data\"),(E84-D84)/D84))","v":0},{"$f":"IF(E84=\"\",IF(F84>0,\"Ny data\",IF(F84=\"\",\"\",0)),IF(E84=0,IF(F84=0,0,\"Ny data\"),(F84-E84)/E84))","v":""}]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,15000,15000,15000,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0,"Slamtank"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,15000,15000,15000,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0,"Løgumkloster"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,6700,6700,6700,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,6700,6700,6700,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,6700,6700,6700,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,6700,6700,6700,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,6700,6700,6700,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,6700,6700,6700,{"$f":"IF(D148=\"\",IF(E148>0,\"Ny data\",IF(E148=\"\",\"\",0)),IF(D148=0,IF(E148=0,0,\"Ny data\"),(E148-D148)/D148))","v":0},{"$f":"IF(E148=\"\",IF(F148>0,\"Ny data\",IF(F148=\"\",\"\",0)),IF(E148=0,IF(F148=0,0,\"Ny data\"),(F148-E148)/E148))","v":0},"Iltningsbrønd"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,6700,6700,6700,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,6700,6700,6700,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0,"Slamtank"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,6700,6700,6700,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,6700,6700,6700,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,6700,6700,6700,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0,"Toftlund"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0,"Hydrolysetank"]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0,"Hydrolysetank"]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,6000,6000,6000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,6000,6000,6000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0,"Iltningsbrønd"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,6000,6000,6000,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,6000,6000,6000,0,0,"Slamtank"]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,6000,6000,6000,0,0,"Slamtank"]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D212=\"\",IF(E212>0,\"Ny data\",IF(E212=\"\",\"\",0)),IF(D212=0,IF(E212=0,0,\"Ny data\"),(E212-D212)/D212))","v":0},{"$f":"IF(E212=\"\",IF(F212>0,\"Ny data\",IF(F212=\"\",\"\",0)),IF(E212=0,IF(F212=0,0,\"Ny data\"),(F212-E212)/E212))","v":""}]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,5000,5000,5000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,5000,5000,5000,0,0]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,5000,5000,5000,0,0]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,4500,4500,4500,0,0,"Agerskov"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D276=\"\",IF(E276>0,\"Ny data\",IF(E276=\"\",\"\",0)),IF(D276=0,IF(E276=0,0,\"Ny data\"),(E276-D276)/D276))","v":0},{"$f":"IF(E276=\"\",IF(F276>0,\"Ny data\",IF(F276=\"\",\"\",0)),IF(E276=0,IF(F276=0,0,\"Ny data\"),(F276-E276)/E276))","v":""}]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,4500,4500,4500,0,0,"Havneby"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D340=\"\",IF(E340>0,\"Ny data\",IF(E340=\"\",\"\",0)),IF(D340=0,IF(E340=0,0,\"Ny data\"),(E340-D340)/D340))","v":0},{"$f":"IF(E340=\"\",IF(F340>0,\"Ny data\",IF(F340=\"\",\"\",0)),IF(E340=0,IF(F340=0,0,\"Ny data\"),(F340-E340)/E340))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,4500,4500,4500,0,0,"Højer"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2800,2800,2800,{"$f":"IF(D404=\"\",IF(E404>0,\"Ny data\",IF(E404=\"\",\"\",0)),IF(D404=0,IF(E404=0,0,\"Ny data\"),(E404-D404)/D404))","v":0},{"$f":"IF(E404=\"\",IF(F404>0,\"Ny data\",IF(F404=\"\",\"\",0)),IF(E404=0,IF(F404=0,0,\"Ny data\"),(F404-E404)/E404))","v":0},"Bredebro"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,2800,2800,2800,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,2800,2800,2800,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,2200,2200,2200,0,0,"Arrild"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D468=\"\",IF(E468>0,\"Ny data\",IF(E468=\"\",\"\",0)),IF(D468=0,IF(E468=0,0,\"Ny data\"),(E468-D468)/D468))","v":0},{"$f":"IF(E468=\"\",IF(F468>0,\"Ny data\",IF(F468=\"\",\"\",0)),IF(E468=0,IF(F468=0,0,\"Ny data\"),(F468-E468)/E468))","v":""}]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,1000,1000,1000,0,0,"Jejsing"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D532=\"\",IF(E532>0,\"Ny data\",IF(E532=\"\",\"\",0)),IF(D532=0,IF(E532=0,0,\"Ny data\"),(E532-D532)/D532))","v":0},{"$f":"IF(E532=\"\",IF(F532>0,\"Ny data\",IF(F532=\"\",\"\",0)),IF(E532=0,IF(F532=0,0,\"Ny data\"),(F532-E532)/E532))","v":""}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 11",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,900,900,900,0,0,"Rudbøl"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D596=\"\",IF(E596>0,\"Ny data\",IF(E596=\"\",\"\",0)),IF(D596=0,IF(E596=0,0,\"Ny data\"),(E596-D596)/D596))","v":0},{"$f":"IF(E596=\"\",IF(F596>0,\"Ny data\",IF(F596=\"\",\"\",0)),IF(E596=0,IF(F596=0,0,\"Ny data\"),(F596-E596)/E596))","v":""}]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 12",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,800,800,800,0,0,"Bedsted"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D660=\"\",IF(E660>0,\"Ny data\",IF(E660=\"\",\"\",0)),IF(D660=0,IF(E660=0,0,\"Ny data\"),(E660-D660)/D660))","v":0},{"$f":"IF(E660=\"\",IF(F660>0,\"Ny data\",IF(F660=\"\",\"\",0)),IF(E660=0,IF(F660=0,0,\"Ny data\"),(F660-E660)/E660))","v":""}]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,800,800,800,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,800,800,800,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 13",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,750,750,750,0,0,"Øster Højst"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,750,750,750,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D724=\"\",IF(E724>0,\"Ny data\",IF(E724=\"\",\"\",0)),IF(D724=0,IF(E724=0,0,\"Ny data\"),(E724-D724)/D724))","v":0},{"$f":"IF(E724=\"\",IF(F724>0,\"Ny data\",IF(F724=\"\",\"\",0)),IF(E724=0,IF(F724=0,0,\"Ny data\"),(F724-E724)/E724))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,750,750,750,0,0,"Slambede"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 14",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,600,600,600,0,0,"Husum Ballum"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 15",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D788=\"\",IF(E788>0,\"Ny data\",IF(E788=\"\",\"\",0)),IF(D788=0,IF(E788=0,0,\"Ny data\"),(E788-D788)/D788))","v":""},{"$f":"IF(E788=\"\",IF(F788>0,\"Ny data\",IF(F788=\"\",\"\",0)),IF(E788=0,IF(F788=0,0,\"Ny data\"),(F788-E788)/E788))","v":""}]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,730,730,730,0,0,"Brøns"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 16",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,450,450,405,0,-0.1,"Rejsby"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D852=\"\",IF(E852>0,\"Ny data\",IF(E852=\"\",\"\",0)),IF(D852=0,IF(E852=0,0,\"Ny data\"),(E852-D852)/D852))","v":0},{"$f":"IF(E852=\"\",IF(F852>0,\"Ny data\",IF(F852=\"\",\"\",0)),IF(E852=0,IF(F852=0,0,\"Ny data\"),(F852-E852)/E852))","v":""}]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 17",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,120,120,120,0,0,"Åbøl"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D916=\"\",IF(E916>0,\"Ny data\",IF(E916=\"\",\"\",0)),IF(D916=0,IF(E916=0,0,\"Ny data\"),(E916-D916)/D916))","v":0},{"$f":"IF(E916=\"\",IF(F916>0,\"Ny data\",IF(F916=\"\",\"\",0)),IF(E916=0,IF(F916=0,0,\"Ny data\"),(F916-E916)/E916))","v":""}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 18",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,120,0,0,{"$f":"IF(D954=\"\",IF(E954>0,\"Ny data\",IF(E954=\"\",\"\",0)),IF(D954=0,IF(E954=0,0,\"Ny data\"),(E954-D954)/D954))","v":-1},0]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,"","Branderup"]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D957=\"\",IF(E957>0,\"Ny data\",IF(E957=\"\",\"\",0)),IF(D957=0,IF(E957=0,0,\"Ny data\"),(E957-D957)/D957))","v":0},""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,30000,30000,"Ny data",0,"Båndfilter til ostesnus"]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,30000,30000,"Ny data",0,"Båndfilter til ostesnus"]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,30000,30000,"Ny data",0,"Båndfilter til ostesnus"]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,30000,30000,{"$f":"IF(D965=\"\",IF(E965>0,\"Ny data\",IF(E965=\"\",\"\",0)),IF(D965=0,IF(E965=0,0,\"Ny data\"),(E965-D965)/D965))","v":"Ny data"},0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,30000,30000,"Ny data",0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,30000,30000,"Ny data",0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,30000,30000,"Ny data",0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,30000,30000,"Ny data",0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,30000,30000,"Ny data",0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,30000,30000,{"$f":"IF(D971=\"\",IF(E971>0,\"Ny data\",IF(E971=\"\",\"\",0)),IF(D971=0,IF(E971=0,0,\"Ny data\"),(E971-D971)/D971))","v":"Ny data"},{"$f":"IF(E971=\"\",IF(F971>0,\"Ny data\",IF(F971=\"\",\"\",0)),IF(E971=0,IF(F971=0,0,\"Ny data\"),(F971-E971)/E971))","v":0},"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,30000,30000,"Ny data",0,"Iltningsbrønd"]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,30000,30000,"Ny data",0,"Iltningsbrønd"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D978=\"\",IF(E978>0,\"Ny data\",IF(E978=\"\",\"\",0)),IF(D978=0,IF(E978=0,0,\"Ny data\"),(E978-D978)/D978))","v":0},""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D985=\"\",IF(E985>0,\"Ny data\",IF(E985=\"\",\"\",0)),IF(D985=0,IF(E985=0,0,\"Ny data\"),(E985-D985)/D985))","v":0},""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D991=\"\",IF(E991>0,\"Ny data\",IF(E991=\"\",\"\",0)),IF(D991=0,IF(E991=0,0,\"Ny data\"),(E991-D991)/D991))","v":0},""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,30000,30000,"Ny data",0,"Dekanter på Branderup"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,30000,30000,"Ny data",0,"Dekanter på Branderup"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,30000,30000,"Ny data",0,"Dekanter på Branderup"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,{"$f":"IF(D1001=\"\",IF(E1001>0,\"Ny data\",IF(E1001=\"\",\"\",0)),IF(D1001=0,IF(E1001=0,0,\"Ny data\"),(E1001-D1001)/D1001))","v":0},""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,255960.68079633187,347038,352874,0.35582542959454944,1.6816602216471972E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,33162.785784166146,36749,38460,0.10813971537777511,4.6559090043266485E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,6245.1830973281967,5526,5602,-0.11515804839026679,1.3753166847629388E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,1118.8248989889973,1311,1329,0.17176512712995362,1.3729977116704805E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,92.302555368557634,92,94,-3.2778655731637301E-3,2.1739130434782608E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,473.83393490080124,489,489,3.2007131575271894E-2,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,1861,2408,2427,0.2939279957012359,7.890365448504983E-3]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,2934.4731284512286,3068,3142,4.5502843510189135E-2,2.4119947848761408E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,968.60782612022092,1423,423,0.46911883388332359,-0.70274068868587491]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,277803.31327847677,320132,326062,0.15236926522576041,1.8523609011282846E-2]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,145641.74488710388,161345,164948,0.10782111354865122,2.2331029780904274E-2]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,18597.077741751724,21160,22093,0.13781317117873518,4.4092627599243858E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,4385.8600091609651,4727,4791,7.7781778288973827E-2,1.3539242648614343E-2]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,707.16352569050218,831,842,0.17511716853407991,1.3237063778580024E-2]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,1098.5703635304485,1309,1309,0.19154861941960546,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,53,53,"Ny data",0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,5053,9650,10690,0.90975658024935679,0.10777202072538861]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,6996.7568444746321,8858,9495,0.26601512627885582,7.1912395574621812E-2]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,930.77650275151166,1711,1711,0.83825010079437268,0]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,76,76,"Ny data",0]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,11770,4510,4524,-0.61682242990654201,3.1042128603104213E-3,"Datavask"]
["Stik","stk.",75,11819,5202,5231,-0.55986124037566631,5.574778931180315E-3,"Datavask"]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,33934,12306,12360,-0.63735486532681085,4.3881033642125793E-3,"Datavask"]
["Stik","stk.",75,34031,16064,16175,-0.52795980135758569,6.9098605577689242E-3,"Datavask"]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Stik","stk.",75,0,null,null,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":""}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Stik","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,74,0,0,-1,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,235,320,323,0.36170212765957449,9.3749999999999997E-3]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,235,320,323,0.36170212765957449,9.3749999999999997E-3]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,235,320,323,0.36170212765957449,9.3749999999999997E-3]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,7,null,null,-1,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,7,null,null,-1,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,7,null,null,-1,""]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,3,0,0,-1,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,109,148,150,0.3577981651376147,1.3513513513513514E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,109,148,150,0.3577981651376147,1.3513513513513514E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,109,148,150,0.3577981651376147,1.3513513513513514E-2]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,4,4,4,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,4,4,4,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,4,4,4,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":""}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","m2",75,0,null,null,0,""]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","m2",75,0,null,null,0,""]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,19,19,19,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,22,22,22,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,null,null,0,""]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,null,null,0,""]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,null,null,0,""]
["Overbygning","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,43022,2409,2409,-0.94400539258983773,0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,16320,16320,"Ny data",0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,24893,24893,"Ny data",0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,80083,0,0,-1,0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,23354,23354,"Ny data",0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,33643,33643,"Ny data",0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,23086,23086,"Ny data",0,"Fordelt på størrelse"]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,null,null,0,""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,6740,8812,8812,0.30741839762611278,0,"Nyt bassin, Branderup RA"]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,11,11,11,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,1300,1300,"Ny data",0,"Flyttet fra land "]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,2,2,"Ny data",0,"Flyttet fra land "]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,null,null,0,""]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,null,null,0,""]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,1465,1465,1465,0,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,62,62,62,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,null,null,0,""]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6,6,6,0,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,0,null,null,0,""]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,5,5,5,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,null,null,0,""]
["Værksteder, garager","m2",75,1177,1177,1177,0,0]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,0,null,null,0,""]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,0,null,null,0,""]