{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktionsanlæg","Distributionsanlæg","Fællesfunktionsanlæg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktionsanlæg","index":0,"n_rows":552,"n_cols":9,"rows_kept":552,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Produktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Renseanlæg 1",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,"","DN-version"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,125000,125000,125000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,125000,125000,125000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,125000,125000,125000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,125000,125000,125000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,125000,125000,125000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,125000,125000,125000,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,125000,125000,125000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,125000,125000,125000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,125000,125000,125000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,125000,125000,125000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,125000,125000,125000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,125000,125000,125000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,125000,125000,142700,0,0.1416,"Ny slamafvander indstalleret 2024, der modtager slam fra de små anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 2",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,9000,9000,9000,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,9000,9000,9000,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,9000,9000,9000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,9000,9000,9000,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,9000,9000,9000,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,9000,9000,9000,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":0}]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,9000,9000,9000,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,9000,9000,9000,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,9000,9000,9000,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,9000,9000,9000,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,9000,9000,9000,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,9000,9000,9000,0,0]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,9000,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,9000,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,9000,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,9000,9000,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 3",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,8700,8700,8700,0,0]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,8700,8700,8700,0,0]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,8700,8700,8700,0,0]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,8700,8700,8700,0,0]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,8700,8700,8700,0,0]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,8700,8700,8700,0,0]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,8700,8700,8700,0,0]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,8700,8700,8700,0,0]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,8700,8700,8700,0,0]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,8700,8700,8700,0,0]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,8700,8700,8700,0,0]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,8700,8700,8700,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,0,8700,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,0,8700,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,0,8700,0,"Ny data","Forafvanding af slam. Efterafvanding sker på Det store anlæg."]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,8700,8700,0,0,-1,"Slam slutafvandes på det store anlæg"]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 4",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":""}]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 5",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":""}]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 6",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D323=\"\",IF(E323>0,\"Ny data\",IF(E323=\"\",\"\",0)),IF(D323=0,IF(E323=0,0,\"Ny data\"),(E323-D323)/D323))","v":""},{"$f":"IF(E323=\"\",IF(F323>0,\"Ny data\",IF(F323=\"\",\"\",0)),IF(E323=0,IF(F323=0,0,\"Ny data\"),(F323-E323)/E323))","v":""}]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 7",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,{"$f":"IF(D387=\"\",IF(E387>0,\"Ny data\",IF(E387=\"\",\"\",0)),IF(D387=0,IF(E387=0,0,\"Ny data\"),(E387-D387)/D387))","v":0},{"$f":"IF(E387=\"\",IF(F387>0,\"Ny data\",IF(F387=\"\",\"\",0)),IF(E387=0,IF(F387=0,0,\"Ny data\"),(F387-E387)/E387))","v":""}]
["Renseanlæg 8",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 9",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D451=\"\",IF(E451>0,\"Ny data\",IF(E451=\"\",\"\",0)),IF(D451=0,IF(E451=0,0,\"Ny data\"),(E451-D451)/D451))","v":0},{"$f":"IF(E451=\"\",IF(F451>0,\"Ny data\",IF(F451=\"\",\"\",0)),IF(E451=0,IF(F451=0,0,\"Ny data\"),(F451-E451)/E451))","v":""}]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg 10",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg",null,null,null,null,null,"",""]
["Mindre renseanlæg < 5.000 PE","PE",40,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Indløb med riste, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Indløb med riste, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Kontruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Sand- og fedtfang, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forklaring, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forklaring, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Beluftningstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterklaringstanke, Mek/El","PE",20,0,null,null,{"$f":"IF(D515=\"\",IF(E515>0,\"Ny data\",IF(E515=\"\",\"\",0)),IF(D515=0,IF(E515=0,0,\"Ny data\"),(E515-D515)/D515))","v":0},{"$f":"IF(E515=\"\",IF(F515>0,\"Ny data\",IF(F515=\"\",\"\",0)),IF(E515=0,IF(F515=0,0,\"Ny data\"),(F515-E515)/E515))","v":""}]
["Efterklaringstanke, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling",null,null,null,null,null,"",""]
["Forafvanding, slam, Konstruktion","PE",60,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Forafvanding, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Rådnetanke, slam, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Aktivt kulfilter","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Gasrensning - Biologisk skrubber","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Opgraderingsanlæg - Membran","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Varmeproduktionsanlæg","m3/t",15,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering",null,null,null,null,null,"",""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO","PE",10,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner","PE",60,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL","PE",20,0,null,null,0,""]
["Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO","PE",20,0,null,null,0,""]

{"sheet":"Distributionsanlæg","index":1,"n_rows":318,"n_cols":9,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Distributionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,{"$f":"272659+15000","v":287659},294987.87,295208.69,2.5477631501187155E-2,7.4857315319442458E-4]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,{"$f":"73180+4000","v":77180},74192.600000000006,74192.600000000006,-3.8706918890904302E-2,0]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,{"$f":"7965+1119","v":9084},8293.61,8293.61,-8.7009026860413854E-2,0]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,326,411.95,411.95,0.26365030674846623,0,"ok"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,0,0,0,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,23,23.44,23.44,1.913043478260875E-2,0]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,0,0,0,0]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,24399,26455.85,26475.03,8.4300586089593774E-2,7.2498143132805376E-4]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,{"$f":"4912+1909","v":6821},4807.33,4982.6499999999996,-0.29521624395249962,3.646930832707547E-2,"ok"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,8.86,8.86,"Ny data",0,"ok"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,{"$f":"166267+24000","v":190267},207440.73,208719.68,9.0261211875942812E-2,6.1653755267829149E-3]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,{"$f":"112137+16000","v":128137},108769.8,109086.29,-0.15114447817570253,2.9097231032877754E-3]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,{"$f":"19843+3000","v":22843},18847.34,19288.650000000001,-0.17491835573260955,2.3414975269719827E-2]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,{"$f":"1634+1247","v":2881},947.42,947.42,-0.67114890662964244,0,"ok"]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,327,326.97000000000003,326.97000000000003,-9.1743119265971603E-5,0]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,607,0.98,0.98,-0.99838550247116964,0,"ok"]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,16.36,16,"Ny data",-2.2004889975550088E-2,"er tjekket"]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,{"$f":"32256+400","v":32656},33855.69,34148.239999999998,3.6737199902008889E-2,8.6410881007002258E-3]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,{"$f":"3936+75","v":4011},2357.29,3243.15,-0.4122936923460484,0.37579593516283533,"er tjekket"]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,{"$f":"207+6","v":213},47.59,47.59,-0.77657276995305158,0,"er tjekket"]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Ledningsnet ≤ Ø 200 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm ","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",75,0,null,null,0,""]
["Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger)","meter",75,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing ≤ Ø 200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm","meter",50,0,null,null,0,""]
["Brønde og stik, ledningsnet - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,7071,7112,7122,5.798331211992646E-3,1.4060742407199099E-3]
["Stik","stk.",75,3949,3961,3971,3.0387439858191949E-3,2.5246149962130774E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,15470,15508,15561,2.4563671622495151E-3,3.4175909208150634E-3]
["Stik","stk.",75,10634,10678,10738,4.1376716193342114E-3,5.6190297808578387E-3]
["Brønde og stik, ledningsnet - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Stik","stk.",75,0,null,null,{"$f":"IF(D67=\"\",IF(E67>0,\"Ny data\",IF(E67=\"\",\"\",0)),IF(D67=0,IF(E67=0,0,\"Ny data\"),(E67-D67)/D67))","v":0},{"$f":"IF(E67=\"\",IF(F67>0,\"Ny data\",IF(F67=\"\",\"\",0)),IF(E67=0,IF(F67=0,0,\"Ny data\"),(F67-E67)/E67))","v":""}]
["Brønde og stik, ledningsnet - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Brønde","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Stik","stk.",75,0,null,null,0,""]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,575,580,571,8.6956521739130436E-3,-1.5517241379310345E-2]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,130,130,130,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,130,130,130,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,130,130,130,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,33,31,31,-6.0606060606060608E-2,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,61,61,61,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,61,61,61,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,61,61,61,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Små pumpestationer (<100 l/s) inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)","stk.",30,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner","stk.",50,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,1,1,1,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,{"$f":"IF(D131=\"\",IF(E131>0,\"Ny data\",IF(E131=\"\",\"\",0)),IF(D131=0,IF(E131=0,0,\"Ny data\"),(E131-D131)/D131))","v":0},{"$f":"IF(E131=\"\",IF(F131>0,\"Ny data\",IF(F131=\"\",\"\",0)),IF(E131=0,IF(F131=0,0,\"Ny data\"),(F131-E131)/E131))","v":0}]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,12,12,12,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,40,40,40,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,5,5,5,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,5,5,5,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,2,2,2,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,30,30,30,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder","m2",75,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","m2",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,18,18,18,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,18,18,18,{"$f":"IF(D195=\"\",IF(E195>0,\"Ny data\",IF(E195=\"\",\"\",0)),IF(D195=0,IF(E195=0,0,\"Ny data\"),(E195-D195)/D195))","v":0},{"$f":"IF(E195=\"\",IF(F195>0,\"Ny data\",IF(F195=\"\",\"\",0)),IF(E195=0,IF(F195=0,0,\"Ny data\"),(F195-E195)/E195))","v":0}]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,9,9,9,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,9,9,9,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning (efter beliggenhed) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Overløbsbygværker - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Kælder (< 7 m2) ","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (7 - 20 m2) ","m2",75,0,0,0,0,0]
["Kælder (20 - 30 m2)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Installationer (mindre end 7 m2)","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL","stk.",20,0,0,0,0,0]
["Installationer, Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO","stk.",10,0,0,0,0,0]
["Overbygning","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,1576,1576,1576,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,1576,1576,1576,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,1576,1576,1576,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,{"$f":"IF(D259=\"\",IF(E259>0,\"Ny data\",IF(E259=\"\",\"\",0)),IF(D259=0,IF(E259=0,0,\"Ny data\"),(E259-D259)/D259))","v":0},{"$f":"IF(E259=\"\",IF(F259>0,\"Ny data\",IF(F259=\"\",\"\",0)),IF(E259=0,IF(F259=0,0,\"Ny data\"),(F259-E259)/E259))","v":0}]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,4771,4771,4771,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,4771,4771,4771,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,4771,4771,4771,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3)","m³",50,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) - SRO ","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (1.000-4.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (4.000-10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Konstruktioner","m³",75,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - Mek/EL","m³",20,0,0,0,0,0]
["Forsinkelsesbassiner, lukkede (større end 10.000 m3) - SRO","m³",10,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Land",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,16610,16610,16610,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - By",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,21605,21605,21605,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - City",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]
["Sparebassin/Laguner/Jordbassiner - Indre city",null,null,null,null,null,"",""]
["Jordbassin Klasse A og B","m³",50,0,0,0,0,0]
["Indløb-/udløbsarrangement","stk.",75,0,0,0,0,0]
["Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)","m2",75,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Fællesfunktionsanlæg","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,8,1,8],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7]]}
["Fællesfunktionsanlæg","Enhed","Standard-levetid","Samlet mængde per 31/12-2022","Samlet mængde per 31/12-2023","Samlet mængde per 31/12-2024","Afvigelse 2022-2023","Afvigelse 2023-2024","Bemærkninger"]
[]
["Andre",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D3=\"\",IF(E3>0,\"Ny data\",IF(E3=\"\",\"\",0)),IF(D3=0,IF(E3=0,0,\"Ny data\"),(E3-D3)/D3))","v":""},{"$f":"IF(E3=\"\",IF(F3>0,\"Ny data\",IF(F3=\"\",\"\",0)),IF(E3=0,IF(F3=0,0,\"Ny data\"),(F3-E3)/E3))","v":""}]
["Administrationbygninger","m2",75,1314,1113,1113,-0.15296803652968036,0]
["Arbejdsplads og kontor","stk.",5,24,24,24,0,0]
["Køretøjer, personbil","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)","stk.",5,6,5,5,-0.16666666666666666,0]
["Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)","stk.",5,1,2,2,1,0,"Kranvogne er skiftet til over 3500 kg"]
["Køretøjer, entreprenørmaskiner","stk.",5,4,4,4,0,0]
["Slamsugere","stk.",5,0,0,0,0,0]
["Værksteder, garager","m2",75,419,620,620,0.47971360381861577,0,"en bygn er ændret fra adm til værksted"]
["Solcelleanlæg eksl. Inverter","kWp",25,51,51,51,0,0]
["Inverter til solcelleanlæg","kWp",10,51,51,51,0,0]